Príloha č. 2 Technická špecifikácia k zákazke „ **Oprava interiéru v suterénnych priestoroch krematória v Bratislave“**

Oprava interiéru v suterénnych priestoroch krematória bola zahájená v roku 2020 po zrealizovaní opravy terasy nad suterénom a následnom vysušení suterénnych priestorov. Nakoľko však nebola dokončená je potrebné tieto práce urgentne dokončiť.

Práce pozostávajú v oprave omietok stien chodieb technických priestorov, vo vyspravení muriva nad bývalým podhľadom, odstránení kovových prvkov starých nefunkčných armatúr, kúrenia, elektroinštalácie a vzduchotechniky nad bývalým podhľadom, následným realizovaním malieb v priestoroch nad bývalým podhľadom.

Úpravami by mali prejsť aj priestor poslednej rozlúčky, kde budú zamurovaný súčastný dverný otvor a nahradený dvojkrídlovými dverami, a priestor prezliekarne zosnulých, ktorý by mal byť priečkou rozdelený na dve časti. V oboch uvedených priestorch bude upravená aj elektroinštalácia včetne osvetlenia a podláh.

Ďalšie úpravy sa dotknú vstupu do suterénu krematória, kde jestvujúca presklenná stena bude nahradená vstupnou rolovacou bránou na elektrický pohon.

Práce budú realizované za plnej prevádzky krematória a preto musia byť organizované tak, aby umožňovali plnú funkčnosť krematória.

Vypracoval: Ing. Jaroslav Hurta