Príloha č. 1A súťažných podkladov – pre časť 1 predmetu zákazky

**Opis predmetu zákazky a štruktúrovaný rozpočet ceny predmetu zákazky**

**Modernizácia existujúcich interiérových dverí a zárubní**

Predmetom zákazky je modernizácia dverí a zárubní v priestoroch MZ SR (ďalej len „Objednávateľ“) spočívajúca vo výmene 276 ks jestvujúcich interiérových dverí za nové dvere s laminátovou povrchovou úpravou, osadené nerezovým kovaním a systémovou vložkou. Súčasťou predmetu zákazky je doprava, demontáž pôvodných zárubní (vysekanie, vyrezanie a príprava stavebných otvorov) a dodávka a montáž nových obložkových zárubní s príslušenstvom. Ďalej sú to opravné vyspravovacie, akrylovacie a maliarske práce okolo zárubní v kanceláriách a na chodbách o rozlohe 3100 m², zakrývacie práce potrebné na zabezpečenie kancelárií proti prachu, znečisteniu nábytku a výpočtovej techniky počas celej realizácie predmetu zákazky a likvidácia a odvoz odpadu.

Predmet zákazky musí byť vyhotovený na vysokej kvalitatívnej úrovni pri dodržaní parametrov zadania, platných STN noriem, všeobecne záväzných technických požiadaviek, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov, platne certifikovaný alebo v súlade so zákonom č. 56/2018 Z. z..

Tovar musí byť nový, nie vystavovaný, repasovaný alebo inak renovovaný a v bezchybnom stave s požadovanými vlastnosťami a nepoužitý.

Úspešný uchádzač zabezpečí plnenie predmetu zákazky podľa požiadaviek Objednávateľa a v súlade s realizačným harmonogramom prác navrhnutým Objednávateľom.

Objednávateľ je oprávnený neprevziať tovar a vykonané práce, ktoré nebudú v požadovanej kvalite podľa technickej špecifikácie predmetu zákazky.

Objednávateľ si vyhradzuje právo vybrať dekor dverí podľa vzorkovníka farieb predloženým úspešným uchádzačom pred podpisom Zmluvy o dielo (minimálny počet vzoriek v vzorkovníku je 10 kusov vzoriek).

Objednávateľ si vyhradzuje právo na kompletnú dodávku všetkých častí predmetu. Realizácia prác bude prebiehať za plnej prevádzky budovy počas pracovných dní a aj počas dní pracovného pokoja.

Technická špecifikácia jednotlivých položiek tvoriacich predmet zákazky je uvedená v tabuľke nižšie:

**Technická špecifikácia a štruktúrovaný rozpočet ceny predmetu zákazky:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položka** | **MN** | **M.J** | **Uchádzač:** | |
| Názov: Sídlo: IČO: DIČ: IČ pre DPH: | |
| **Jednotková cena bez DPH V EUR** | **Cena spolu bez DPH v EUR** |
| **Materiál** | | | | |
| Dverné krídlo s pasom skla pri kľučke nepriehľadné biele vo vyhotovení- odvŕtaná drevotrieska DTD . Povrchová úprava min. 0,2 mm laminát, 3x záves a zámok pre FAB vložku 30/40 strieborná. Rozmer krídla 700, 800, 900,/1970 | 175 | ks |  |  |
| Dverné krídlo vo vyhotovení- odvŕtaná drevotrieska DTD . Povrchová úprava min. 0,2 mm laminát, 3x záves a zámok pre FAB vložku 30/40 strieborná. Rozmer krídla 700, 800, 900,/1970 | 86 | ks |  |  |
| Obložková zárubeň v rovnakom povrchovom vyhotovení ako krídlo, pre stenu 140-170 mm v rozmere 700,800,900/1970 s protiplechom a 3x pánt | 262 | ks |  |  |
| Dverné dvojkrídlo s pásom skla vo vyhotovení-odvŕtaná drevotrieska DTD . Povrchová úprava min. 0,2 mm laminát, 3x záves a zámok pre FAB vložku 30/40 strieborná. Rozmer krídla 700, 800, 900,/1970 | 15 | ks |  |  |
| Obložková zárubeň pre dverné dvojkrídlo v rovnakom povrchovom vyhotovení ako krídlo, pre stenu 140-170 mm v rozmere 1600,1800/1970 s protiplechom a 3x pánt | 15 | ks |  |  |
| Kovanie nerezové dvojdielne pre FAB vložku | 276 | ks |  |  |
| Systémová vložka 30/40 strieborná s troma kľúčmi pre každé dvere, 5x spoločný kľúč pre každé poschodie a 3x generálny kľúč od všetkých dverí | 276 | ks |  |  |
| **Práca** | | | | |
| Demontáž pôvodných zárubní (vysekanie, vyrezanie) | 276 | ks |  |  |
| Vyspravenie-vymurovanie stavebných otvorov na požadovaný rozmer | 276 | ks |  |  |
| Maliarske práce okolo zárubní v kanceláriách a na chodbách | 3100 | m² |  |  |
| Montáž zárubní do pripravených stavebných otvorov | 277 | ks |  |  |
| Osadenie krídla, kľučky, vložky | 276 | ks |  |  |
| Vyakrylovanie nedostatkov v styku zárubeň-stena | 276 | ks |  |  |
| Vodeodolná vysprávka špáry (zárubeň- podlaha) na toaletách | 18 | ks |  |  |
| Manipulácia-vynosenie stav. materiálu |  | kg |  |  |
| Zakrývacie práce | 2300 | m² |  |  |
| Odvoz a likvidácia odpadu |  | súbor |  |  |
| Práce v dňoch pracovného pokoja |  | hod. |  |  |
| Dopravné náklady |  | km |  |  |
|  | | | | |
| **Spolu bez DPH** | | |  | |
| **DPH 20%** | | |  | |
| **Spolu s DPH** | | |  | |