Príloha č. 1B súťažných podkladov - pre časť 2 predmetu zákazky

**Opis predmetu zákazky a štruktúrovaný rozpočet ceny predmetu zákazky**

**Výmena vybraných okien a dverí v priestoroch átria MZ SR**

Predmetom zákazky je výmena vybraných presklených plôch - okien a dverí v átriu MZ SR, ktorej súčasťou je demontáž pôvodných dverí a okien, dodávka a montáž (aj mimo pracovných dní) nových dvojkrídlových automatických dverí a okien s bezpečnostným izolačným dvojsklom, vyspravovacie a maliarske práce dotknutých plôch po montáži, zaškolenie personálu, manipulácia- vynosenie materiálu a odvoz a likvidácia odpadu.

|  |
| --- |
| **MATERIÁL** |
| **POLOŽKA č. 1: DVOJKRÍDLOVÉ LINEÁRNE AUTOMATICKÉ DVERE****- výbava dverí zahrnutá v CP:** bezpečnostný snímač do otvorenia, vonkajší kľúčový ovládač, podlahové zámky, elektrozámok s ručným núdzovým ovládaním, vnútorný snímač pohybu, vonkajší snímač pohybu , záložný zdroj napájania |
| **Položka** | **MN/MJ** | **Rozmer** **v mm** | **Povrchová úprava rámov** | **Výplň** | **Jednotková cena bez DPH** | **Cena spolu bez DPH** |
| Dvojkrídlové lineárne automatické dvere | 1ks | š x v(1250 x 2100) | ELOX  | bezpečnostné izolačné dvojsklo |  |  |

|  |
| --- |
| **POLOŽKA č. 2** |
| **Položka** | **MN/MJ** | **Rozmer** **v mm** | **Povrchová úprava rámov** | **Výplň** | **Jednotková cena bez DPH** | **Cena spolu bez DPH** |
| Stena | 1ks | š x v(2640 x 4100) | ELOX  | bezpečnostné izolačné dvojsklo |  |  |

|  |
| --- |
| **POLOŽKA č. 3: DVOJKRÍDLOVÉ LINEÁRNE AUTOMATICKÉ DVERE****- výbava dverí zahrnutá v CP:** bezpečnostný snímač do otvorenia, vonkajší kľúčový ovládač, elektrozámok s ručným núdzovým ovládaním, vnútorný snímač pohybu, vonkajší snímač pohybu , záložný zdroj napájania |
| **Položka** | **MN/MJ** | **Rozmer** **v mm** | **Povrchová úprava rámov** | **Výplň** | **Jednotková cena bez DPH** | **Cena spolu bez DPH** |
| Dvojkrídlové lineárne automatické dvere | 1ks | š x v(2000 x 2100) | ELOX  | bezpečnostné izolačné dvojsklo |  |  |

|  |
| --- |
| **POLOŽKA Č. 4** |
| **Položka** | **MN/MJ** | **Rozmer** **v mm** | **Povrchová úprava rámov** | **Výplň** | **Jednotková cena bez DPH** | **Cena spolu bez DPH** |
| Stena | 1ks | š x v(5500 x 2980) | ELOX  | bezpečnostné izolačné dvojsklo |  |  |

|  |
| --- |
| **POLOŽKA č. 5** |
| **Položka** | **MN/MJ** | **Rozmer** **v mm** | **Povrchová úprava rámov** | **Výplň** | **Jednotková cena bez DPH** | **Cena spolu bez DPH** |
| Stena | 1ks | š x v(2980 x 3000) | ELOX  | bezpečnostné izolačné dvojsklo |  |  |

|  |
| --- |
| **POLOŽKA č. 6** |
| **Položka** | **MN/MJ** | **Rozmer** **v mm** | **Povrchová úprava rámov** | **Výplň** | **Jednotková cena bez DPH** | **Cena spolu bez DPH** |
| Stena | 1ks | š x v(5120 x 3000) | ELOX  | bezpečnostné izolačné dvojsklo |  |  |

|  |
| --- |
| **POLOŽKA č. 7** |
| **Položka** | **MN/MJ** | **Rozmer** **v mm** | **Povrchová úprava rámov** | **Výplň** | **Jednotková cena bez DPH** | **Cena spolu bez DPH** |
| Stena | 4ks | š x v(2980 x 2390) | ELOX  | bezpečnostné izolačné dvojsklo |  |  |

|  |
| --- |
| **POLOŽKA č. 8** |
| **Položka** | **MN/MJ** | **Rozmer** **v mm** | **Povrchová úprava rámov** | **Výplň** | **Jednotková cena bez DPH** | **Cena spolu bez DPH** |
| Stena | 4ks | š x v(5120 x 2390) | ELOX  | bezpečnostné izolačné dvojsklo |  |  |

|  |
| --- |
| **POLOŽKA č. 9** |
| **Položka** | **MN/MJ** | **Rozmer** **v mm** | **Povrchová úprava rámov** | **Výplň** | **Jednotková cena bez DPH** | **Cena spolu bez DPH** |
| Stena | 5ks | š x v(950 x 2400) | ELOX  | bezpečnostné izolačné dvojsklo |  |  |

|  |
| --- |
| **PRÁCA A INÉ** |
| **Položka** | **MN/MJ** | **Jednotková cena bez DPH** | **Cena spolu bez DPH** |
| Demontáž pôvodných dverí a okien | 16/ks |  |  |
| Montáž nových dverí a okien | súbor |  |  |
| Vyspravovacie a maliarske práce dotknutých plôch po montáži | 16ks |  |  |
| Zaškolenie personálu  | hod. |  |  |
| Manipulácia- vynosenie materiálu | kg |  |  |
| Odvoz a likvidácia odpadu | súbor |  |  |
| Práce v dňoch pracovného pokoja | hod. |  |  |
| Dopravné náklady | km |  |  |
| **Cena spolu bez DPH** |
| **DPH 20%** |
| **Cena spolu s DPH** |
| **TECHNICKÉ VLASTNOSTI STIEN, OKIEN A DVERÍ:****- hliníkový okno-dverový systém** bez PTM s povrchovou úpravou prírodný elox**TECHNICKÉ VLASTNOSTI AUTOMATICKÝCH DVERÍ:****- pracovné režimy:** automatická prevádzka, jednosmerná prevádzka (len východ), redukované otváranie (zimný režim), redukovaná jednosmerná prevádzka, trvalé otvorenie, zamknutie**- bezpečnostné prvky:** kombinované bezpečnostné snímače (zvislý kontrolný lúč), bezpečnostné snímače vedľajších hrán (do otvorenia), súlad s normou STN EN 16005, tlak na zatváracích hranách podľa STN a EN, automatický reverz pri náraze na prekážku, zníženie rýchlosti zatvárania až do odstránenia prekážky, mikropočítačová kontrola chodu motora, záber radaru a jeho nastavenie, pripojiteľnosť na EPS (požiarnu ústredňu), záložný zdroj na prevádzku pri výpadku napájania |

Predmet zákazky musí byť vyhotovený na vysokej kvalitatívnej úrovni pri dodržaní parametrov zadania, platných STN noriem, všeobecne záväzných technických požiadaviek, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov, platne certifikovaný alebo v súlade so zákonom č. 56/2018 Z. z..

Tovar musí byť nový, nie vystavovaný, repasovaný alebo inak renovovaný a v bezchybnom stave s požadovanými vlastnosťami a nepoužitý.

Úspešný uchádzač zabezpečí plnenie predmetu zákazky podľa požiadaviek Objednávateľa a v súlade s realizačným harmonogramom prác navrhnutým Objednávateľom.

Objednávateľ je oprávnený neprevziať tovar a vykonané práce, ktoré nebudú v požadovanej kvalite podľa technickej špecifikácie predmetu zákazky.

Objednávateľ si vyhradzuje právo vybrať dekor dverí podľa vzorkovníka farieb predloženým úspešným uchádzačom pred podpisom Zmluvy o dielo (minimálny počet vzoriek v vzorkovníku je 10 kusov vzoriek).

Objednávateľ si vyhradzuje právo na kompletnú dodávku všetkých častí predmetu. Realizácia prác bude prebiehať za plnej prevádzky budovy počas pracovných dní a aj počas dní pracovného pokoja.