Príloha č. 2 Technická špecifikácia **Oprava chodníkov a prístupových komunikácií na Cintoríne Slávičie údolie časť II. v Bratislave**

Oprava chodníkov a prístupových ciest na Cintoríne Slávičie údolie v Bratislave bola zahájená v roku 2019 z dôvodu ich nevyhovujúceho stavu spôsobeného nadmerným zaťažovaním, vymývaním spôsobené nepriazňou počasia a znehodnocovaním prerastajúcimi koreňovými sústavami vzrastlých drevín.

Opravy v roku 2021 boli vybrané na základe najväčšej miery poškodenia chodníkov a prístupových ciest na cintoríne v Slávičom údolí, pričom riešia ucelenú časť daného územia. Povrchy jednotlivých úsekov sú rôzneho zloženia od zvlnených až čiastočne alebo úplne rozsypaných. Popis opráv jednotlivých chodníkov vyplýva z výkazu- výmer. Konečný stav všetkých úsekov má mať však jednotný vzhľad z asfaltového betónu AC 11 O š. do 3 m2 modifikovaného asfaltu tr. II. po zhutnení hr. do 40 mm.

Popis opráv podkladových vrstiev jednotlivých úsekoch je taktiež popísaný vo výkaze- výmer spolu s potrebnými úpravami pri prerastaní koreňov, spevňovaní krajníc, oprave obrubníkov a podobných nutných prácach pri opravách pre docielenie väčšej stability celkovej komunikácie. Nakoľko sa však jedná nie len o pešie komunikácie, ale aj komunikácie obslužné je potrebné zvýšený dôraz klásť na zvýšenú mieru zhutnenia podkladových vrstiev. Spádové pomery jednotlivých chodníkov budú maximálne zachované, aby nedochádzalo k podmývaniu ďalších hrobov. Prípadné zmeny bude potrebné prekonzultovať s objednávateľom priamo na mieste opráv. Upozorňujem na dodržiavanie potrebnej miery zhutnenia všetkých úsekov na požadované parametre v zmysle STN. Prepojenie jednotlivých vrstiev chodníka medzi pôvodnými betónovými a novými vrstvami je nutné zabezpečovať spojovacími postrekmi, poprípade adhéznymi mostíkmi. Spoje škár a prasklín bude riešené tesnením zálievkou za tepla pre komôrku s tesniacim profilom š. 10 mm a hl. 25 mm. Podobne budú zálievkami riešené aj napájania na chodníky, ktoré budú opravované neskôr.

Práce budú realizované za plnej prevádzky Cintorína Slávičie údolie a preto musia byť organizované tak, aby umožňovali plnú funkčnosť cintorína.

Vypracoval: Ing. Jaroslav Hurta