**OPIS PREDMETU ZÁKAZKY**

Predmetom zákazky je obstarávanie zberných nádob pre účely zvozu komunálneho odpadu a jeho vytriedených zložiek - jedlé oleje a tuky katalógové číslo 20 01 25 podľa nižšie uvedenej technickej špecifikácie, vrátane dopravy na miesto dodania.

Súčasťou dodania k jednotlivým zberným nádobám sú certifikáty – doklady o zhode výrobku s európskou normou č. EN 840 „pojazdné kontajnery na odpad“ (EN 840) v slovenskom jazyku alebo českom jazyku alebo ich úradne overený preklad, a technické listy s vyobrazením a špecifikáciou tovaru a návod na riadne používanie tovaru. Ponúkané zberné nádoby musia byť vyrobené podľa certifikácie ISO/TS 16949-2009 alebo ISO 9001: 2008.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka č.** | **TYPY ZBERNÝCH NÁDOB (ZN) v zmysle Technickej špecifikácie**  | **Celkové množstvo ZN****v kusoch** |
| **1.** | **120 l plastová nádoba na oleje a tuky** – farba oranžová | 150 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Popis 120 l plastovej nádoby na oleje a tuky**  | **Hodnota / charakteristika** | **Ponúkané parametre zbernej nádoby uchádzačom**\* |
| **Výrobca/Typ/Model Zbernej nádoby**\*\* |  |  |
| Objem  | **120 l**  |  |
| Európska norma – technický list s vyobrazením a špecifikáciou | **EN 840** |  |
| Celková výška vrátane držadla na veku | max 980 mm |  |
| Celková šírka | max 500 mm  |  |
| Celková hĺbka | max 555 mm |  |
| Hmotnosť | Min 10 kg |  |
| Nosnosť | Min. 100 kg |  |
| Manipulácia  | 2 gumené, plne pojazdné kolieska, priemer 200 mm  |  |
| Materiál | vysoko odolný HDPE plast, UV - stabilizovaný, odolný voči chemikáliám, vysokým a nízkym teplotám, recyklovateľný. |  |
| Veko/hlavná časť | Vo farbe tela nádoby bez tesnenia, otvor o priemere 160 mm na kontrolované vhadzovanie fľašiek, s pogumovaním a gumenou obručou, odkvapkávacia hrana na hrebeni by mala byť minimálne o 5 mm širšia ako veko v prednej a bočnej oblasti hrebeňa, aby veko nemohlo zmrznúť |  |
| Farba nádoby a veka | oranžová, RAL 2008 |  |
| Telo nádoby | Hrúbka steny trupu 4 mm. . Oblé dno nádoby zabraňujúce ukladaniu starého odpadu, t.j. pre jednoduché vysýpanie odpadu.  |  |
| Vyprázdňovanie | Vhodné na hrebeňové vyprázdňovanie zberovými vozidlami, hladké vnútorné plochy zaručujúce bezproblémové vyprázdňovanie a čistenie |  |
| Vyhotovenie | Všetky povrchy kontajnera vrátane tvarových konštrukčných častí musia byť hladké, bez cudzích telies alebo chybného opracovania . |  |
| **Celkové množstvo spolu** | **150 kusov** |  |