**Soupis požadavků**

**na dodávku žacího stroje pro středisko správy majetku**

* žací stroj je primárně určen na sečení travnatých ploch rekreačního střediska Borovinka a v jednotlivých areálech DPMB
* pohon všech kol
* objem motoru min. 688 cm3
* typ pohonu benzín
* výkon motoru min. 14 kW
* napětí baterky 12 V
* kapacita palivové nádrže min. 15 l
* kapacita olejové nádrže min. 2 l
* motor chlazen vzduchem
* elektrické nastavení výšky sečení
* hydraulické zvedání sekací hlavy
* přepínání mulčování mezi mulčováním a zadním výhozem
* šířka záběru min. 120 cm
* převodovka ovládaná pedálem
* sedadlo s vysokým opěradlem
* přední sečení
* kloubové řízení 50:50
* hmotnost stroje max. 270 kg
* délka stroje max. 1990 mm
* šířka stroje max. 870 mm
* příslušenství: žací ústrojí, sněhové řetězy na kola, zametací kartáč na odklízení sněhu, přívěsný vozík (min. nosnost 300 kg)