|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| logo_bbsk | **BANSKOBYSTRICKÝ**  SAMOSPRÁVNY KRAJ |  | loga | Spojená škola  Kremnička 10 974 05 Banská Bystrica |

**Špecifikácia položiek**

Predmet zákazky:

**„Výmena interiérových dverí v internáte Spojenej školy, Kremnička 10, Banská Bystrica“**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P.č.** | **Popis položky – požiadavky verejného obstarávateľa** | | **Popis – špecifikácia tovaru ponúknutého uchádzačom\*** | **m.j.** | **mn.** | **jedn. cena (€ bez DPH)** | **jedn. cena (€ s DPH)** | **spolu (€ bez DPH)** | **spolu (€ s DPH)** |
|  | Dodávka dvere plné 80x197 falcové (komplet podľa špecifikácie) | |  | ks | 65 |  |  |  |  |
|  | Dodávka dvere plné 80x197 bezfalcové (komplet podľa špecifikácie) | |  | ks | 65 |  |  |  |  |
|  | Dodávka dvere presklené 80 x 197 falcové (komplet podľa špecifikácie) | |  | ks | 55 |  |  |  |  |
|  | Dodávka dvere presklené 80 x 197 bezfalcové (komplet podľa špecifik.) | |  | ks | 45 |  |  |  |  |
|  | Dodávka dvere plné 60x197 falcové (komplet podľa špecifikácie) | |  | ks | 96 |  |  |  |  |
|  | Dodávka dvere plné 60x180 falcové (komplet podľa špecifikácie) | |  | ks | 74 |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| Upozornenie: Súčasťou zákazky je dodávka dverí **vrátane montáže do pôvodných zárubní** (komplet vrátane manipulácie, úprav, pomocného materiálu). | | | | | | | | | |
|  | | **Dvere internát** | | | | **Spolu:** | |  |  |

*\* Vyplní uchádzač*

**Dvere špecifikácia:**

Všetky dvere - osadenie do pôvodných zárubní, nutné je individuálne zameranie, dno plné.

Bezfalcové - na dvoch pántoch, starý typ – nezapustené.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozmer, typ** | **ks** | **popis** | **zámok** | **kovanie** |
| 80x197, falcové, plné, ľavé | 30 | Dvere plné, fólia, laminované, farba dub/buk, výplň dutinková drevotrieska | 63/90/45, PZ - pre cylindrickú vložku\* | Kovanie na dvere | Alza.sk rozeta,  materiál – kov matný |
| 80x197, falcové, plné, pravé | 35 |
| 80x197, bezfalcové, plné, ľavé | 31 |
| 80x197, bezfalcové, plné, pravé | 34 |
| 80x197, falcové, preskl., ľavé | 26 | Dvere presklené (zvislý úzky pás na strane kľučky ), fólia, farba dub/buk, výplň voština | 63/90/45, PZ - pre cylindrickú vložku\* | štítové, materiál – kov matný |
| 80x197, falcové, preskl., pravé | 29 |
| 80x197, bezfalcové, preskl., ľavé | 21 |
| 80x197, bezfalcové, preskl., pravé | 24 |
| 60x197, falcové, plné, ľavé | 47 | Dvere plné, fólia, farba dub/buk, výplň voština | 60/90/40 WC | Cobra Štítové kovanie Alexis WC 72, matný nikelkovanie s dverovou rozetou, gombík zo strany chodby |
| 60x197, falcové, plné, pravé | 49 |
| 60x197\*\*, falcové, plné, ľavé | 36 | Dvere plné, fólia, laminované, farba dub/buk, výplň voština  \*\*skrátenie na výšku 175-180cm | 60/90/40 WC |
| 60x197\*\*, falcové, plné, pravé | 38 |

Poznámka: záruka 3 roky

\*cylindrická vložka nie je predmetom dopytu, bude preložená stará vložka

\*\* nutná plná výplň (dvojitý hranol) pre „plné dno“ dverí pri individuálnom skrátení“