Príloha č. 1 súťažných podkladov

**Opis predmetu zákazky**

**Vybavenie pyrotechnikov**

**Časť 1 – Proti črepinová prikrývka (Bom deka)**

* 1. **Všeobecné vymedzenie predmetu zákazky**

Proti črepinová prikrývka (Bom deka).

Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky proti črepinovej prikrývky (Bom deky) v rozsahu 3 kusov.

Súčasťou dodávky je  zaškolenie obsluhy a doprava predmetu zákazky do miesta dodania/plnenia, ktorým je:

Kriminalistický a expertízny ústav Policajného zboru

- Sklabinská 1, Bratislava (1 kus),

- Príboj 560, Slovenská Ľupča (1 kus),

- Kuzmányho 8, Košice (1 kus).

* 1. **Proti črepinová prikrývka**

**Stručný opis predmetu zákazky (Požadované minimálne technické parametre):**

|  |  |
| --- | --- |
| **Požiadavky na technické prevedenie proti črepinovej prikrývky**  | **Plnenie ( vyplní dodávateľ)** |
| Proti črepinová prikrývka slúži na prekryte nebezpečného predmetu a v prípade jeho explózie zachytáva vzniknutý črepinový účinok a znižuje účinok rázovej vlny. Umožňuje bezkontaktné prekrytie predmetu prostredníctvom prstenca. Prikrývka umožňuje röntgenovanie prípadne detekciu prístrojom alebo použitím vycvičeného psa na pachy. | **xxxx** |
|  | **Identifikačné údaje dodávateľa:** |  |
|  | **Model, typ, druh, označenie produktu:** |  |
|  | **Výrobca produktu:** |  |
| **Parameter** | **Špecifikácia** | **xxxx** |
| Proti črepinová prikrývka | balistická ochrana na prekrytie predmetu alebo priestoru, súčasťou sú kotviace body a úchyty umožňujúce manipuláciu prenášanie zavesenie, spúšťanie alebo ťahanie |  |
| Prevedenie umožňuje | prekrytie predmetu bez kontaktu s predmetom, súčasťou je prstencová ochrana,  |  |
| Proti črepinová prikrývka rozmery | dĺžka min. 2 400 mm,šírka min. 1 200 mm, |  |
| Hmotnosť |  max. 25 kg,  |  |
| Detekcia prekrytého predmetu | umožniť röntgenovanie ako aj použitie psa za účelom detekcie, |  |
| Stupeň ochrany proti črepinovej prikrývky  | min. V50 = 500 m/sNATO normaSTANAG 2920 – 1.102g, aleboIIIA according to NIJ 0108.01alebo ekvivalent |  |
| Prstencová ochranaRozmery predmetu, ktorý je možné vložiť do prstenca | dĺžka min. 900 mm,šírka min. 400 mm,výška min. 600 mm,  |  |
| Stupeň ochrany prstenca | min. V50 = 500 m/sNATO normaSTANAG 2920 – 1.102g,IIIA according to NIJ 0108.01alebo ekvivalent |  |
| Hmotnosť |  max. 55 kg,  |  |
| Detekcia uloženého predmetu | umožniť röntgenovanie ako aj použitie psa za účelom detekcie, |  |
| Prepravné balenie črepinová prikrývka | Bráni mechanickému poškodeniu pri doprave umožňuje manipuláciu jednou osobou (napríklad kufor s kolieskami, kolieskový podvozok ) alebo ekvivalent |  |
| Prepravné balenie prstencovej ochrany | Bráni mechanickému poškodeniu pri doprave umožňuje manipuláciu jednou osobou (napríklad kufor s kolieskami, kolieskový podvozok ) alebo ekvivalent |  |
| Kompletný zoznam súpravy | Uveďte podrobný zoznam všetkých komponentov s uvedením počtu kusov, ktoré tvoria ponuku. (okrem samostatného produktu aj napríklad: popruhy, prepravné obaly, návody na použitie, všetky komponenty tvoriace ponuku) |  |
| Dokumentácia | certifikát stupňa ochrany,  |  |
|  | certifikát dĺžky životnosti, bez straty stupňa ochrany |  |
|  | návod na používanie a údržbu v slovenskom alebo českom jazyku  |  |
|  | Technický list alebo, prospekt, výrobcu s technickými parametrami produktu, v ktorom je možné overiť technické parametre uvádzané dodávateľom v tejto ponuke |  |
| **Ďalšie požiadavky**  |  |
| Záručná doba minimálne 48 mesiacov (4 roky)  |  |
| Do konečnej ceny sú zahrnuté colné poplatky, dopravné náklady do uvedených miest dodania (Bratislava, Slovenská Ľupča, Košice), zaškolenie obsluhy v každom z uvedených miest dodania, v rozsahu minimálne 2 hodiny, pre minimálne 4 osoby.  |  |
| Dodávka produktu do 3 mesiacov od účinnosti zmluvy |  |

|  |
| --- |
|  |

*ĎALŠIE INFORMÁCIE PRE UCHÁDZAČOV*

# Ak sa v súťažných podkladoch uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov, technické normy, patent alebo typ, umožňuje sa uchádzačom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením s porovnateľnými, respektíve vyššími technickými parametrami.

Za ekvivalentné riešenie sa považuje aj produkty ktoré spĺňali úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu na ktorý sú požadované produkty určené. Minimálna odolnosť min. V50 = 500 m/s, NATO norma, STANAG 2920 – 1.102g, alebo IIIA according to NIJ 0108.01, alebo ekvivalent a dĺžka min. 2 400 mm, šírka min. 1 200 mm a rozmery minimálneho predmetu, ktorý sa dá vložiť do prstencovej ochrany dĺžka min. 900 mm, šírka min. 400 mm, výška min. 600 mm, musia byť dodržané.