D4 paletový vozík ručný

Paletový vozík **BFL10x** je určen **pro zdvih** atypicky **velmi nízkých palet**, do kterých by se standardní vozík nedostal (často také nazývány čínské, americké nebo jednosměrné). Má unikátní sníženou konstrukci s plochými výztuhami vidlic a speciální vidlicová kolečka, díky čemuž je jeho **minimální výška pouze 35 mm**! ; zatímco běžné paletové vozíky mají tuto hodnotu kolem 80 mm. Paleťák BFL10x má**nosnost 1 000 kg** a standardní délku vidlic 1 150 mm, které jsou délkou vhodné pro většinu nákladů. Je velmi dobře ovladatelný a to nejen díky své konstrukci, ale také ergonomické ovládací oji s pogumovaným madlem a velkému otočnému úhlu řízení (až 210°). Má kvalitní galvanicky pokovené hydraulické čerpadlo, pevnou konstrukci s dostatkem mazacích bodů a silné práškové lakování. Osazen je **řiditelnými koly střední tvrdosti**, kdy na litinovém středu je silná vrstva kvalitního polyuretanu. Taková kola jsou vhodná pro téměř každý povrch, jsou směrově stabilní a mají dlouhou životnost. Na vidlicích jsou spec. ocelové válečky.

Hlavní charakteristika:

* nosnost 1 000 kg
* max. výška zdvihu 105 mm
* délka vidlic 1 150 mm
* minimální výška 35 mm
* kvalitní pokovená hydraulická pumpa
* polyuretanová řiditelná a ocelová vidlicová kola

