### D11 skriňa na chemikálie

Uzamykatelná skříňka na chemikálie s izolací proti ohni mezi dvěma plášti ocelové konstrukce ve dveřích, bocích, dně a stropu. Izolační materiál spadá do třídy Euroclass A1. Celá skříňka má povrchovou úpravu ohnivzdorným práškovým lakem. Dodává se včetně ventilace a police se zvýšenými okraji a utěsněnými rohy. Součástí jsou i šrouby pro montáž na velkou skříň na chemikálie.

Ventilační systém této ohnivzdorné skříňky na chemikálie byl testován Švédským výzkumným institutem SP. Ventilace s nastavitelnými průduchy ve dně a stropu skříně se nachází na levé straně skříně. Menší otvory v meziprostoru zajišťují odvětrávání celého prostoru skříně. Skříňka byla testována na stabilitu a pevnost konstrukce  
  
a institutem SP také na odolnost vůči vnějšímu ohni. Mezi dvěma plášti ocelové konstrukce ve dveřích, bocích, dně a stropu má ohnivzdornou izolaci, která spadá do třídy Euroclass A1. Celá skříňka má povrchovou úpravu ohnivzdorným práškovým lakem.  
  
Dodáváme ji s cylindrickým zámkem se dvěma klíči. Součástí skříňky je jedna polohovatelná police, díky které si vnitřek skříně snadno přizpůsobíte podle svých potřeb. Zvýšené okraje a utěsněné rohy zabraňují únikům kapalin.

Více

**Parametry**

* **Výška:**800 mm
* **Šířka:**1000 mm
* **Hloubka:**300 mm
* **Šířka, Vnitřní:**925 mm
* **Hloubka, vnitřní:**275 mm
* **Barva:**Bílá
* **Materiál:**Ocelový plech
* **Typ zámku:**Mechanický zámek
* **Hmotnost:**50 kg
* **Montáž:**Smontované

