D2 paletový vozík ručný

Model **BF1500m je prodloužený paleťák** z portfolia DELTALIFT. Svými rozměry je předurčen zejména pro převoz delších atypických palet nebo těch, kdy převážený náklad svým objemem přesahuje paletu a dochází tak k posunu těžiště. Jeho **vidlice** jsou **dlouhé 1 500 mm**. I přes svou délku je však vozík velmi dobře ovladatelný a to nejen díky své konstrukci a silné hydraulické jednotce, ale také ergonomické ovládací oji s pogumovaným madlem a velkému otočnému úhlu řízení (až 210°). Malá nájezdová kolečka se starají o snadné příčné zajetí do palety. **Nosnost** paletového vozíku BF1500m je **2 000 kg**. Má kvalitní galvanicky pokovené hydraulické čerpadlo, celkově pevnou a zesílenou konstrukci s dostatkem mazacích bodů a silné práškové lakování. Osazen je koly střední tvrdosti, kdy na litinovém středu je **silná vrstva kvalitního polyuretanu**. Taková kola jsou vhodná pro téměř každý povrch, jsou směrově stabilní a mají **dlouhou životnost**; na přání lze zaměnit za gumová nebo nylonová.

Hlavní charakteristika:

* nosnost 2 000 kg
* max. výška zdvihu 200 mm
* délka vidlic 1 500 mm
* kvalitní pokovená hydraulická pumpa
* polyuretanová řiditelná i vidlicová ko

