D 3 paletový vozík ručný

**Dlouhý paletový vozík BF2000m** je svými rozměry vhodný zejména **pro převoz** delších **atypických** palet **nebo dvou EUROpalet**. Vidlice mají **délku 2 000 mm**.  
I přesto je však vozík velmi dobře ovladatelný a to nejen díky své konstrukci a silné hydraulické jednotce, ale také ergonomické ovládací oji s pogumovaným madlem a velkému otočnému úhlu řízení (až 210°). V přední části vidlic jsou malá spodní nájezdová kolečka, která se starají o snadné příčné zajetí do palety. **Nosnost** paletového vozíku BF2000m je **2 000 kg**. Vozík má kvalitní galvanicky pokovené hydraulické čerpadlo, celkově pevnou a **zesílenou konstrukci** s dostatkem mazacích bodů a silné práškové lakování - to vše prodlužuje životnost stroje. Osazen je koly střední tvrdosti, kdy na litinovém středu je **silná vrstva kvalitního polyuretanu**. Taková kola jsou vhodná pro téměř každý povrch, jsou směrově stabilní a mají **dlouhou životnost**; na přání lze zaměnit za gumová nebo nylonová.

Hlavní charakteristika:

* nosnost 2 000 kg
* max. výška zdvihu 200 mm
* délka vidlic 2 000 mm
* kvalitní pokovená hydraulická pumpa
* polyuretanová řiditelná i vidlicová kola

