D10 dielenský stol s drevenou pracovnou doskou na kolieskach

Pracovní deska stolů je vyrobena z masívní spárovky z tvrdého dřeva o tloušťce 40 mm. Vyšší váha desky spolu s pevným a stabilním podnožím zaručuje velmi dobrou stabilitu stolu, která vyhovuje i těm nejnáročnějším druhům práce. Nohy stolů jsou svařeny z ocelových profilů tloušťky 2 mm a lakovány práškovaným lakem šedé barvy. Podnoží lze volit ze dvou druhů, klasické pevné, nebo výškově stavitelné. Při použití pevného podnoží je celková výška stolu 840 mm, s použitím stavitelného podnoží lze pak výšku nastavit až na 1000 mm v krocích po 50 mm. Vybírat můžete ze tří rozměrů pracovních desek.

Kontejnery jsou přímo šroubovány na spodní část pracovní desky. Kontejnery jsou vyrobeny z ocelového plechu a disponují zásuvkami s nosností 40 kg, které jsou usazeny v kvalitních pojezdech na kuličkových ložiscích s 90% výsuvem. Každá zásuvka kontejneru vybavena kovovými děliči pro rozložení úložného prostoru. Zásuvky jsou uzamykatelné centrálním zámkem, dodáváno se 2 klíči. Povrchová úprava práškovaným lakem - rám šedé barvy, zásuvky modré barv

