**D15 prepravný vozík – na dielenský materiál**

Délka odstavné plochy 1250 mm

Šířka odstavné plochy 250 mm

Délka plošiny 1250 mm

Šířka plošiny 800 mm

Materiál podstavce ocel, s práškovým vypalovaným lakem

Barva podstavce světlá modrá RAL 5012

Výška 1480 mm

Ložná výška 250 mm

Materiál ložné plochy MDF deska, dekor s povlakem

Velikost ok 75 x 75 mm

Sklon mřížkové stěny 8 °

Provedení kola plná guma

Vybavení koly 2 otočná kola s dvojitou brzdou, 2 pevná kola

Průměr kola 200 mm

Uložení kola válečkové ložisko

Nosnost 500 kg

Výška nástavby 1230 mm

Typ produktu vozíky na dílenský materiál

Dodávka rozebráno

Hmotnost 82 kg

