**D2 prepravný vozík**

**Pojízdná plošina, 1200x800 mm, nosnost 500 kg**

Konstrukce  
Multifunkční přepravní vozíky umožňující sestavení variant dle přání zákazníka pouhým zasunutím požadované nástavby a zajištění šroubem. Speciální uložení madel zajišťuje vždy pevné spojení madla s platformou vozíku a nedovoluje tak uvolnění (vyviklání) madla v jeho uložení po celou životnost vozíku. Ložná plocha je svařena z ocelových profilů, konstrukční řešení zaručuje nejlepší stabilitu i při vysokých zatíženích. Kovové části jsou lakovány práškovým lakem RAL 5005. Ložná plocha a dřevěné výplně jsou vyrobeny z laminované dřevotřísky se vzorem světlý buk. Boční a přední dřevěné výplně jsou olemovány modrou ABS hranou o šířce 1 mm, volitelně lze doplnit o kovový ochranný "U" profil.

Kola  
Kola jsou vybavená poklicí, která brání namotávání nití a provázků a také zanášení ložiska různými nečistotami, čímž se prodlužuje životnost kola. Kola jsou uložena na ocelových valivých ložiskách, obruč kola je z plné pryže o tvrdosti 98 shore což zaručuje tichý chod a zároveň snadnou manipulovatelnost. Šedá pryž kol nezanechává stopy na podlaze. Podle velikosti ložné plochy jsou vozíky opatřeny koly o průměru 125, 160 nebo 200 mm. 2 kola jsou vždy pevná a 1 kolo otočné a 1 kolo otočné s brzdou pro bezpečné zajištění vozíku proti nežádoucímu rozjetí. Tyto vozíky díky své robustní konstrukci ložné plochy a kvalitním kolům vyhovují nejnáročnějším podmínkám na provoz.

