Technická specifikace

|  |
| --- |
| **Schodolez pásový pro mimo úrovňovou podlahu s asistencí** |
| Minimální parametry požadované zadavatelem: | Parametry nabízené dodavatelem: |
| Jedná se o nové zboží: | *Dodavatel uvede ANO/NE, případně hodnotu nabízeného parametru* |
| Nosnost: minimálně 130 kg | *Dodavatel uvede ANO/NE, případně hodnotu nabízeného parametru* |
| Operativní dosah: minimálně 60 poschodí (s 80 kg uživatelem) | *Dodavatel uvede ANO/NE, případně hodnotu nabízeného parametru* |
| Dosah po signalizaci vybití baterie: minimálně 4 poschodí (s 80 kg uživatelem) | *Dodavatel uvede ANO/NE, případně hodnotu nabízeného parametru* |
| Minimální šířka schodiště: 75 cm | *Dodavatel uvede ANO/NE, případně hodnotu nabízeného parametru* |
| Minimální rozměry podesty tvaru „L“ schodiště: 98 x 98 cm | *Dodavatel uvede ANO/NE, případně hodnotu nabízeného parametru* |
| Minimální rozměry podesty tvaru „U“ schodiště: 98 x 170 cm | *Dodavatel uvede ANO/NE, případně hodnotu nabízeného parametru* |
| Max. sklon schodiště: 70% = 35° | *Dodavatel uvede ANO/NE, případně hodnotu nabízeného parametru* |
| Rychlost jízdy: minimálně 15 schodů za minutu | *Dodavatel uvede ANO/NE, případně hodnotu nabízeného parametru* |
| Celková hmotnost: maximálně 60 kg | *Dodavatel uvede ANO/NE, případně hodnotu nabízeného parametru* |
| Napájení nabíječky: 220V (230V) | *Dodavatel uvede ANO/NE, případně hodnotu nabízeného parametru* |
| Výkon motoru: minimálně 300 W | *Dodavatel uvede ANO/NE, případně hodnotu nabízeného parametru* |
| Příkon nabíječky: minimálně 80 W | *Dodavatel uvede ANO/NE, případně hodnotu nabízeného parametru* |
| Provozní a skladovací teplota: -20 C° až +50 | *Dodavatel uvede ANO/NE, případně hodnotu nabízeného parametru* |