Príloha č. 3 Výzvy

Informatívny opis predmetu zákazky

1. Názov predmetu zákazky: „**Hutnícky materiál – DNS**“
2. Lehota plnenia: DNS sa vytvára na obdobie 24 mesiacov od jeho zriadenia.
3. Predmetom zákaziek zadávaných v dynamickom nákupnom systéme (ďalej ako „DNS“) sú plechy z čiernej ocele valcované za studena aj za tepla, tyče kruhové, profily uzavreté (jokloviny), L – profily, betonárske ocele hrebienkové (roxory), štvorhranné pletivá pozinkované, viazacie drôty.
4. V prípade, že si to bude zadávanie konkrétnej zákazky vyžadovať, súčasťou výzvy na predkladanie ponúk budú aj požiadavky na preukázanie čestných vyhlásení, odborných certifikátov, prípadne iných nevyhnutných dokladov potrebných na to, aby sa verejný obstarávateľ uistil, že predmet zákazky bude realizovaný a dodávaný na profesionálnej úrovni v súlade s platnými právnymi predpismi.
5. S tovarom sa požaduje zabezpečiť aj tieto súvisiace služby:

* dodanie tovaru do miesta dodania (súčasťou cenovej ponuky má byť aj cena za dopravu),
* vyloženie tovaru v mieste dodania,
* prípadne iné súvisiace služby presne popísané vo výzve na predkladanie ponúk alebo opise predmetu zákazky ku konkrétnej výzve (napr. rezanie).

1. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prevziať iba nepoškodený tovar, bez zjavných vád, dodaný v kompletnom stave a v požadovanom množstve. V opačnom prípade si vyhradzuje právo nepodpísať dodací list, neprebrať dodaný tovar a nezaplatiť cenu za neprebraný tovar.
2. Tovar musí byť nový, nepoužívaný, nepoškodený.
3. Doba doručenia: do 3 pracovných dní od vystavenia objednávky
4. Miestom dodania predmetu zákazky:

* Odvoz a likvidácia odpadu, a.s., Ivánska cesta 22, 821 04 Bratislava
* ZEVO, Vlčie hrdlo 72, 821 07 Bratislava
* Dotrieďovací závod, Vlčie hrdlo 72, 821 07 Bratislava

Nižšie uvedený sortiment je informatívny. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zadávať v rámci predmetného DNS aj zákazky na tovary neuvedené v tomto informatívnom opise predmetu zákazky, ktoré spadajú do skupiny vymedzenej CPV kódmi uvedenými v príslušnej Výzve na predkladanie žiadostí o zaradenie do DNS.

|  |
| --- |
| **Materiál** |
| Plech oceľový 1,5/1000x2000 |
| Plech oceľový 2/1000x2000 |
| Plech oceľový 3/1000x2000 |
| Plech oceľový 4/1000x2000 |
| Plech oceľový 5/1000x2000 |
| Plech oceľový 6/1000x2000 |
| Plech oceľový 8/1000x2000 |
| Plech oceľový 10/1000x2000 |
| Tyč kruhová 6mm/6m |
| Tyč kruhová 8mm/6m |
| Tyč kruhová 10mm/6m |
| Tyč kruhová 12mm/6m |
| Tyč kruhová 14mm/6m |
| Tyč kruhová 16mm/6m |
| Tyč kruhová 18mm/6m |
| Tyč kruhová 20mm/6m |
| L-profil 20x20/6m |
| L-profil 25x25/6m |
| L-profil 30x30/6m |
| L-profil 35x35/6m |
| L-profil 40x40/6m |
| L-profil 45x45/6m |
| L-profil 50x50/6m |
| L-profil 55x55/6m |
| L-profil 60x60/6m |
| L-profil 65x65/6m |
| L-profil 70x70/6m |
| Oceľ betonársky hrebienkový (roxor) 10mm/6m |
| Oceľ betonársky hrebienkový (roxor) 12mm/6m |
| Oceľ betonársky hrebienkový (roxor) 14mm/6m |
| Oceľ betonársky hrebienkový (roxor) 16mm/6m |
| Profil uzavretý (jokel) 40x40/6m |
| Profil uzavretý (jokel)60x60/6m |
| Profil uzavretý (jokel)80x80/6m |
| Profil uzavretý (jokel)100x100/6m |

|  |
| --- |
| Štvorhranné pletivo pozinkované Výška pletiva: 160 cm Priemer drôtu: 2,0 mm Veľkosť oka: 60x60 mm Balenie: 25 m |
| Štvorhranné pletivo pozinkované (balenie) Výška pletiva: 180 cm Priemer drôtu: 2,0 mm Veľkosť oka: 60x60 mm Balenie: 25 m |
| Štvorhranné pletivo pozinkované (balenie) Výška pletiva: 200 cm Priemer drôtu: 2,0 mm Veľkosť oka: 60x60 mm Balenie: 25 m |
| Viazací drôt pozinkovaný hrúbka 1,0 mm v drôtenom obale, 100m |
| Napínací drôt pozinkovaný hrúbka 3,0 mm, 100m |