Dobrý deň,
verejný obstarávateľ obdržal nasledovnú žiadosť o vysvetlenie:
 Otázka uchádzača:
Dobrý deň,
v prílohe mailu Vám zasielame žiadosť k Vašej výzve.
Za spracovanie ďakujem
Príloha:
VEC: Žiadosť
Na základe Vašej výzvy vyhlásenej dňa 24.04.2022 prostredníctvom elektronického systému 
JPSEPHINE na predmet zákazky s názvom: ,,Revitalizácia detských ihrísk II“ si dovoľujeme požiadať 
o zaslanie podkladov s kompletným popisom prác, ktoré verejný obstarávateľ požaduje.
Na základe zverejnenia týchto podkladov s kompletným popisom prác budú mať všetci účastníci 
rovnaké podmienky. 
Za spracovanie našej žiadosti vopred ďakujeme.

 Odpoveď verejného obstarávateľa:
MRAVENISKO NA ŠTIAVNICKEJ ULICI
Nosné konštrukcie - obrúsenie a náter všetkých opotrebovaných drevených konštrukcií, výmena 
poškodených častí
Výplne - rebríky, zábradlia a baranidlo prispôsobiť norme
Posun sklzov v zmysle normy
Oprava otočných valcov
Samostatné prvky, vahadlová hojdačka - obrúsenie, náter
Závesná hojdačka - úprava na dvojhojdačku, prispôsobiť dopadovú plochu, výmena reťazí za PAD lano 
priemer min. 1,6 cm
Dopadové plochy detského ihriska - prispôsobiť normám
INDIÁNSKE IHRISKO NA NOVOMESKÉHO ULICI
Nosné konštrukcie - obrúsenie a náter všetkých opotrebovaných drevených konštrukcií, výmena 
poškodených častí
Výplne - náhrada reťaze za PAD lano priemer min. 1,6 cm, doplnenie zábrany, zúženie schodiska,
Doplnenie dopadovej plochy, úprava lezeckej steny, odstránenie úchytov
Sklz z plastových rúr - doplniť zábrany proti prepadu
Most - oprava časti mostovky
Dopadové plochy detského ihriska - prispôsobiť normám
HRADISKO NA ČAJKOVSKÉHO ULICI
Nosné konštrukcie - obrúsenie a náter všetkých opotrebovaných drevených konštrukcií, výmena 
poškodených častí
Výplňové prvky - výmena časti podesty vo vežiach, výmena (výmena zábradlí za zvislé) a doplnenie 
zábradlí, doplnenie zábrany proti prepadu, steny hradiska - medzery zosúladiť s normou
Samostatné prvky - výmena hojdačky
Dopadové plochy detského ihriska - prispôsobiť normám
VTÁCI NA POPRADSKEJ ULICI
Nosné konštrukcie - obrúsenie a náter všetkých opotrebovaných drevených konštrukcií, výmena 
poškodených častí
Výplňové prvky - výmena a doplnenie zábradlí, doplnenie zábrany proti prepadu, doplnenie veľkého 
sklzu
Výmena lezeckých stien a šmýkačky
Veľký vták - hojdačky obrúsiť, náter, prispôsobiť dopadovú plochu, výmena reťazí za PAD lano priemer 
min. 1,6 cm
Malí vtáci - veža so sklzom - zbrúsiť, náter, zábradlie, prispôsobiť dopadovú plochu, zbrúsiť konštrukciu 
vahadla, redukcia na jedno vahadlo
Samostatný vták - domček - zbrúsiť, náter
Dopadové plochy detského ihriska - prispôsobiť normám
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S úctou,
 Ing. Miroslav Daniš
referent pre verejné obstarávanie MsÚ Nitra
