# Opis predmetu zákazky

# pre časť 2: Iné kontajnery

1.1 Predmetom zákazky je obstaranie kontajnerov a nádob na ostré predmety.

Podrobná špecifikácia je uvedená v Tabuľke č. 1 - Technická špecifikácia predmetu zákazky.

Súčasťou ceny predmetu zákazky budú nasledujúce služby spojené s dodaním tovaru:

- doprava do miesta dodania, vyloženie,

- inštalácia,

- odovzdanie dokumentácie – návod na použitie v slovenskom alebo českom jazyku, záručné listy.

1.2 Všetky technické parametre a funkcionality, resp. vlastnosti požadovaného predmetu zákazky uvedené v Tabuľke č. 1 - Technická špecifikácia predmetu zákazky predstavujú minimálne požiadavky, ktoré musia byť splnené vo vlastnom návrhu plnenia uchádzača.

1.3 Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak sa niektorá z technických požiadaviek odvolávala (priamo i nepriamo) na konkrétny typ produktu, alebo konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, technickú normu, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, verejný obstarávateľ umožňuje nahradiť takýto produkt ekvivalentným produktom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný produkt alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať kvalitatívne, technické, funkčné požiadavky na rovnakej a vyššej úrovni, ako je uvedené v tejto časti súťažných podkladoch, túto skutočnosť však musí preukázať uchádzač vo svojej ponuke.

1.5 Tovar musí byť nový, nepoužívaný, zabalený v neporušených obaloch, nepoškodený. Tovar nesmie byť recyklovaný, repasovaný, renovovaný.

1.6 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prevziať iba tovar funkčný, bez zjavných vád, dodaný v kompletnom stave (a v sade) a v požadovanom množstve. V opačnom prípade si vyhradzuje právo nepodpísať dodací list, neprebrať dodaný tovar a nezaplatiť cenu za neprebraný tovar.

1.7 Miesta dodania:

|  |  |
| --- | --- |
| **Názov** | **Sídlo** |
| Odbor hospodárskeho zabezpečenia SE MV SR | Sklad MV SR Rohovce |
| Centrum podpory  Bratislava | Špitálska 14, 812 28 Bratislava |
| Centrum podpory  Trnava | Kollárova 31, 917 02 Trnava |
| Centrum podpory  Trenčín | Jilemnického 1, 911 01 Trenčín |
| Centrum podpory  Nitra | Piesková 32, 949 01 Nitra |
| Centrum podpory  Žilina | Kuzmányho 26, 012 23 Žilina |
| Centrum podpory  Banská Bystrica | Ústredné sklady MV SR Príboj 560 Slovenská Ľupča. |
| Centrum podpory  Prešov | Štúrova 7, 080 01 Prešov |
| Centrum podpory  Košice | Rampová 7, 041 81 Košice. |

**Tabuľka č. 1 - Opis predmetu zákazky a predpokladané množstvo**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| P.č. | Názov | Špecifikácia | Predpokladané množstvo |
| 1. | Kontajner na tuhý odpad | Kontajner vhodný na manipuláciu s kovovým a iným tuhým odpadom  Preprava vysokozdvižným vozíkom alebo žeriavom  Materiál: kov/oceľ  Objem: min. 900 l  Nosnosť: min. 1200 kg  Otvor na vidlice  Šírka: min. 1100 mm  Hĺbka: min. 1100 mm  Výška: min. 650 mm | 24 |
| 2. | Stojan na odpadkové vreco malý s vekom | Určené pre odpadkové vrecia s objemom 70 až 120 litrov  Kovová pozinkovaná konštrukcia  Súčasťou je pozinkovaný vrchnák min. 1 ks a systém na upevňovanie vriec  Šírka: min. 500 mm  Hĺbka: min. 400 mm  Výška: min. 900 mm | 370 |
| 3. | Záchytná vaňa na sorpčný materiál | Materiál: kov/ plech/plast  Objem: min. 100 l  Výška: min. 16 cm  Šírka: min. 55 cm  Dĺžka: min. 120 cm | 105 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. | Nádoba na zdravotný odpad s vekom 1 | Trvale alebo predbežné uzatvorenie veka  Povrch: hladký  Objem nádoby: min. 60 l  Materiál: polypropylén  Odolný proti prepichnutiu  Určené na prepravu infekčného alebo biologického materiálu a ostrých predmetov  Rozmery:  Dĺžka: min. 380 mm  Šírka: min. 310 mm  Výška: min. 640 mm | 525 |
| 5. | Nádoba na zdravotný odpad s vekom 2 | Trvale alebo predbežné uzatvorenie veka  Povrch: hladký  Objem nádoby: min. 50 l max. 59 l  Materiál: polypropylén  Odolný proti prepichnutiu  Určené na prepravu infekčného alebo cytotoxického materiálu vrátane ihiel a ostrých predmetov Vodotesný spoj  Rozmery:  Dĺžka: min. 400 mm  Šírka: min. 330 mm  Výška: min. 539 mm | 275 |

**Tabuľke č. 2 - Technická špecifikácia predmetu zákazky**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| P.č. | Názov | Špecifikácia | Hodnota technického parametra tovaru ponúkaného uchádzačom - **Vlastný návrh plnenia** (povinnosť vyplniť uchádzačom)!!! |
| 1. | Kontajner na tuhý odpad | Výrobca/ obchodný názov/ model |  |
| Kontajner vhodný na manipuláciu s kovovým a iným tuhým odpadom |  |
| Preprava vysokozdvižným vozíkom alebo žeriavom |  |
| Materiál: kov/oceľ |  |
| Objem: min. 900 l |  |
| Nosnosť: min. 1200 kg |  |
| Otvor na vidlice |  |
| Šírka: min. 1100 mm |  |
| Hĺbka: min. 1100 mm |  |
| Výška: min. 650 mm |  |
| 2. | Stojan na odpadkové vreco malý s vekom | Výrobca/ obchodný názov/ model |  |
| Určené pre odpadkové vrecia s objemom 70 až 120 litrov |  |
| Kovová pozinkovaná konštrukcia |  |
| Súčasťou je pozinkovaný vrchnák min. 1 ks a systém na upevňovanie vriec |  |
| Šírka: min. 500 mm |  |
| Hĺbka: min. 400 mm |  |
| Výška: min. 900 mm |  |
| 3. | Záchytná vaňa na sorpčný materiál | Výrobca/ obchodný názov/ model |  |
| Materiál: kov/ plech/plast |  |
| Objem: min. 100 l |  |
| Výška: min. 16 cm |  |
| Šírka: min. 55 cm |  |
| Dĺžka: min. 120 cm |  |
| 4. | Nádoba na zdravotný odpad s vekom 1 | Výrobca/ obchodný názov/ model |  |
| Trvale alebo predbežné uzatvorenie veka |  |
| Povrch: hladký |  |
| Objem nádoby: min. 60 l |  |
| Materiál: polypropylén |  |
| Odolný proti prepichnutiu |  |
| Určené na prepravu infekčného alebo biologického materiálu a ostrých predmetov |  |
| Dĺžka: min. 380 mm |  |
| Šírka: min. 310 mm |  |
| Výška: min. 640 mm |  |
| 5. | Nádoba na zdravotný odpad s vekom 2 | Výrobca/ obchodný názov/ model |  |
| Trvale alebo predbežné uzatvorenie veka |  |
| Povrch: hladký |  |
| Objem nádoby: min. 50 l max. 59 l |  |
| Materiál: polypropylén |  |
| Odolný proti prepichnutiu |  |
| Určené na prepravu infekčného alebo cytotoxického materiálu vrátane ihiel a ostrých predmetov |  |
| Vodotesný spoj |  |
| Dĺžka: min. 400 mm |  |
| Šírka: min. 330 mm |  |
| Výška: min. 539 mm |  |

Táto časť súťažných podkladov bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť rámcovej dohody ako príloha č. 1, ktorú uzatvorí verejný obstarávateľ s úspešným uchádzačom. Obrázky jednotlivých položiek predmetu zákazky sú iba ilustračné!

**2 Požiadavky na predmet zákazky**

* Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač vo svojej ponuke za účelom preukázania splnenia požiadaviek na predmet zákazky predložil:

**Prílohu č. 1 Opis predmetu zákazky, pričom je povinný v Tabuľke č. 2 - Technická špecifikácia predmetu zákazky vyplniť stĺpec *“*H*odnota technického parametra tovaru ponúkaného uchádzačom - vlastný návrh plnenia*“**. Uchádzač identifikuje (z hľadiska: minimálne požadované technické špecifikácie, parametre a funkcionality požadované verejným obstarávateľom, výrobcu a model,) ponúkaný tovar a uvedie špecifikáciu dodávaného tovaru - vlastný návrh plnenia.

* Technické špecifikácie predmetu zákazky, ktoré v poskytnutom opise predmetu zákazky odkazujú na konkrétny výrobok alebo zariadenie sú uvedené príkladmo za účelom presnej špecifikácie predmetu zákazky rovnako ako fotografie a obrázky, uchádzačom sa umožňuje použiť „ekvivalentné“ výrobky, ktoré uchádzač uvedie vo svojej ponuke, v ocenenom položkovom rozpočte v súlade s týmito súťažnými podkladmi. Ekvivalentné výrobky musia spĺňať minimálne všetky parametre uvedené v opise predmetu zákazky.