# Opis predmetu zákazky

# pre časť 4: Koše.

1.1 Predmetom zákazky je obstaranie odpadkových a smetných košov.

Podrobná špecifikácia je uvedená v Tabuľke č. 1 - Technická špecifikácia predmetu zákazky.

Súčasťou ceny predmetu zákazky budú nasledujúce služby spojené s dodaním tovaru:

- doprava do miesta dodania, vyloženie,

- inštalácia,

- odovzdanie dokumentácie – návod na použitie v slovenskom alebo českom jazyku, záručné listy.

1.2 Všetky technické parametre a funkcionality, resp. vlastnosti požadovaného predmetu zákazky uvedené v Tabuľke č. 1 - Technická špecifikácia predmetu zákazky predstavujú minimálne požiadavky, ktoré musia byť splnené vo vlastnom návrhu plnenia uchádzača.

1.3 Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak sa niektorá z technických požiadaviek odvolávala (priamo i nepriamo) na konkrétny typ produktu, alebo konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, technickú normu, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, verejný obstarávateľ umožňuje nahradiť takýto produkt ekvivalentným produktom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný produkt alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať kvalitatívne, technické, funkčné požiadavky na rovnakej a vyššej úrovni, ako je uvedené v tejto časti súťažných podkladoch, túto skutočnosť však musí preukázať uchádzač vo svojej ponuke.

1.5 Tovar musí byť nový, nepoužívaný, zabalený v neporušených obaloch, nepoškodený. Tovar nesmie byť recyklovaný, repasovaný, renovovaný.

1.6 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prevziať iba tovar funkčný, bez zjavných vád, dodaný v kompletnom stave (a v sade) a v požadovanom množstve. V opačnom prípade si vyhradzuje právo nepodpísať dodací list, neprebrať dodaný tovar a nezaplatiť cenu za neprebraný tovar.

1.7 Miesta dodania:

|  |  |
| --- | --- |
| **Názov** | **Sídlo** |
| Odbor hospodárskeho zabezpečenia SE MV SR | Sklad MV SR Rohovce |
| Centrum podpory  Bratislava | Špitálska 14, 812 28 Bratislava |
| Centrum podpory  Trnava | Kollárova 31, 917 02 Trnava |
| Centrum podpory  Trenčín | Jilemnického 1, 911 01 Trenčín |
| Centrum podpory  Nitra | Piesková 32, 949 01 Nitra |
| Centrum podpory  Žilina | Kuzmányho 26, 012 23 Žilina |
| Centrum podpory  Banská Bystrica | Ústredné sklady MV SR Príboj 560 Slovenská Ľupča. |
| Centrum podpory  Prešov | Štúrova 7, 080 01 Prešov |
| Centrum podpory  Košice | Rampová 7, 041 81 Košice. |

**Tabuľka č. 1 - Opis predmetu zákazky a predpokladané množstvo**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| P.č. | Názov | Špecifikácia | Predpokladané množstvo |
| 1. | Odpadkový kôš s popolníkom | Odpadkový kôš s popolníkom  Materiál: nerezová oceľ  horný vrchnák popolníka je odnímateľný  vyrobený z nerezového plechu  Priemer: min. 240 mm  Výška: min. 580 mm | 390 |
| 2. | Kovový kôš | Materiál: kov  Objem: min. 12 l  Výška nádoby: min. 28  Priemer/šírka nádoby: min. 21 cm | 2200 |
| 3. | Plastový kôš | Materiál: plast  Objem: min. 10 l  Výška nádoby: min. 28 cm  Priemer/šírka nádoby: min. 26 cm | 1560 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. | Smetný kôš s nášľapným systémom malý | Objem nádoby: min. 10 l  Materiál: HDPE/Plast  Nášľapný systém  Určené pre zber komunálneho odpadu  Stabilný alebo pojazdný  Povrch: hladký  Použitie: interiér  Šírka: min. 260 mm  Hĺbka: min. 200 mm  Výška: min. 340 mm | 2135 |
| 5. | Smetný kôš s nášľapným systémom stredný | Objem nádoby: min. 20 l  Materiál: HDPE/Plast  Nášľapný systém  Určené pre zber komunálneho odpadu  Stabilný alebo pojazdný  Povrch: hladký  Použitie: interiér  Šírka: min. 280 mm  Hĺbka: min. 270 mm  Výška: min. 420 mm | 3290 |
| 6. | Stojan na odpadkové vrecia veľký | Materiál konštrukcie: oceľ  Materiál vrchnáku: Plast  Vhodný pre všetky druhy vriec s kapacitou do 130 l  Rozmery:  Dĺžka: min. 1000 mm  Šírka: min. 400 mm  Výška: min. 800 mm  Dvojitý okraj na lepšie zaistenie vrecia proti nechcenému vykĺznutiu a vysypanie obsahu  Protišmykové nožičky | 440 |
| 7. | Interiérový kôš | Objem nádoby: min. 80 l  Materiál: HDPE/Plast  Nášľapný systém  Určené pre zber komunálneho a priemyselného odpadu  Stabilný alebo pojazdný  Povrch: hladký  Použitie: interiér  Šírka: min. 450 mm  Hĺbka: min. 350 mm  Výška: min. 800 mm | 280 |

**Tabuľke č. 2 - Technická špecifikácia predmetu zákazky**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| P.č. | Názov | Špecifikácia | Hodnota technického parametra tovaru ponúkaného uchádzačom - **Vlastný návrh plnenia** (povinnosť vyplniť uchádzačom)!!! |
| 1. | Odpadkový kôš s popolníkom | Výrobca/ obchodný názov/ model |  |
| Odpadkový kôš s popolníkom |  |
| Materiál: nerezová oceľ |  |
| horný vrchnák popolníka je odnímateľný |  |
| vyrobený z nerezového plechu |  |
| Priemer: min. 240 mm |  |
| Výška: min. 580 mm |  |
| 2. | Kovový kôš | Výrobca/ obchodný názov/ model |  |
| Materiál: kov |  |
| Objem: min. 12 l |  |
| Výška nádoby: min. 28 |  |
| Priemer/šírka nádoby: min. 21 cm |  |
| 3. | Plastový kôš | Výrobca/ obchodný názov/ model |  |
| Materiál: plast |  |
| Objem: min. 10 l |  |
| Výška nádoby: min. 28 cm |  |
| Priemer/šírka nádoby: min. 26 cm |  |
| 4. | Smetný kôš s nášľapným systémom malý | Výrobca/ obchodný názov/ model |  |
| Objem nádoby: min. 10 l |  |
| Materiál: HDPE/Plast |  |
| Nášľapný systém |  |
| Určené pre zber komunálneho odpadu |  |
| Stabilný alebo pojazdný |  |
| Povrch: hladký |  |
| Použitie: interiér |  |
| Šírka: min. 260 mm |  |
| Hĺbka: min. 200 mm |  |
| Výška: min. 340 mm |  |
| 5. | Smetný kôš s nášľapným systémom stredný | Výrobca/ obchodný názov/ model |  |
| Objem nádoby: min. 20 l |  |
| Materiál: HDPE/Plast |  |
| Nášľapný systém |  |
| Určené pre zber komunálneho odpadu |  |
| Stabilný alebo pojazdný |  |
| Povrch: hladký |  |
| Použitie: interiér |  |
| Šírka: min. 280 mm |  |
| Hĺbka: min. 270 mm |  |
| Výška: min. 420 mm |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6. | Stojan na odpadkové vrecia veľký | Výrobca/ obchodný názov/ model |  |
| Materiál konštrukcie: oceľ |  |
| Materiál vrchnáku: Plast |  |
| Vhodný pre všetky druhy vriec s kapacitou do 130 l |  |
| Dĺžka: min. 1000 mm |  |
| Šírka: min. 400 mm |  |
| Výška: min. 800 mm |  |
| Dvojitý okraj na lepšie zaistenie vrecia proti nechcenému vykĺznutiu a vysypanie obsahu |  |
| Protišmykové nožičky |  |
| 7. | Interiérový kôš | Výrobca/ obchodný názov/ model |  |
| Objem nádoby: min. 80 l |  |
| Materiál: HDPE/Plast |  |
| Nášľapný systém |  |
| Určené pre zber komunálneho a priemyselného odpadu |  |
| Stabilný alebo pojazdný |  |
| Povrch: hladký |  |
| Použitie: interiér |  |
| Šírka: min. 450 mm |  |
| Hĺbka: min. 350 mm |  |
| Výška: min. 800 mm |  |

Táto časť súťažných podkladov bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť rámcovej dohody ako príloha č. 1, ktorú uzatvorí verejný obstarávateľ s úspešným uchádzačom. Obrázky jednotlivých položiek predmetu zákazky sú iba ilustračné!

**2 Požiadavky na predmet zákazky**

* Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač vo svojej ponuke za účelom preukázania splnenia požiadaviek na predmet zákazky predložil:

**Prílohu č. 1 Opis predmetu zákazky, pričom je povinný v Tabuľke č. 2 - Technická špecifikácia predmetu zákazky vyplniť stĺpec *“*H*odnota technického parametra tovaru ponúkaného uchádzačom - vlastný návrh plnenia*“**. Uchádzač identifikuje (z hľadiska: minimálne požadované technické špecifikácie, parametre a funkcionality požadované verejným obstarávateľom, výrobcu a model,) ponúkaný tovar a uvedie špecifikáciu dodávaného tovaru - vlastný návrh plnenia.

* Technické špecifikácie predmetu zákazky, ktoré v poskytnutom opise predmetu zákazky odkazujú na konkrétny výrobok alebo zariadenie sú uvedené príkladmo za účelom presnej špecifikácie predmetu zákazky rovnako ako fotografie a obrázky, uchádzačom sa umožňuje použiť „ekvivalentné“ výrobky, ktoré uchádzač uvedie vo svojej ponuke, v ocenenom položkovom rozpočte v súlade s týmito súťažnými podkladmi. Ekvivalentné výrobky musia spĺňať minimálne všetky parametre uvedené v opise predmetu zákazky.