**DETSKÉ IHRISKO BAJKALSKÁ**

**Technická špecifikácia**

**Demolácie**

* Pieskovisko s betónovou obrubou (1 ks)
* Betónová obruba v trávniku (1 ks)
* Preliezka kovová (1 ks)
* Šmýkačka s kovovou konštrukciou (1ks)
* Lavička (3ks)
* Prevažovacia hojdačka (1ks)

**Dopadová plocha**

**Plocha „A“**

špecifikácia materiálu: liata EPDM

* hrúbky EPDM: v závislosti od výrobku, poľa kritickej výšky pádu jednotlivých prvkov,

v súlade s STN EN 1176 –1 a STN EN 1177 +AC

* Podložie: zhutnené štrkové podložie, podľa typu povrchu a odporúčania výrobcu
* Farby: možné použiť červenú, hnedú a béžovú
* Vzor: podľa grafického návrhu
* obruba : parkový betónový obrubník zapustený do úrovne terénu

**Plocha „B“**

špecifikácia materiálu: liata EPDM

* hrúbky EPDM: v závislosti od výrobku, poľa kritickej výšky pádu jednotlivých prvkov,

v súlade s STN EN 1176 –1 a STN EN 1177 +AC

* Podložie: zhutnené štrkové podložie, podľa typu povrchu a odporúčania výrobcu
* Farby: možné použiť červenú, hnedú a béžovú
* Vzor: podľa grafického návrhu
* obruba : parkový betónový obrubník zapustený do úrovne terénu

**Herné prvky**

* Hrazda (veková kategória 3+) 1 ks
* Preliezačka sieťová (veková kategória 3+) 1 ks
* Zostava – podstavba, lezecké steny, lanové rebriny, rebrík, šmykľavka,

2 slide tyče, balansované prvky (veková kategória 3+) 1 ks

* Preliezačka – kladiny na pružinách (veková kategória 3+) 1 ks
* Prevažovacia hojdačka (veková kategória 3+) 1 ks
* Pružinová hojdačka (veková kategória 3+) 2 ks

**Mobilár**

* Lavička 3 ks
* Malá odpadová nádoba 1 ks

**Prevádzkový poriadok**

**Vyjadrenie oprávnenej osoby vykonávajúcej kontrolu po ukončení montáže detského ihriska** (napr. Technická inšpekcia, a.s., TUV SUD Slovakia,...) a posúdením jednotlivých prvkov a dopadových plôch v zmysle splnenia požiadaviek STN EN 1176 a STN EN 1177 + AC.