**DETSKÉ IHRISKO ul. JANKA KRÁĽA**

**Technická špecifikácia**

**Demolácie**

* Pružinkové hojdačky (2 ks)
* Šmýkačka kovová (1 ks)
* Preliezka kovová (5 ks)
* Obruby drevené dopadovej plochy hojdačky
* Pieskovisko (1 ks)

**Dopadová plocha EPDM**

špecifikácia materiálu: liata EPDM

* hrúbky EPDM: v závislosti od výrobku, poľa kritickej výšky pádu jednotlivých prvkov,

v súlade s STN EN 1176 –1 a STN EN 1177 +AC

* Podložie: zhutnené štrkové podložie, podľa typu povrchu a odporúčania výrobcu
* Farby: 2 farebné mixy, s prevládajúcou modrou, s prevládajúcou žltou
* Vzor: podľa grafického návrhu
* obruba : parkový betónový obrubník zapustený do úrovne terénu

**Dopadová plocha sypká – štrk**

špecifikácia materiálu: štrk

* hrúbka: v súlade s STN EN 1176 –1 a STN EN 1177 +AC
* obruba : parkový betónový obrubník zapustený do úrovne terénu

**Herné prvky**

* Kolotoč „Žabka“ (od 2 rokov) 1 ks
* Herná zostava s dvomi šmýkačkami (od 1 roku) 1 ks
* Herná zostava na lezenie (od 6 rokov) 1 ks
* Tyčový kolotoč (od 3 rokov) 1 ks

**Prevádzkový poriadok**


**Vyjadrenie oprávnenej osoby vykonávajúcej kontrolu po ukončení montáže detského ihriska** (napr. Technická inšpekcia, a.s., TUV SUD Slovakia,...) a posúdením jednotlivých prvkov a dopadových plôch v zmysle splnenia požiadaviek STN EN 1176 a STN EN 1177 + AC.

**KOLOTOČ „ŽABKA“ PRE JEDNÉHO (od 2 rokov)**

Točenie sa v tomto kolotoči musí rozvíjať rovnováhu. Aj malé dieťa musí byť schopné vyliezť na sedadlo kolotoča a nohami sa odrážať od zeme. Rukoväť musí poskytovať pevné uchopenie.

* Konštrukcia: oceľ, farba tmavosivá
* Sedadlo: plast, farba limetková zelená
* dĺžka min. (mm): 540 mm
* šírka min. (mm): 560 mm
* Výška min. (mm): 610 mm
* Výška pádu(mm): 1000 mm
* Dopadová plocha : v súlade s STN EN 1176 –1 a STN EN 1177 +AC
* Bezpečnosť: EN 1176-1, 5TÜV







Vizualizácie majú informatívny charakter


**HERNÁ ZOSTAVA S DVOMI ŠMÝKAČKAMI (od 1 roku )**


Zostava s dvomi šmýkačkami, dvomi vežami, 1 strechou a dvomi prvkami na lezenie

Krížové spoje z nehrdzavejúcej ocele musia držať kríže pevne na mieste a chrániť látku pred opotrebovaním. Lanové spojky musia byť vyrobené z pevného plastu. Šmýkačky musia byť vyrobené z nehrdzavejúcej ocele. Stenové a plošinové panely musia byť vyrobené z 15 mm hrubých HPL panelov, ktoré sú odolné voči opotrebovaniu a poveternostným vplyvom. Materiál HPL sa odporúča pre ihriská, ktoré sú vystavené drsnejšiemu používaniu ako zvyčajne.

* Konštrukcia: oceľ, galvanizovaná
* Panely: HPL, farba tmavosivá
* Laná a siete: žltá farba
* dĺžka min. (mm): 4700mm
* šírka min. (mm): 4350 mm
* Výška min. (mm): 3400mm
* Výška pádu max. (mm): 2250 mm
* Dopadová plocha : v súlade s STN EN 1176 –1 a STN EN 1177 +AC
* Bezpečnosť: EN 1176-1, 3TÜV





****


Zostava na lezenie z nehrdzavejúcej ocele


Vizualizácie majú informatívny charakter s lanami.

**HERNÁ ZOSTAVA NA LEZENIE (od 6 rokov)**

Krížové spoje z nehrdzavejúcej ocele musia držať kríže pevne na mieste a chrániť látku pred opotrebovaním. Lanové spojky musia byť vyrobené z pevného plastu.

* Konštrukcia: oceľ, galvanizovaná
* Laná a siete: žltá farba
* Dĺžka min. (mm): 5400mm
* Šírka min. (mm): 2400 mm
* Výška min.(mm): 2050 mm
* Výška pádu max. (mm): 2100 mm
* Dopadová plocha : v súlade s STN EN 1176 –1 a STN EN 1177 +AC
* Bezpečnosť: EN 1176-1, 3TÜV





https://webapi.lappset.com/server/api/v1/file/10000000346915/10000000584025_image_png/custom_thumb


Vizualizácie majú informatívny charakter

**TYČOVÝ KOLOTOČ (od 3 rokov)**

* Konštrukcia: oceľ, galvanizovaná, farba tmavosivá
* dĺžka min. (mm): 300mm
* šírka min. (mm): 300 mm
* Výška min. (mm): 1200mm
* Výška pádu max. (mm): 600mm
* Dopadová plocha : v súlade s STN EN 1176 –1 a STN EN 1177 +AC
* Bezpečnosť: EN 1176-1, 3TÜV







Vizualizácie majú informatívny charakter