

**HP 6 TRAMPOLÍNA**

Vizualizácie majú informatívny charakter





Veková skupina: 4+

Dĺžka min. : 180 cm

Šírka min. : 180 cm

Maximálna výška pádu: 100.00 cm

Bezpečnostná plocha povrchu: v súlade s STN EN 1176 –1 a STN EN 1177 +AC

Herný prvok musí spĺňať kritériá bezpečnosti a kvality definované normou STN EN 1176.

Skákacie membrány musia byť vyrobené z 6,0 mm hrubého EP etylén-propylénového pásu s kostrou polyesterovej polyamidovej tkaniny. Pružinové upevnenia musia byť vystužené na oboch stranách oceľovými puzdrami a podložkami. Membrána musí byť odolná voči ozónu a musí byť vybavená centrálne umiestnenými otvormi pre odvodnenie. Všetky pružiny musia byť vyrobené z nehrdzavejúcej ocele, aby sa zabezpečila trvanlivosť a vynikajúca odolnosť proti korózii. Oceľový drôt musí mať hrúbku min. 3,2 mm a posledných päť vinutí musí mať kužeľovitý tvar. Dlaždice musia byť tvarované zo šedej granulovanej recyklovanej gumy. Vo vnútri každej gumovej dlaždice musí byť 3 mm pozinkovaná oceľová doska. Všetky oceľové komponenty musia byť vyrobené z uhlíkovej ocele s hrúbkou 3 mm. Bočné panely, oporné steny pre horný rám, dosky ohnuté SBR a ploché dosky musia byť pozinkované. Dlaždice SBR musí byť možné odstrániť na čistenie a servis.