

**HP 10 Kolotoč inkluzívny**

Vizualizácie majú informatívny charakter



**Kolotoč inkluzívny**

Rozmery DxŠxV min.: 120 x 120 x 115 cm

Skupina kľúčových používateľov: 4+

Kapacita (používatelia) min. : 5

Maximálna výška pádu: 100,00 cm

Bezpečnostná plocha povrchu: v súlade s STN EN 1176 –1 a STN EN 1177 +AC

Herný prvok musí spĺňať kritériá bezpečnosti a kvality definované normou STN EN 1176.

Misky musia byť vyrobené z recyklovateľného PE. Misky musia byť vylisované z jedného kusu s integrovanými kovovými závitovými priechodkami a otvorom na odtok vody, aby sa zabezpečila vysoká odolnosť vo všetkých klimatických podmienkach. Vrchná výstuž musí byť vyrobená zo zváranej ocele. Oceľ musí byť žiarovo pozinkovaná zvnútra aj zvonka bezolovnatým zinkom a musí mať vonkajšou povrchovú úpravu práškovým nástrekom. Musí byť použitý vysokovýkonný konštrukčný systém ložísk s jednoradovými guľkovými ložiskami s gumovými tesneniami. Plne uzavretá konštrukcia ložiska musí byť mazaná po celú dobu životnosti a nevyžadovať údržbu. Voda sa musí vypúšťať automaticky aby bolo zaistené, že kolotoč bude vždy suchý a pripravený na použitie. Odtok vody musí byť krytý nerezovým sitkom.