

**HP 1 TERÉNNA SMÝKAČKA**

Vizualizácie majú informatívny charakter







Veková skupina:  3+

Rozmery DxŠxV min.:  400 x 120 x 110 cm

Maximální výška pádu: 100cm

Bezpečnostní povrchová plocha: v súlade s STN EN 1176 –1 a STN EN 1177 +AC

Herný prvok musí spĺňať kritériá bezpečnosti a kvality definované normou STN EN 1176.

Panely musia byť vyrobené z 19mm EcoCore™. EcoCore™ je vysokoodolný materiál šetrný k životnému prostrediu, ktorý je nielen po použití recyklovateľný, ale je aj vyrobený zo 100% recyklovaného materiálu z potravinových obalov. Oceľové stĺpiky musia byť pozinkované práškovo lakovanou vrstvou, čo poskytuje maximálnu odolnosť proti korózii. Šmýkačka musí byť z nerezovej ocele v jednoliatom prevedení, lebo toto riešenie je odolné voči vandalizmu. Všetky plošiny musia byť podoprené hliníkovými profilmi s viacerými možnosťami pripojenia pomocou lisovaných hliníkových konektorov. Plošiny musia byť vyrobené z HPL o hrúbke HPL 17,8 mm s veľmi vysokou odolnosťou voči opotrebovaniu.