Príloha č. 2 - Formulár cenovej ponuky.

**Verejný obstarávateľ:** VÍNO MATYŠÁK, s.r.o.

**Predmet zákazky:** „Linka na plnenie nápojov.“

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Obchodné meno uchádzača** |  | | | | |
| **Sídlo/miesto podnikania** |  | | | | |
| **Zastúpený** |  | | | | |
| **IČO** |  | | | | |
| **DIČ** |  | | | | |
| **IČ DPH** |  | | | | |
| **Telefón** |  | | | | |
| **Fax** |  | | | | |
| **E-mail** |  | | | | |
| **Položka** | **Obchodné meno výrobcu** | **Typové označenie** | **Množstvo (ks)** | **Cena v EUR bez DPH/ks** | **Cena celkom za položku**  **v EUR bez DPH** |
| Linka na plnenie nápojov |  |  | **1** |  |  |
| **Dátum** |  | | | | |
| **Miesto** |  | | | | |
| **Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu** |  | | | | |
| **Podpis a pečiatka** |  | | | | |

Príloha č. 3 - Technické parametre predmetu zákazky.

**Verejný obstarávateľ:** VÍNO MATYŠÁK, s.r.o.

**Predmet zákazky:** „Linka na plnenie nápojov.“

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Názov | Parameter | Požiadavka | **Hodnoty plnenia jednotlivých parametrov  Vyplní uchádzač!** Uviesť ÁNO/NIE. V prípade číselnej hodnoty, uviesť aj jej skutočnú hodnotu. |
| Linka na plnenie nápojov | Nová technológia | áno |  |
| Množstvo | 1 ks |  |
| Plnenie tichých a šumivých produktov | áno |  |
| Izobarické prevedenie | áno |  |
| Požadovaný výkon - fľaše s objemom 0,75 l | min. 1.200 ks/hodinu |  |
| Požiadavky na uzatváranie fliaš | korok, Champagne korok, skrutkový uzáver a korunkový uzáver |  |
| Plnenie produktu pri tlaku | min. 6 bar |  |
| Elektropneumatické plniace ventily so snímačom tlaku vo fľaši pre kontrolu jednotlivých fáz plnenia rozdielnych produktov – zobrazenie na displeji riadiacej jednotky | áno |  |
| Ovládanie plniaceho stroja | pomocou riadiacej jednotky s dotykovým displejom a pamäťou na uloženie jednotlivých typov plnených produktov |  |
| Nastavenie dĺžky procesu vystrekovania fliaš pred plnením pre jednotlivé produkty | áno |  |
| Univerzálne nastaviteľné formáty pre rôzne typy fliaš | min. v rozmedzí od 60 do 115 mm |  |
| Pripojenie linky k internetovej sieti pre vzdialený servis – možnosť prístupu servisného pracovníka ku kontrole, nastaveniu a diagnostike stroja zo sídla servisného strediska | áno |  |
| Možnosť voľby programov pre automatickú sanitáciu plniaceho stroja (CIP) cez dotykový displej riadiacej jednotky | áno |  |
| Elektrické nastavenie výšky jednotlivých staníc plniacej linky cez dotykový displej riadiacej jednotky s možnosťou uloženia pre jednotlivé typy fliaš | áno |  |
| Kontrola hladiny plnenia s presnosťou | ± 0,5 mm a vyššou |  |
| Zásobník pre Champagne korky | s elektrickou orientáciou a automatickým doplňovaním |  |
| Zásobník pre Champagne korky | min. pre 2000 ks korkov |  |
| Minimálna záruka na stroj | 24 mesiacov |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Dátum** |  |
| **Miesto** |  |
| **Vypracoval:** |  |
| **Podpis a pečiatka** |  |