**CENOVÁ PONUKA**

**Predmet zákazky:**

**Nákladné vozidlo s návesom**

|  |  |
| --- | --- |
| **Názov uchádzača:** |  |
| **Adresa sídla:** |  |
| **IČO:** |  |
| **Kontakt (meno a priezvisko zodpovednej osoby, telefónne číslo, e-mail):** |  |

Predkladáme cenovú ponuku a prehlasujeme, že ponuka je na tovary spĺňajúce požadované parametre:

Predmetom dodávky je nákladné vozidlo s návesom.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P.č.** | **Názov zariadenia** | **Počet kusov** | **Jednotková cena v EUR bez DPH** | **Cena celkom v EUR bez DPH** | **Požadované parametre a popis** | **Výrobca / Obchodný názov** | **Typové označenie** | **Splnenie parametrov** |
| **1** | **Nákladné vozidlo ťahač**  | **1** |  |  | * Celková hmotnosť 18.000kg
* Motor minimálne 500k
* Prevodovka: automat
* Prídavný intardér alebo retardér
* Predná a zadná náprava vzduchová s ukazovateľom zaťaženia
* pneumatiky 315/70R22,5
* PTO a hydraulika k návesu – 2okruhová
* palivová nádrž min. 550l
* ťažne zariadenie: točnica teflónová
* Diaľkové ovládanie dverí
* 2 miesta na sedenie, 2 lôžka, kabína min. 1.900mm vysoká
* Kabína uložená na vzduchovom pružení
* Sedačka vodiča komfortná a vyhrievaná
* Kožený volant
* Plne digitálny prístrojový panel
* klimatizácia s automatickou reguláciou teploty
* hmlové a denné LED svietenie
* nezávislé kúrenie s digitálnym snímačom nasávania kvality vzduchu a automatickou klapkou v prípade nutnosti uzavretia nasávania
* príprava na cúvacie kamery zabudovaná v rádiu
* spojlerová sada
* Bluetooth, navigácia integrovaná
* Adaptívny tempomat s funkciou zastavenia a samostatného rozbehu
* Chladnička
* Vonkajšia slnečná clona
* Parkovacia brzda elektronická
* Biela farba RAL 9010
* záruka na celé vozidlo 36mesiacov (minimálne 300.000km)
* vozidlo neregistrované, nové, Osvedčenie o evidencii vozidla a CoC
 |  |  |  |
| **2** | **Trojnápravový náves s posuvnou podlahou** | **1** |  |  | * Celková hmotnosť 36.000 kg (tech. 42.000 kg)
* Zaťaženie náprav 24.000 kg (tech. 27.000 kg)
* Zaťaženie sedlovej časti 12.000 kg (tech. 15.000 kg)
* Vlastná hmotnosť do 7.600 kg (vo finálnej výbave)
* Vonkajšia šírka cca. 2.550 mm
* Vonkajšia dĺžka max. 14.010 mm
* Vonkajšia výška pri točnici 1.150 max. 4.000 mm
* Elektronické vzduchové pruženie, ovládanie za nápravami
* 6x oceľové disky kolies 11,75 x 22,5” (ET120)
* 2” Kráľovský čap, 8 mm hrubá oceľová platňa (S355J2G3) 1000 x 1000 mm montovaná.
* 2 mechanické oporné podpery, manuálne ovládanie.
* Podperné zaťaženie 50.000 kg, Možné zdvíhacie zaťaženie 24.000 kg.
* Posuvná podlaha - 21 pohyblivých klzných hladkých hliníkových profilov (šírka 112mm)
* Hrúbka podlahy 6 mm s hliníkovými koncovkami a káblovým diaľkovým ovládačom (8m) vo vodotesnej skrinke
* Teflónová kĺzna platňa v zadnej časti podlahy.
* Pohon posuvnej podlahy:
* Pohon min. 225 bar. Pretlakový ventil vysokotlakový olejový filter.
* Výkon pumpy s 2-okruhovým systémom: Litrový výkon min. 110 l/min
* cez 20/2 mm tlakové potrubie a 25/2 mm spätné potrubie. (min. 180 l/min pri max. rýchlosti
* cez 25/2 mm tlakové potrubie a 30/2 mm pri spätnom potrubí)
* Hydraulický olej: minerálny alebo biologický (HEES) lt. ISO VG 32.
* Podlahová skupina:
* Zhotovená z hliníka.
* V oblasti kráľovského čapu, podpier a náprav je pevná hliníková konštrukcia, 6 ks 120
* mm vysokých I travérz.
* Predné čelo:
* Duté hliníkové profily 600/30/3/2mm so zosilneným horným priečnikom.
* Bočné steny:
* Duté hliníkové profily 600/30/3/2mm, Zvary vnútri a zvonka horizontálne plne zvarené.
* Zadný portál:
* Hliníková portálový rám so zošikmením zvarom k bočným stenám s dvojkrídlovými dverami (270°) z dutých hliníkových profilov 600/30/3/2mm.
* 4 hliníkové otočné zámky na každých dverách s prechodovou oskou (Ø 14 mm) v klznom lôžku z plastu.
* Deliaca stena:
* Z 200mm širokých hliníkových dutých profilov pozvárané s jednou ťahacou plachtou (1-vrstvová, min. 2200 g/m²)
* Strecha:
* Rolovacia plachta, kvalita min. 900 g/m² (s bielou reflexnou páskou), vpravo na vrchnom priečniku osadená TIR-lišta.
* PVC-zosílenie na fixnej strane 650x13530 mm 1100 g/m2
* Narolovanie stredové s kľukou z podesty
* 2 šponovacie popruhy v pozdĺžnom smere pre prichytenie/podopretie (šponovacia račňa na vonkajšej stene predného čela)
* 4 šponovacie popruhy s ručnou račňou a zamontovanou hlinikovou latou 100x25x2mm vľavo
* Koncové ukončenie v komfortnom prevedení na hornom priečniku a na dverách. Ukončenie na prednej strane s gumami
* Previs rolovacej plachty vpredu cca. 300mm, vľavo cca. 500mm, vzadu cca. 60mm
* Podpery strešnej plachty:
* 4 x oceľové priečniky pozinkované, Ø 50 x 5.1 mm, otočné a vyberateľné,
* Ochrana proti korózii:
* Pozinkovaný podvozok (min. 10 ročná záruka proti korózii)
* Oceľové disky vo fabrickej striebornej
* Príslušenstvo:
* 6x ½-plastový blatník so zásterou proti rozprašovaniu
* Plastová skrinka na náradie montovaná vzadu za nápravami vľavo
* Vyťahovací rebrík vzadu vpravo s úchytkou na zadnom portálom
* 2 antikorové dverové zaisťovače
* Pneumatické zaisťovanie dverí, ovládacie tlačidlo pred nápravami
* 2 zaisťovacie kliny s držiakmi montované na podperách
* Plachtová tyč s držiakom pred nápravami vľavo
* Držiak na metlu a lopatu
* Vzduchová prípojka pre ofukovaciu pištoľ
* 4 pracovné LED lampy vo výške podperných nôh, namontovane pri podperných nohách a za nápravami vždy v páre
* Široký zadný lapač nečistôt
* Rebrík s 11 schodmi na použitie v nakladacom priestore
* Náves neregistrovaný, nový, Osvedčenie o evidencii a CoC
 |  |  |  |
| **-** | **Spolu** | **-** | **-** |  |  | **-** | **-** | **-** |

Pokiaľ je uvedená v opise predmetu obstarávania konkrétna značka alebo ak stanovené parametre poukazujú na jednu konkrétnu značku, je možné uviesť v ponuke uchádzača ekvivalent tovaru spĺňajúci funkčné a výkonnostné charakteristiky. Pokiaľ je v rámci technickej špecifikácie uvedený konkrétny parameter, uchádzač je oprávnený predložiť ponuku obsahujúcu tovar, ktorý má lepšie, výkonnejšie funkčné a výkonnostné charakteristiky, ako je uvedená konkrétna hodnota parametra v opise predmetu obstarávania.

Týmto potvrdzujem a čestne prehlasujem, že vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.

|  |  |
| --- | --- |
| Miesto podpisu: |  |
| Dátum podpisu: |  |
| Meno a priezvisko osoby oprávnenej konať za uchádzača: |  |
| Podpis a pečiatka: |  |