**CENOVÁ PONUKA**

**Predmet zákazky:**

**Nákladné vozidlo s návesom**

|  |  |
| --- | --- |
| **Názov uchádzača:** |  |
| **Adresa sídla:** |  |
| **IČO:** |  |
| **Kontakt (meno a priezvisko zodpovednej osoby, telefónne číslo, e-mail):** |  |

Predkladáme cenovú ponuku a prehlasujeme, že ponuka je na tovary spĺňajúce požadované parametre:

Predmetom dodávky je nákladné vozidlo s návesom.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P.č.** | **Názov zariadenia** | **Počet kusov** | **Jednotková cena v EUR bez DPH** | **Cena celkom v EUR bez DPH** | **Požadované parametre a popis** | **Výrobca / Obchodný názov** | **Typové označenie** | **Splnenie parametrov** |
| **1** | **Nákladné vozidlo ťahač** | **1** |  |  | * Celková hmotnosť 18.000kg * Motor minimálne 500k * Prevodovka: automat * Prídavný intardér alebo retardér * Predná a zadná náprava vzduchová s ukazovateľom zaťaženia * pneumatiky 315/70R22,5 * PTO a hydraulika k návesu – 2okruhová * palivová nádrž min. 550l * ťažne zariadenie: točnica teflónová * Diaľkové ovládanie dverí * 2 miesta na sedenie, 2 lôžka, kabína min. 1.900mm vysoká * Kabína uložená na vzduchovom pružení * Sedačka vodiča komfortná a vyhrievaná * Kožený volant * Plne digitálny prístrojový panel * klimatizácia s automatickou reguláciou teploty * hmlové a denné LED svietenie * nezávislé kúrenie s digitálnym snímačom nasávania kvality vzduchu a automatickou klapkou v prípade nutnosti uzavretia nasávania * príprava na cúvacie kamery zabudovaná v rádiu * spojlerová sada * Bluetooth, navigácia integrovaná * Adaptívny tempomat s funkciou zastavenia a samostatného rozbehu * Chladnička * Vonkajšia slnečná clona * Parkovacia brzda elektronická * Biela farba RAL 9010 * záruka na celé vozidlo 36mesiacov (minimálne 300.000km) * vozidlo neregistrované, nové, Osvedčenie o evidencii vozidla a CoC |  |  |  |
| **2** | **Trojnápravový náves s posuvnou podlahou** | **1** |  |  | * Celková hmotnosť 36.000 kg (tech. 42.000 kg) * Zaťaženie náprav 24.000 kg (tech. 27.000 kg) * Zaťaženie sedlovej časti 12.000 kg (tech. 15.000 kg) * Vlastná hmotnosť do 7.600 kg (vo finálnej výbave) * Vonkajšia šírka cca. 2.550 mm * Vonkajšia dĺžka max. 14.010 mm * Vonkajšia výška pri točnici 1.150 max. 4.000 mm * Elektronické vzduchové pruženie, ovládanie za nápravami * 6x oceľové disky kolies 11,75 x 22,5” (ET120) * 2” Kráľovský čap, 8 mm hrubá oceľová platňa (S355J2G3) 1000 x 1000 mm montovaná. * 2 mechanické oporné podpery, manuálne ovládanie. * Podperné zaťaženie 50.000 kg, Možné zdvíhacie zaťaženie 24.000 kg. * Posuvná podlaha - 21 pohyblivých klzných hladkých hliníkových profilov (šírka 112mm) * Hrúbka podlahy 6 mm s hliníkovými koncovkami a káblovým diaľkovým ovládačom (8m) vo vodotesnej skrinke * Teflónová kĺzna platňa v zadnej časti podlahy. * Pohon posuvnej podlahy: * Pohon min. 225 bar. Pretlakový ventil vysokotlakový olejový filter. * Výkon pumpy s 2-okruhovým systémom: Litrový výkon min. 110 l/min * cez 20/2 mm tlakové potrubie a 25/2 mm spätné potrubie. (min. 180 l/min pri max. rýchlosti * cez 25/2 mm tlakové potrubie a 30/2 mm pri spätnom potrubí) * Hydraulický olej: minerálny alebo biologický (HEES) lt. ISO VG 32. * Podlahová skupina: * Zhotovená z hliníka. * V oblasti kráľovského čapu, podpier a náprav je pevná hliníková konštrukcia, 6 ks 120 * mm vysokých I travérz. * Predné čelo: * Duté hliníkové profily 600/30/3/2mm so zosilneným horným priečnikom. * Bočné steny: * Duté hliníkové profily 600/30/3/2mm, Zvary vnútri a zvonka horizontálne plne zvarené. * Zadný portál: * Hliníková portálový rám so zošikmením zvarom k bočným stenám s dvojkrídlovými dverami (270°) z dutých hliníkových profilov 600/30/3/2mm. * 4 hliníkové otočné zámky na každých dverách s prechodovou oskou (Ø 14 mm) v klznom lôžku z plastu. * Deliaca stena: * Z 200mm širokých hliníkových dutých profilov pozvárané s jednou ťahacou plachtou (1-vrstvová, min. 2200 g/m²) * Strecha: * Rolovacia plachta, kvalita min. 900 g/m² (s bielou reflexnou páskou), vpravo na vrchnom priečniku osadená TIR-lišta. * PVC-zosílenie na fixnej strane 650x13530 mm 1100 g/m2 * Narolovanie stredové s kľukou z podesty * 2 šponovacie popruhy v pozdĺžnom smere pre prichytenie/podopretie (šponovacia račňa na vonkajšej stene predného čela) * 4 šponovacie popruhy s ručnou račňou a zamontovanou hlinikovou latou 100x25x2mm vľavo * Koncové ukončenie v komfortnom prevedení na hornom priečniku a na dverách. Ukončenie na prednej strane s gumami * Previs rolovacej plachty vpredu cca. 300mm, vľavo cca. 500mm, vzadu cca. 60mm * Podpery strešnej plachty: * 4 x oceľové priečniky pozinkované, Ø 50 x 5.1 mm, otočné a vyberateľné, * Ochrana proti korózii: * Pozinkovaný podvozok (min. 10 ročná záruka proti korózii) * Oceľové disky vo fabrickej striebornej * Príslušenstvo: * 6x ½-plastový blatník so zásterou proti rozprašovaniu * Plastová skrinka na náradie montovaná vzadu za nápravami vľavo * Vyťahovací rebrík vzadu vpravo s úchytkou na zadnom portálom * 2 antikorové dverové zaisťovače * Pneumatické zaisťovanie dverí, ovládacie tlačidlo pred nápravami * 2 zaisťovacie kliny s držiakmi montované na podperách * Plachtová tyč s držiakom pred nápravami vľavo * Držiak na metlu a lopatu * Vzduchová prípojka pre ofukovaciu pištoľ * 4 pracovné LED lampy vo výške podperných nôh, namontovane pri podperných nohách a za nápravami vždy v páre * Široký zadný lapač nečistôt * Rebrík s 11 schodmi na použitie v nakladacom priestore * Náves neregistrovaný, nový, Osvedčenie o evidencii a CoC |  |  |  |
| **-** | **Spolu** | **-** | **-** |  |  | **-** | **-** | **-** |

Pokiaľ je uvedená v opise predmetu obstarávania konkrétna značka alebo ak stanovené parametre poukazujú na jednu konkrétnu značku, je možné uviesť v ponuke uchádzača ekvivalent tovaru spĺňajúci funkčné a výkonnostné charakteristiky. Pokiaľ je v rámci technickej špecifikácie uvedený konkrétny parameter, uchádzač je oprávnený predložiť ponuku obsahujúcu tovar, ktorý má lepšie, výkonnejšie funkčné a výkonnostné charakteristiky, ako je uvedená konkrétna hodnota parametra v opise predmetu obstarávania.

Týmto potvrdzujem a čestne prehlasujem, že vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.

|  |  |
| --- | --- |
| Miesto podpisu: |  |
| Dátum podpisu: |  |
| Meno a priezvisko osoby oprávnenej konať za uchádzača: |  |
| Podpis a pečiatka: |  |