***Príloha č. 1 výzvy***

Predmet prieskumu trhu/zákazky**: „Chladiarenské vozidlo a chladiarenská nadstavba“**

**Obchodný názov dodávateľa:**

**Sídlo:**

**IČO:**

**Kontaktná osoba (e-mail, Mobil):**

**Názov výrobcu:**

**Typové označenie:**

Týmto potvrdzujem, že nami ponúkané zariadenie / zariadenia majú na základe technických listov výrobcu nasledujúce parametre a spĺňajú požadované parametre predmetu zákazky:

**TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA**

**CHLADIARENSKÉ VOZIDLO – 1 KUS**

Výkon a prevodovka: min. 100 kW , Manuálna min. 6-st

**Všeobecné požiadavky:**

Vozidlo musí byť nové, nepoužívané.

Záruka na vozidlo min. 1 rok/min. 40 000 km od výrobcu (uplatniteľná v ktoromkoľvek autorizovanom servisnom stredisku)

Záruka začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim (od dátumu predaja uvedeného na preberacom protokole).

Farba vozidla: preferovaná biela

Farba interiéru: preferovaná čierna alebo tmavosivá

Prípustná hmotnosť: od 3 200kg do 3 500 kg.

**Výbava vozidla:**

min. 16" kotúčové brzdy vpredu

 -priemer min. 300 mm

2 x min. 12 V zásuvka v kabíne

min. 3-bodový bezpečnostný pás vodiča s elektronickým predpínačom

Airbag vodiča.

Asistent rozjazdu do kopca

Bez asistenta bočného vetra, výstražné svetlá pri núdzovom brzdení.-Multikolízna brzda

Bočné pozičné svetlá

Centrálne zamykanie s diaľkový ovládačom bez Safelocku -ovládanie zvnútra

Dvojsedadlo spolujazdca so sklopným operadlom

Elektricky ovládané predné okná

Emisný štandard podľa aktuálnae platnej normy

Gumová podlaha v kabíne vodiča

Halogénové svetlomety

Imobilizér

Izolačné sklá

Látkové poťahy

Nárazník nelakovaný

Nefajčiarska výbava - min. 2x držiak na nápoje na palubnej doske

Oceľové disky min. 6,5Jx16 -nosnosť min. 1050kg

Odkladacia priehradka s uzáverom, uzamykateľná, s osvetlením

Palivová nádrž min. 75l.

Palubný počítač

Pneumatiky min.205/75 R16 C113/111 -znížený valivý odpor

Pohon predných kolies.

Prestavbársky terminál a príprava na riadiacu jednotku - určené pre prestavbárov

Priečnik vzadu - široké prevedenie

Prihlásenie ako vozidlo s celkovou prípustnou hmotnosťou max. 3 500kg

Príprava na bočné pozičné svetlá

Bezpečnostné a asistenčné systémy:

* ESP-elektronický stabilizačný program
* ABS-antiblokovací brzdový systém
* ASR-protipreklzový systém
* elektronická uzávierka diferenciálu
* brzdový asistent

Rádio Audio

* min. 2 reproduktory
* Aux, SD a USB slot
* Bluetooth

Rezervné koleso s diskom, náradie a zdvihák

Samostatné denné svetlomety -separátne svetlomety pre denné svietenie, permanentne svietiace za jazdy

Sedadlo vodiča obyčajné

* nastavenie pozdĺžne a výškovo
* nastavenie sklonu operadla a sedáku
* lakťové opierky
* nastaviteľná bedrová opierka

Servotronic - posilňovač riadenia s premenlivým účinkom v závislosti od rýchlosti vozidla

Signalizácia nezapnutého bezpečnostného pásu vodiča

Spätné zrkadlá manuálne nastaviteľné zvonku

Spätné zrkadlo vľavo konvexné širokouhlé s integrovaným LED smerovým svetlom

Spätné zrkadlo vpravo konvexné širokouhlé s integrovaným LED smerovým svetlom

Štart - Stop systém -rekuperácia brzdnej energie

Tlmenie a pruženie štandardné

Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant

Zvuková izolácia interiéru

Klimatizácia - minimálne poloautomatická v kabíne vodiča

Stropná galéria –min. 2x stropný odkladací priečinok, svetlo na čítanie

Tempomat – s obmedzovačom rýchlosti

**TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA**

**CHLADIARENSKÁ NADSTAVBA – 1 KUS**

Nadstavba musí byť nová, nepoužívaná.

Záruka na nadstavbu min. 1 rok (uplatniteľná v ktoromkoľvek autorizovanom servisnom stredisku)

Záruka začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim (od dátumu predaja uvedeného na preberacom protokole).

**Vnútorné rozmery**

* Dĺžka min. 3 700 mm/2 rady-trubkový systém na strope
* Šírka min. 2 150 mm
* Výška min. 2 100 mm

**Technická špecifikácia nadstavby**

**Oceľový Pomocný rám**

* Samonosná podlaha – vystužená hliníkovými nosníkmi v panely
* Podlaha nadstavby liata protišmyková/vo výške min. 250 mm po obvode podlahy musí byť hliníkový okopový plech
* Panely nadstavby vákuovo lisované hrúbky min. 55 mm s tuhou polyuretánovou penou – vyžaduje sa veľká tuhosť nadstavby
* Kotviaca lišta pre uchytenie tovaru (vo výške min. 1 100 mm od podlahy)
* Panel s vonkajšej strany musí byť potiahnutý tenkou vrstvou odrážajúcou slnečné žiarenie
* Vonkajšie obvodové lišty hliníkové, bielej farby
* 2 rady trubková dráha na streche nadstavby: + min. 30 ks hák na zavesenie polovičky
* Zadné dvojkrídlové dvere so zapusteným otváraním s gumovým tesnením, osadené v nerezovom ráme – min. 3 pánty na jedno krídlo dverí
* 1x bočné jednokrídlové dvere – šírky min. 900 mm
* Vnútorné LED osvetlenie – zapustené v strope
* Vonkajšie LED osvetlenie – v rohoch nadstavby+pozičné osvetlenie LED
* Bočné hliníkové zábrany-výklopné
* Blatníky
* Dorazové gumy
* Pákové aretácie dverí (uchytenie dverí v otvorenom stave)

**CENOVÁ PONUKA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položka** | **Opis** | **Počet kusov** | **Jednotková cena v EUR bez DPH** | **Jednotková cena v EUR vrátane DPH** | **Cena celkom v EUR bez DPH** | **Cena celkom v EUR vrátane DPH** |
| Chladiarenské vozidlo | Podľa vyššie uvedného opisu predmetu zákazky | 1 |  |  |  |  |
| Chladiarenská nadstavba | Podľa vyššie uvedného opisu predmetu zákazky | 1 |  |  |  |  |
| Cenová ponuka spolu: |  |  |

Týmto zároveň potvrdzujem, že nami predložená ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.

Miesto: .........................................

Dátum: ......................................... Podpis: ............................................

*( vypísať meno, priezvisko a funkciu*

*štatutárneho orgánu dodávateľa)*