Technická specifikace veřejné zakázky:

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu jsou práce spojené s dodávkou a montáží nových plastových oken v bytovém domě č. p. 1630,
ul. Družby v Bystřici pod Hostýnem.

**Rozměry a technický popis nových oken viz. specifikace:**

* Před prováděním prací zpracuje vybraný dodavatel harmonogram prací s tím, že práce budou minimalizovány pouze na nezbytně nutnou dobu (jeden den demontáže oken a vnitřních parapetů, montáže oken a vnitřních parapetů + zapravení).
* Opatrná demontáž 46 ks oken a 16 ks balkonových dveří vč. ekologické likvidace odpadů s co nejmenším zásahem do venkovních
a vnitřních ostění a nadpraží.
* Před prováděním prací musí být prostory dokonale zakryty proti prachu a znečištění a po ukončení prací musí být proveden řádný úklid.
* Osazení 46 ks nových oken a 16 ks nových balkonových dveří včetně příslušenství a včetně kompletního stavebního zapravení a opravy maleb a nátěru fasády.
* Zadavatel požaduje provedení montáže oken a dveří se systémem parozábrany
* Záruka za dílo - 60 měsíců od předání a převzetí díla

**Před vlastní realizací si uchazeči musí přesně zaměřit velikosti jednotlivých oken a balkonových dveří. Zadavatel doporučuje uchazečům o veřejnou zakázku prohlídku místa plnění.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pozice** | **Počet ks** | **Náhled** | **Šířka (mm)** | **Výška (mm)** | **Tepelně****izolační****vlastnosti** | **Sklo** | **Materiál****Barva****Profil**  | **Parapet vnitřní** | **Parapet vnější** | **Žaluzie** | **Poznámka** |
| 1 | **14** |  | 1500 | 1500 | **Celá konstrukce okna musí splňovat min. U=1,1** | Izolační dvojsklo 4-16-4 , Ug=1,1, Rw=30dB; iPlus TOP 1,1 4 mm; rámeček 16mm U šedý; var. Planibel clearlite 4mm (Float); argon, tl. 24 mm | Plastový min. 5-komorový profil,barva bílá | Plastový parapet bílý – 300mm, 1500 mm | Alu parapet tažený – bílý – š-210 mm, 1500 mm |  | Dvojdílné okno (štulp)* okenní klika bílá
* kování kvalitní, celoobvodové
 |
| 2 | **9** |  | 1300 | 1500 | **Celá konstrukce okna musí splňovat min. U=1,1** | Izolační dvojsklo 4-16-4 , Ug=1,1, Rw=30dB; iPlus TOP 1,1 4 mm; rámeček 16mm U šedý; var. Planibel clearlite 4mm (Float); argon, tl. 24 mm | Plastový min. 5-komorový profil,barva bílá | Plastový parapet bílý – 300mm, 1300 mm | Alu parapet tažený – bílý – š-210 mm, 1300 mm |  | Dvojdílné okno (štulp)* okenní klika bílá
* kování kvalitní, celoobvodové
 |
| **Pozice** | **Počet ks** | **Náhled** | **Šířka (mm)** | **Výška (mm)** | **Tepelně** **izolační****vlastnosti** | **Sklo** | **Materiál****Barva****Profil**  | **Parapet vnitřní** | **Parapet vnější** | **Žaluzie** | **Poznámka** |
| 3 | **8** |  | 600 | 900 | **Celá konstrukce okna musí splňovat min. U=1,1** | Izolační dvojsklo 4-16-4 , Ug=1,1, Rw=30dB; iPlus TOP 1,1 4 mm; rámeček 16mm U šedý; var. Planibel clearlite 4mm (Float); argon, tl. 24 mm | Plastový min. 5-komorový profil,barva bílá | Plastový parapet bílý – 300mm, 600 mm | Alu parapet tažený – bílý – š-210 mm, 600 mm |  | Jednodílné okno * okenní klika bílá
* kování kvalitní, celoobvodové
 |
| 4 | **2** |  | 960 | 2300 | **Celá konstrukce okna musí splňovat min. U=1,1** | Izolační dvojsklo 4-16-4 , Ug=1,1, Rw=30dB; iPlus TOP 1,1 4 mm; rámeček 16mm U šedý; var. Planibel clearlite 4mm (Float); argon, tl. 24 mm | Plastový min. 5-komorový profil,barva bílá | --- | --- |  | Balkonové dveře - otevírání dovnitř* okenní klika bílá
* dveřní západky MM stříbrné
* madélko Base bílé
* kování kvalitní, celoobvodové
 |
| **Pozice** | **Počet ks** | **Náhled** | **Šířka (mm)** | **Výška (mm)** | **Tepelně** **izolační****vlastnosti** | **Sklo** | **Materiál****Barva****Profil**  | **Parapet vnitřní** | **Parapet vnější** | **Žaluzie** | **Poznámka** |
| 5 | **1** |  | 900 | 900 | **Celá konstrukce okna musí splňovat min. U=1,1** | Izolační dvojsklo 4-16-4 , Ug=1,1, Rw=30dB; iPlus TOP 1,1 4 mm; rámeček 16mm U šedý; var. Planibel clearlite 4mm (Float); argon, tl. 24 mm | Plastový min. 5-komorový profil,barva bílá | Plastový parapet bílý – 300mm, 900 mm | Alu parapet tažený – bílý – š-210 mm, 900 mm |  | Jednodílné okno* okenní klika bílá
* kování kvalitní, celoobvodové
 |
| 6 | **14** |  | 960 | 2300 | **Celá konstrukce okna musí splňovat min. U=1,1** | Izolační dvojsklo 4-16-4 , Ug=1,1, Rw=30dB; iPlus TOP 1,1 4 mm; rámeček 16mm U šedý; var. Planibel clearlite 4mm (Float); argon, tl. 24 mm | Plastový min. 5-komorový profil,barva bílá | --- | --- |  | Balkonové dveře s příčkou - otevírání dovnitř* okenní klika bílá
* dveřní západky MM stříbrné
* madélko Base bílé
* kování kvalitní, celoobvodové

Sestava s pozicí 7 (14ks) |
| **Pozice** | **Počet ks** | **Náhled** | **Šířka (mm)** | **Výška (mm)** | **Tepelně** **izolační****vlastnosti** | **Sklo** | **Materiál****Barva****Profil**  | **Parapet vnitřní** | **Parapet vnější** | **Žaluzie** | **Poznámka** |
| 7 | **14** |  | 1500 | 1500 | **Celá konstrukce okna musí splňovat min. U=1,1** | Izolační dvojsklo 4-16-4 , Ug=1,1, Rw=30dB; iPlus TOP 1,1 4 mm; rámeček 16mm U šedý; var. Planibel clearlite 4mm (Float); argon, tl. 24 mm | Plastový min. 5-komorový profil,barva bílá | Plastový parapet bílý – 300mm, 900 mm | Alu parapet tažený – bílý – š-210 mm, 900 mm |  | Dvojdílné okno (štulp)* okenní klika bílá
* kování kvalitní, celoobvodové

Sestava s pozicí 6 (14ks) |