**Príloha č. 1 – Min. technická špecifikácia požadovaných služieb, prác a zariadení**

**Min. technické požiadavky požadovaných služieb**

* Kompletné zmapovanie Verejného cintorína v Košiciach a taktiež urnového hája, kolumbária a prírodného cintorína pri krematóriu v Košiciach.
* Dodanie digitálnej mapy.
* Prepis náhrobkov.
* Fotografie náhrobkov a hrobových miest.
* Spárovanie s existujúcou databázou pochovaných a nájomcov (v súčasnosti systém pracuje pod MS DOS).
* Dodanie objednávkového systému pohrebných a doplnkových služieb s väzbou dodaný software, v rátane tvorby kontrolných listov a nájomných zmlúv s exportom údajov do pasportu hrobových miest a evidencie zosnulých.
* Dodanie pasportizácie spolu s komplexnou kancelárskou aplikáciou.
* Kancelárska aplikácia (6 licencií - na technické obdobie štyroch rokov), ktorá musí spĺňať nasledovné požiadavky:
* Evidencia a databáza hrobových miest, pochovaných, nájomcov, uhradených/neuhradených faktúr, nájomných zmlúv,
* Evidencia typov hrobov, podľa materiálového vyhotovenia, evidencia chránených hrobov, hrobov významných osobností a podobne,
* Evidencia objednávok, pohrebov, služieb – (týka sa dodania nadstavby objednávkového systému pohrebných a doplnkových služieb s väzbou dodaný software a preklopenú databázu evidencie správcu cintorína do 30.06.2023),
* Objednávkový systém na obrady, spopolnenie, pochovanie, či už s nadväznosťou na hrobové miesto, alebo bez. Objednávkový systém na služby, možnosť pridávať nové služby do číselníkov a cenníkov podľa potreby - ( týka sa dodania nadstavby objednávkového systému pohrebných a doplnkových služieb s väzbou dodaný software a preklopenú databázu evidencie správcu cintorína do 31.01.2023),
* Tvorba šablón na rýchle vypĺňanie nájomných zmlúv, či objednávok - (týka sa dodania nadstavby objednávkového systému pohrebných a doplnkových služieb s väzbou dodaný software a preklopenú databázu evidencie správcu cintorína do 31.01.2023),
* Kalkulácie a tvorba kalkulačných listov podľa objednaných služieb - (týka sa dodania nadstavby objednávkového systému pohrebných a doplnkových služieb s väzbou dodaný software a preklopenú databázu evidencie správcu cintorína do 30.06.2023),
* Kalendár obradov, spopolnení, pochovania - ( týka sa dodania nadstavby objednávkového systému pohrebných a doplnkových služieb s väzbou dodaný software a preklopenú databázu evidencie správcu cintorína do 31.01.2023),
* Objednávkový systém - základná štruktúra v zmysle prílohy č.5 tejto výzvy,
* Možnosť filtrovania v záznamoch podľa parametrov,
* Možnosť tvorby zostáv a zoznamov,
* Možnosť zasielania hromadných upomienok, e-mailom, SMS, hromadná tlač,
* Archivácia objednávok, kalk. listov, nájomných zmlúv aj zo starej databázy,
* Nutnosť implementovať starú databázu do nového systému,
* Zálohovanie databázy,
* Tvorba štatistík, podľa evidovaných parametrov,
* Pridávanie a jednoduchá editácia fotografií k jednotlivým hrobovým miestam,
* Interaktívna mapová časť aplikácie s možnosťou editácie a pridávania nových hrobových miest, možnosť importu niektorého ideálne aspoň dvoch grafických formátov, dgn, dwg, kokeš, shp
* Webový komunikačný modul, napojený na webové rozhranie a portál www.samospravaonline.sk.
* Dodanie webového rozhrania prístupného aj pre verejnosť s interaktívnou mapou, možnosťou zanechania odkazu, virtuálnej kytice či sviečky, možnosť vyhľadania pochovaného s možnosťou pre návštevníka aby si skontroloval záväzky a pod.
* Dodanie KIOSK-u pre verejnosť k vstupu na cintorín s interaktívnou mapou a nainštalovanou aplikáciou 1 ks.

**Min. technická špecifikácia zariadenia - vonkajší Interaktívny infokiosk**

* samostatne stojaci info-KIOSK k montáži na pevný základ, robustná konštrukcia,
* určený do exteriéru pre prácu v nepretržitom režime (24/7),
* riadiaci počítač s operačným systémom,
* interaktívny dotykový displej - veľkosť 43“, rozlíšenie 1080 x 1920, tepelne tvrdené sklo, pomer strán 16:9, kontrast 8000:1, pozorovací uhol 178˚, 16,7 mil. farieb (alebo ekvivalent),
* vysoký jas displeja 2500 cd/m2, výborná viditeľnosť aj na priamom slnečnom svetle (alebo ekvivalent),
* multidotykový kapacitný povrch displeja eliminujúci odrazy,
* snímač jasu,
* sofistikovaný systém vnútorného prúdenia vzduchu a klimatizácie,
* interný zdroj DC 12 V pre riadiaci počítač,
* napájacie napätie AC 110 ÷ 240 V (50 ÷ 60) Hz (alebo ekvivalent),
* výkon cca 260 W (alebo ekvivalent),
* vonkajšie rozmery 1920 x 790 x 204 mm (v x š x h), zaoblené rohy skrinky (alebo ekvivalent),
* teplota okolia -20°C ÷ 50 °C, relatívna vlhkosť 10 % ÷ 80 %,
* stupeň krytia IP65,
* vyhlásenie o zhode, CE pre základné zariadenie a riadiaci počítač (alebo ekvivalent),
* bezplatná výkresová dokumentácia betónovej základovej pätky vyhotovená autorizovaným statikom,
* možnosť pripojenia zariadenia na internet – pevný (dátový kábel), WiFi – pripojenie, alebo pripojenie na vysokorýchlostný mobilný internet.