Príloha č. 1: Špecifikácia s návrhom ceny

**VYMEDZENIE PREDMETU PRIESKUMU TRHU**

**na predmet zákazky / technická špecifikácia:** Prepravník na lisované balíky slamy a sena

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Požadovaný parameter** | **Hodnoty požadovaných parametrov** | **Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť** |
| **1 – Prepravník na lisované balíky slamy a sena** |
| Celková prípustná hmotnosť  | Min. 18.000 kg |  |
| Vlastná hmotnosť  | Max. 4.550 kg |  |
| Podvozok z lichobežníkového rámu za studena lisovaného dvojitého profilu | Áno  |  |
| Materiál podvozku o hrúbke  | Min. 10 mm |  |
| Parabolické odpruženie náprav | Áno  |  |
| Nápravy pre rýchlosť  | Min. 40 km/h |  |
| Dvoj okruhové vzduchové brzdy vrátane systému na reguláciu brzdnej sily v závislosti na zaťaženie náprav | Áno  |  |
| Brzdy s bubnami – veľkosť  | Min. 300x90/8 |  |
| Ťažné vidlicové oje  | Áno  |  |
| Zdvíhacia pružina pre lepšie zapojenie | Áno  |  |
| Ložná plocha v celku bez zvarenia, ohraničená zo všetkých štyroch strán | Áno  |  |
| Rozmery ložnej plochy | Min. 10.400x2.500 mm |  |
| Samočistiace hrany ložnej plochy  | Áno  |  |
| Komplexná povrchová úprava na povrchu aj v dutinách rámu | Áno  |  |
| Integrovaná uzatvárateľná schránka – veľkosť  | Min. 600x420x390 mm |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu navrhovateľa: |  |
| Podpis a pečiatka: |  |
| Miesto a dátum podpisu: |  |