Príloha č. 1: Špecifikácia s návrhom ceny

**VYMEDZENIE PREDMETU PRIESKUMU TRHU**

**na predmet zákazky / technická špecifikácia:** „Diskový podmietač s možnosťou pripojenia sejačky na sejbu medziplodín; hĺbkový kyprič na spracovanie pôdy; kompaktor s možnosťou pripojenia sejačky na sejbu medziplodín“

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Požadovaný parameter** | **Hodnoty požadovaných parametrov** | **Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť** |
| **1 – Diskový podmietač s možnosťou pripojenia sejačky na sejbu medziplodín** | | |
| Pracovný záber | 6m |  |
| Polonesený | Áno |  |
| Hydraulicky sklopný na prepravu | Áno |  |
| Uchytenie ťažného oka do spodného trojbodového závesu kategórie 3 | Áno |  |
| Rám stroja so svetlou výškou pod rámom | Min. 800 mm |  |
| Ozubené vyduté disky - priemer | Min. 645 mm |  |
| Ozubené vyduté disky umiestnené v dvoch radoch so symetrickým postavením voči osi stroja | Áno |  |
| Nonstop mechanické bezúdržbové zabezpečenie každého disku pružinami | Áno |  |
| Pracovný uhol diskov zvieraný so zemou - ° | Min. 19° |  |
| V smere jazdy prvý rad diskov - ° | Min. 16° |  |
| V smere jazdy druhý rad - ° | Min. 14° |  |
| Hydraulické nastavenie pracovnej hĺbky | Áno |  |
| Integrované nárazové zavlačovače za prvou radou diskov s možnosťou rýchleho nastavenia | Áno |  |
| Nivelačné prsty za druhou radou diskov s možnosťou rýchleho nastavenia | Áno |  |
| Bočné disky proti hrobkom na ľavej a pravej strane | Áno |  |
| Dvojitý valec – priemer | Min. 540 mm |  |
| Profilovaný povrch valcov | Áno |  |
| Paralelogramové uchytenie valcov k rámu podmietača | Áno |  |
| Vzduchové brzdy | Áno |  |
| Osvetlenie | Áno |  |
| Podmietač je kompatibilný so sejačkou pre sejbu medziplodín | Áno |  |
| **2 – Hĺbkový kyprič na spracovanie pôdy** | | |
| Pracovný záber | 4 m |  |
| Rám hydraulicky sklopný – prepravná šírka | 3 m |  |
| Polonesený | Áno |  |
| Pracovná hĺbka | Max. 35 cm |  |
| Uchytenie k traktoru prostredníctvom ťažného oje s otočným okom | Áno |  |
| 2 rady ozubených diskov – priemer | Min. 510 mm |  |
| * počet diskov | Mini. 30 ks |  |
| 3 rady stĺpic s ostrím, každá zaistená párom zvinutých pružín | Áno |  |
| * počet stĺpic | Mini. 13 |  |
| Prepravná náprava pred treťou radou stĺpic s ostrím pre zvýšenú priechodnosť | Áno |  |
| Rada urovnávacích diskov pred drobiacim valcom, zaistená gumovým silenglokmi | Áno |  |
| Plný profilovaný kovový valec na urovnanie a spätnú konsolidáciu – priemer | Min. 560 mm |  |
| Vzduchové brzdy | Áno |  |
| Povinné osvetlenie | Áno |  |
| **3 – kompaktor s možnosťou pripojenia sejačky na sejbu medziplodín** | | |
| Pracovný záber | 8 m |  |
| Rám hydraulicky sklápateľný na prepravnú šírku | Áno |  |
| Polonesený | Áno |  |
| Uchytenie do spodných ramien trojbodového závesu | Áno |  |
| Kypriče stôp kolies traktora | Áno |  |
| Čelný pružinový smyk, hydraulicky nastaviteľný | Áno |  |
| Predný lištový smyk – priemer | Min. 450 mm |  |
| Dva rady šípových radličiek | Áno |  |
| Šípové radličky dvakrát zaistené zvinutou stlpicou | Min. profilu 25x25 mm |  |
| Radličky zaistené na stlpici jednou skrutkou | Áno |  |
| Zadný dvojitý croskil valec o priemere kotúčov | Min 450 mm |  |
| Domčeky ložísk valcov na čapoch – priemer | Min. 35 mm |  |
| Zadný urovnávací smyk | Áno |  |
| Vzduchové brzdy | Áno |  |
| Povinné osvetlenie na prepravu | Áno |  |
| Hydraulicky ovládaný zámok bočných sekcií na prepravu | Áno |  |
| Prepravné kolesá – veľkosť | Min. 19/45-17 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu navrhovateľa: |  |
| Podpis a pečiatka: |  |
| Miesto a dátum podpisu: |  |