**Odpadkový koš čtvercového půdorysu opláštěný dřevěnými lamelami, se stříškou, objem nádoby 50 l**

**Varianty:** NNK165 stříška bez popelníku

NNK165 p stříška s popelníkem

**Charakter konstrukce:** ocelová konstrukce s dřevěnými lamelami připojenými pomocí šroubových spojů z nerezu

**Povrchová úprava:**  ocelová konstrukce je opatřena ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem

**Nosná kostra:** svařenec z výpalků z ocelového plechu tloušťky 4 mm a trubky čtvercového průřezu 80×80×3

**Opláštění:** 4 lamely z masivního tropického dřeva lichoběžníkového průřezu 15×37×67×804 mm

12 lamel z masivního  tropického dřeva lichoběžníkového průřezu 15×67×67×804 mm

**Vnitřní nádoba:** ohýbaný pozinkovaný plech tloušťky 0,8 mm, objem 50 l

**Stříška:**  svařenec z výpalků z ocelového plechu tloušťky 3 a 5 mm, variantně s popelníkem, zámek s trojhranem 9 mm

**Barevnost:**  odstíny polyesterových práškových laků v jemné struktuře mat dodávaných standardně společností mmcité

ostatní odstíny dle vzorníku RAL jsou k dispozici na požádání

**Kotvení:** kotvení pod dlažbu nebo ve zhutněném terénu do betonového základu pomocí závitových tyčí M12

Všechny prvky mestského mobiliáre musí být rádne ukotveny podle podkladu výrobce, v opacném prípade hrozí pri neopatrném užívání prevrhnutí výrobku, za jehož následky nenese výrobce žádnou odpovednost.

**Hmotnost:**  29 kg

**Opce:**  jiná než standardní barva

popelník s objemem 0,8 l