**Lavička s opěradlem délky 1,5 m**

**Varianty:**  borové dřevo

akátové dřevo

tropické dřevo

**Charakter konstrukce:** ocelová konstrukce spojená s dřevěnými deskami pomocí šroubových spojů z nerezu

**Povrchová úprava:**  ocelová konstrukce bočnic je opatřena ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem

**Nosná kostra:** dvě bočnice svařené z ocelových trubek čtvercového profilu 40 × 40 mm a 20 × 20 mm a výpalků z ocelového plechu tloušťky 5 mm

**Sedák:** 3 desky z masivního dřeva obdélníkového průřezu (110x33 mm) délky 1418 mm

**Opěradlo:** 2 desky z masivního dřeva obdélníkového průřezu (110 x 33mm) délky 1500 mm

**Barevnost:**  odstíny polyesterových práškových laků v jemné struktuře mat dodávaných standardně společností mmcité

ostatní odstíny dle vzorníku RAL jsou k dispozici na požádání

**Kotvení:** kotvení pod dlažbu do betonového základu pomocí závitových tyčí M8

Všechny prvky městského mobiliáře musí být řádně ukotveny podle podkladů výrobce, v opačném případě hrozí při neopatrném užívání převrhnutí výrobku, za jehož následky nenese výrobce žádnou odpovědnost.