Názov školy:

SOŠ HSaD

Budova školy

Lučenec

Telocvičňa

Objekty:

2 budovy školy

telocvičňa

Budova školy

Súčasný stav:

Dve budovy školy symetrického pôdorysu, pôdorysná plocha 740 m2 + 690 m2 = 1430 m2, obvod 140m + 132m = 272m. Budova v pôvodnom stave, plochá strecha. Hygienické zariadenia v poriadku. Obidve budovy majú svoje vlastné kotolne vo vyhovujúcom stave. Potreba hydroizolácie a tepelnej izolácie podláh na teréne.

Okná:

V pôvodnom stave, potreba rekonštrukcie.


Obvodový plášť a strecha:

V pôvodnom stave, potreba rekonštrukcie.

Obvodový plášť cca: 910 m2 + 907 m2 = 1817 m2

Strecha cca: 740 m2 + 690 m2 = 1430 m2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Popis stavebných prác** | | | | m2/ks |
| Zateplenie obvodového plášťa budov  910 m2 + 907 m2 = 1817 m2 | | |  | 1817 m2 |
| Rekonštrukcia a zateplenie strešného plášťa budov   740 m2 + 690 m2 = 1430 m2 | | | | 1430 m2 |
| Bleskozvody, klampiarske práce | | |  |  |
| Rekonštrukcia okien 139 ks cca 306m2 + 310m2 | | |  | 616 m2 |
| Zateplenie a hydroizolácia podláh na teréne | | |  | 1430 m2 |
| Rozvody kúrenia |  |  |  |  |
| Vyregulovanie sústavy | |  |  |  |
| Rekonštrukcia svietidiel 262 ks | | |  | 262 ks |

**Schéma a fotografie školy**



