Obstarávateľ: AG Hradová s.r.o., Športová ulica 5756, 984 01 Lučenec

IČO: 36637092

**Výzva na predloženie cenovej ponuky – prieskum trhu**

Tento prieskum trhu sa uskutočňuje za účelom stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky.

**Názov zákazky: Nákup strojov do špeciálnej rastlinnej výroby**

**Opis predmetu zákazky:** Modernizácia špeciálnej rastlinnej výroby prostredníctvom komplexnej dodávky zariadení a príslušenstva.

**Spôsob predloženia ponuky:** Výlučne elektronicky. Vyplňte prosím priložený formulár ponuky, predložte scan vo formáte PDF vrátane podpisu a pečiatky.

**Požadovaná špecifikácia:**

1. **Manipulátor**
* Výškový dosah lopaty 4500mm
* Hydrostatický bezstupňový pohon
* Prevádzková kotúčová brzda
* Výkon min. 30 kW
* Zubové čerpadlo s prietokom min. 28 l/min
* Asistenčný systém preťaženia
* Presklená kabína s kúrením
* Maják LED
* Cúvací alarm
* Hydraulický rýchloupínač
* GPS systém
* Krytovanie podvozku
* Jednoduché ťažné/vlečné zariadenie
1. **Vysokozdvižný terénny vozík**
	* Nosnosť min. 3400 kg
	* Diesel pohon
	* Zdvih min. 3300 mm
2. **Elektrický vysokozdvižný vozík**
	* Nosnosť min. 1400kg
	* Zdvih min. 2500 mm
	* Elektrický pojazd
	* Elektrický zdvih
3. **Automatický výkyvný kultivátor do vinice**
	* uchytenie do TBZ traktora kat I a II
	* výkon traktora min. 25 kS
	* otáčky VH traktora min. 540 ot./min
	* pracovný záber- šírka hlavy min 40 cm
	* nastaviteľné pracovné koleso na nastavenie pracovnej
	* nastaviteľný uhol v rozsahu +30/-30 st.
	* nezávislé diaľkové ovládanie kontroly úrovne cez bovdeny
	* nastaviteľný hydraulický senzor
	* vlastné hydr. Čerpadlo
4. **Príves**
* Typ – jednonápravový 3-sklápač
* Nosnosť min. 3400kg
* Hydraulický trojstupňový piest
* Jedno-, dvoj-okruhové brzdy
1. **Mulčovač**
	* Šírka min. 200cm
	* Počet kladív min. 32
	* Výška kosenia min. od 2 do max. 25 cm
2. **Tanierové brány**
	* Priemer tanierov min. 43cm
	* Počet tanierov min. 22
	* Pracovný záber min. 200cm
	* Pracovná hĺbka min. 5-10cm
	* Uhol nastavenia sekcie min. od 0-15°
3. **Cisterna**
	* Kapacita nádrže min. 5000 l
	* Počet kolies 2
	* Kapacita kompresora min. 5000 l/min
* Príslušenstvo – sacia hadica, kompresor s poistným ventilom, rozprašovacia lyžica, blend, zachytávač oleja, blatník, plavákový uzáver a odkalovač, tlakový a podtlakový ventil, umelá trubka na pozorovanie hladiny, manometer, oporná noha, nahraditeľné ťažné oko, Jedno-, dvoj-okruhové brzdy
1. **Rotavátor**
	* Pracovná šírka min. 1800 mm
2. **Big Box**
	* Rozmery min. 100x100x70 cm
	* Nosnosť aspoň 500kg
	* Počet kusov 50
3. **Prepravka**
	* Rozmery min. 55x35x30 cm
	* Nosnosť min. 30kg
	* Objem min. 55 l
	* Počet kusov 150
4. **Rosič jednonápravový**
	* objem nádrže min. 1000 litrov
	* nádržka na čistú vodu o objeme min. 10 litrov
	* nádržka na preplachovanie
	* preplachovací cyklus
	* vrchný napúšťací otvor s rýchlouzáverom
	* spodný vyprázdňovací uzáver
	* náprava výškovo a stranovo prestaviteľná
	* oporné koleso pre odstavenie postrekovača s výškovou reguláciou
	* čerpadlo piestovo-membránové
	* elektrické ovládanie sekcií s rozvádzačom
	* manometer s odstupňovaním á 1 bar
	* nasávací filter s poistným ventilom pre prípadné vyčistenie aj pri plnej nádrží
	* ventilátor axiálny s dvojrýchlostnou prevodovkou + neutrál
	* mosadzné dvostupňové trysky s membránkou proti odkvapkávaniu
	* keramické dýzy
	* axiálny ventilátor s vrtuľou
5. **Elektrické nožnice**
	* Strih do priemeru min. 35 mm
	* Dĺžka nožníc min. 250 mm
	* Počet kusov 2
	* Popruhy a brúska na ostrie
6. **Kosačka**
	* Pracovná šírka min. 115 cm
	* Počet kladív min. 12
	* Počet pásov min. 3
7. **Obchodná plošinová váha**
	* Nosnosť až do 3000 kg