**Príloha č. 1**

Značka, obchodný názov: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Uchádzač pri jednotlivých technických vlastnostiach uvedie buď presnú hodnotu alebo uvedie, či ním ponúkaný model spĺňa niektorú z technických vlastností (nehodiace sa z možnosti áno/nie prečiarknite).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P. č.** | **Technické vlastnosti** | **Jednotka** | **Minimum** | **Maximum** | **Presná hodnota** |
| 1. | Osobný automobil kategórie M1, N1  | ks |  |  | 1 |
| 2. | Objem valcov  | cm3 | 1 900  | 3 000 |  |
| 3. | Počet valcov  | ks | 4  |  |  |
| 4. | Výkon | kW | 100 | 160 |  |
| 5. | Úžitková hmotnosť | kg | 800 | - |  |
| 6. | Prevodovka mechanická plno synchronizovaná MP, prípadne automatická AP | stupeň | 6° | - |  |
| 7. | Dĺžka nákladného priestoru | mm | 1 500 | - |  |
| 8. | Rázvor  | mm | 3 000 | - |  |
| 9. | Dĺžka vozidla | mm | 5 200 | - |  |
| 10. | Šírka vozidla  | mm | 1 800 | 2 200 |  |
| 11. | Výška vozidla | mm | 1 700 | 1 900 |  |
| 12. | Svetlá výška vozidla | mm | 200 | - |  |
| 13.  | Objem palivovej nádrže | liter | 70 | - |  |
| 14. | Emisie CO2  | g/km | - | 280 |  |
|  | **Technické vlastnosti** | **Hodnota / charakteristika** |
| 1. | Farba interiéru | čierna (sivá, tmavá) áno/nie |
| 2. | Farba karosérie | biela áno/nie |
| 3. | Rok výroby | 2022 áno/nie |
| 4. | Karoséria  | Pick-Up, Double Cab, 4 - 5 miestna áno/nie |
| 5. | Airbagy | vodič, spolujazdec áno/nie |
| 6. | Motor | vznetový, prípadne zážihový áno/nie |
| 7. | Palivo | nafta motorová, prípadne benzín bezolovnatý, minimálne okt.č.95 áno/nie |
| 8. | Pohon | všetkých kolies 4x4 áno/nie |
| 9. | Riadenie | s posilňovačom áno/nie |
| 10. | Asistent rozjazdu do kopca |  áno/nie |
| 11. | ABS, ESP, asistent rozjazdu do kopca, |  áno/nie |
| 12. | Predné a zadné parkovacie senzory | prípadne kamera áno/nie |
| 13. | Imobilizér |  áno/nie |
| 14. | Centrálne zamykanie | na diaľkové ovládanie áno/nie |
| 15. | Kolesá  |  16" - 18" áno/nie |
| 16. | Povinná výbava | v zmysle Vyhlášky č.134/2018 Z.z., § 25 áno/nie |
| 17. | Hasiaci prístroj  | 2 kg, práškový áno/nie |
| 18. | Elektrické otváranie okien | predných aj zadných áno/nie |
| 19. | Volant | nastaviteľný áno/nie |
| 20. | Denné svietenie |  áno/nie |
| 21. | Vyhrievanie predných sedadiel |  áno/nie |
| 22. | Vonkajšie spätné zrkadlá | elektricky nastaviteľné, vyhrievané áno/nie |
| 23. | Autorádio |  áno/nie |
| 24. | Klimatizácia |  áno/nie |
| 25. | Hardtop plastový biely s montážou | výklopné bočné okná áno/nie |
| 26. | Navijak s montážou |  áno/nie |
|  |  | Ťažná sila: min. 3,1tVýkon motora/napätie: min. 3,73 kW 5 hp 12V~~Prevodovka: trojstupňová planétová~~Prevod: min. 172, 8:1Obsah dodávky:naviják s oceľovým lanom s hákomvalčekové vedenie lana, ovládacia skrinkakáblový a bezdrôtový ovládač, inštalačný materiálnávod k obsluhe a montážny návodLano: min. 8 mm x 18 m~~Rozmery navijaku: 453x160x162~~Hmotnosť: ~~do 27~~ max. 50 kg

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ~~Záťaž kg~~ | ~~Odber A~~ | ~~M / min.~~ |
| ~~0~~ | ~~50~~ | ~~10,5~~ |
| ~~454~~ | ~~140~~ | ~~4,3~~ |
| ~~907~~ | ~~200~~ | ~~3,4~~ |
| ~~1818~~ | ~~260~~ | ~~2,6~~ |
| ~~2725~~ | ~~310~~ | ~~1,4~~ |

Umiestnenie navijáka na prednej strane vozidla.Verejný obstarávateľ požaduje, aby použitý typ navijáka bol certifikovaný/homologizovaný pre použitie v Európskej únii. |
| 27. | Ťažné zariadenie s montážou |  áno/nie |
| 28. | Gumené rohože |  áno/nie |
| 29. | Rezervné koleso |  áno/nie |
| 30. | Olepenie vozidla trvalými nápismi, erbmi a označením  | v zmysle zákona č.564/1991 Zb. o obecnej polícii §22a, a Internej smernice MsP pre autodopravu |
| 31. | Vybavenie vozidla zvláštnym výstražným zvukovým znamením a svetlom, vrátane bieleho a žltého odrazového označenia ( Vyhl. č. 134/2018, § 27 ) | pevná majáková rampa s reproduktorom a sirénou – modrá 12V, s prídavnými prednými a zadnými blikačmi LED-modrými 12V, s montážnymi držiakmi a káblami, s ručným ovládačom tlačidiel navigačného menu a s mikrofónom, s pracovným pravým a ľavým bočným svetlom, s predným a zadným STOP svetlom |
|  |  | s dvoma modrými blikačmi v prednej maske a aj po stranách predného nárazníka/ predných blatníkov |
|  |  | s dvoma horizontálnymi modrými blikačmi s príslušenstvom v hardtope |
|  |  | biele odrazové označenie po oboch stranách predného a zadného nárazníka/ predných a zadných blatníkov |
|  |  | žlté odrazové označenie po stranách ľavých a pravých predných dverí a ľavých a pravých zadných dverí a na zadných piatych dverách hardtopu |
| 32. | Prihlásenie vozidiel do evidencie so zápisom zvláštnych výstražných zvukových znamení, ťažného zariadenia a navijaku do OEV, vrátane všetkých prihlasovacích a iných poplatkov | Podľa § 4 ods. 1 písm. a) Zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych polpatkoch v znení neskorších predpisov je Mestská polícia hlavného mesta SR Bratislavy oslobodená od poplatkov za úkony a konania správnych orgánov. |

**Ďalšie osobitné požiadavky:**

|  |
| --- |
| **Názov** |
| Cenová ponuka vrátane dopravy na miesto plnenia, ktorým je Bratislava, sídlo Mestskej polície alebo iné dohodnuté miesto v Bratislave.  |
| Dodanie celého predmetu zákazky do 16.12.2022. Nedodržanie termínu dodania predmetu zmluvy, bude sankcionované zmluvnou pokutou 0,05% z hodnoty celkovej zmluvnej ceny za každý, aj začatý deň omeškania. |
| Motorové vozidlo musí byť nové, nepoužívané. |
| Motorové vozidlo bude odovzdané obstarávateľovi prihlásené do evidencie KR PZ KDI Bratislava, s pripevnenými evidenčnými číslami. |
| Motorové vozidlo vybavené zvláštnymi výstražnými zvukovými znameniami a svetlami, ťažným zariadením a navijakom musí mať tieto zmeny pri odovzdávaní zapísané v osvedčení o evidencii vozidla. |
| Preberanie a odovzdávanie predmetu zákazky sa uskutoční v Bratislave v priestoroch zabezpečených predajcom, kde bude vozidlo zabezpečené proti poškodeniu prípadne krádeži. Zabezpečenie ochrany predmetu zákazky zabezpečí na vlastné náklady predávajúci. |
| Splatnosť faktúry 30 dní. |