**Cenová ponuka**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Názov zákazky:*** | **Vytáčanie a plnenie medu** |
| ***Obstarávateľ:*** | **Michal Černek**  Janka Kráľa 609/23, 922 42 Madunice  IČO : 50099515 |

|  |  |
| --- | --- |
| **IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE potenciálneho dodávateľa:** | |
| ***Obchodné meno:*** |  |
| ***Sídlo:*** |  |
| ***IČO:*** |  |
| ***Platca DPH:*** | Áno / Nie (vyberte) |
| ***Telefón a e-mail:*** |  |

**Technická špecifikácia predmetu zákazky**

|  |  |
| --- | --- |
| **Technická špecifikácia - Požadované parametre** | |
| 1. **Stroj / zariadenie: Linka na vytáčanie medu** | |
| p.č. | ***Položka, parameter*** |
| 1. | pneumatický deboxer na vytiahnutie rámikov z medometu |
| 2. | - automatický odviečkovací stroj vybavený vyhrievanými vibračnými nožmi o výkone minimálne 1100w - vyhrievanie za pomoci kvapaliny |
| 3. | - vaňa pod odviečkovací stroj, minimálne o dĺžke 1,5m |
| 4. | -separátor medu a vosku (odviečkovancov) pod odviečkovač s vodným roštom  na oddelenie vosku od medu pomocou horúceho roštu - výkon minimálne 7kw |
| 5. | - pneumatický posun do medometu, na ktorý vojde 80 rámikov |
| 6. | - horizontálny medomet na 80 rámikov |
| 7. | - stáčacia nádoba, vyhrievaná - výkon minimálne 1,5kw |
| 8. | - čerpadlo na med - výkon minimálne 1kw |
| 1. **Stroj / zariadenie: Linka na plnenie medu** | |
| p.č. | ***Položka, parameter*** |
| 1. | **Plniaca linka** |
| 2. | - výkon plničky minimálne 150w |
| 3. | - výkon minimálne 500ks/ 500 g pohárov medu |
| 4. | - výkon prepravníka minimálne 350 w |
| 5. | - kompatibilné poháre 250g – 1250g |
| 6. | - zariadenie je kontrolované digitálnou počítačovou technológiou |
| 7. | - čerpadlo so silikónovým rotorom |
| 8. | - vyrobená z potravinárskej nerezovej ocele |
| 9. | - súčasťou linky musí byť aj automatické uzatváranie viečok na pohároch |
| 10. | **Automatická etiketovačka k plniacej linke** |
| 11. | - výška etikety aspoň 12cm, samolepiace |
| 12. | - napájanie 230v |
| 13. | - pracovný tlak 2-4 BAR |
| 14. | - kompabilita s plniacou linkou |
| 15. | - vodítka po bokoch s nastaviteľnou roztečou |
| 16. | - pneumatický oddeľovač pohárov |
| 17. | **Nádrž na plniacu linku** |
| 18. | - objem nádrže 300l |
| 19. | - výkon ohrievača 750w |
| 20. | - dvojplášťové vyhotovenie |
| 21. | - napájanie 230v |
| 22 | - automatický snímač hladiny medu |
| 23. | - kompabilita s etiketovačkou a plniacou linkou |
| 1. **Stroj / zariadenie: Filter na med** | |
| p.č. | ***Položka, parameter*** |
| 1. | -určený pre veľkokapacitnú filtráciu medu po jeho vytočení |
| 2. | - vyrobený s potravinárskej nereze |
| 3. | - stáčacia nádoba aspoň 150l |
| 4. | - senzor na hladinu medu |
| 5. | - čerpadlo na odčerpanie prefiltrovaného medu |
| 6. | - Efektivita čerpadla minimálne 800 l/h |
| 7. | - Výkon motora čerpadla: 0,30 kW |
| 8. | - Napájanie min 350 V |

Potenciálny dodávateľ predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky a parametre na predmet zákazky.

**Cenová ponuka pre určenie Predpokladanej hodnoty zákazky:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Predmet zákazky:** | **Cena v €**  **za jeden kus**  **bez DPH:** | **Počet**  **kusov** | **Cena celkom**  **v €**  **bez DPH:** |
| **Linka na vytáčanie medu** |  | 1 |  |
| **Typové označenie:** | | | |
| **Predmet zákazky:** | **Cena v €**  **za jeden kus**  **bez DPH:** | **Počet**  **kusov** | **Cena celkom**  **v €**  **bez DPH:** |
| **Linka na plnenie medu** |  | 1 |  |
| **Typové označenie:** | | | |
| **Predmet zákazky:** | **Cena v €**  **za jeden kus**  **bez DPH:** | **Počet**  **kusov** | **Cena celkom**  **v €**  **bez DPH:** |
| **Filter na med** |  | 1 |  |
| **Typové označenie:** | | | |
| **CELKOVÁ CENA BEZ DPH v € :** |  | | |

**Potenciálny dodávateľ je\* / nie\* je platcom DPH. (\* Prečiarknite, čo sa vás netýka)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Meno a priezvisko**  **štatutárneho zástupcu:** |  |
| **Podpis a pečiatka:** |  |
| **Miesto a dátum podpisu:** |  |