**Traktorový prepravník balíkov s hydraulickými nájazdmi**

**Štandardné vybavenie**

* Tri odpružené nápravy (napríklad nápravy ADR, alebo ekvivalent),
* Celková povolená hmotnosť 18 000 kg,
* Nosnosť od 14 000 kg (bez nájazdov),
* Ložná plocha 10 x 2,4 metra,
* Predná sklopná zábrana na balíky 2 m,
* Istenie sklopnej zábrany pre jazdu s otvorenou zábranou bez nákladu,
* Dvojhadicové vzduchové brzdy,
* Automatický záťažový regulátor tlaku bŕzd,
* Automatická parkovacia brzda,
* Ťažné oko 40 mm,
* Rýchlosť 40 km/hod.,
* Masívny rám z hrubostenného uzatvoreného profilu,
* Obvod ložnej plochy z uzatvoreného joklu bez ostrých hrán,
* Min. 16 ks gurtovacích úchytov pre uchytenie nákladu
* Polyuretánový lak
* Krabica na náradie,
* Maják,
* Cúvacie svetlo (osvetlenie zadného priestoru nad rámec povinné výbavy)
* Pneumatiky 445/45 R 19,5 radial

**Nájazdy a príslušenstvo**

* Zadné oporné nohy hydraulicky výsuvné 2 ks,
* Nájazdy oceľové / sklopné hydraulicky
* 10 ks kotviacich ôk zapustených v podlahe
* Vystuženie podlahy + skosené zadné časti na prejazd techniky