Príloha č.3 Výzvy na predkladanie ponúk

**Technická špecifikácia predmetu zákazky: Vírivé vane na masáž končatín**

**Časť I.**

**Vírivá vaňa na masáž dolných končatín, 184 lit.**

|  |  |
| --- | --- |
| Identifikačné údaje uchádzača/spoločnosti | |
| Obchodné meno a IČO: |  |
| Obchodné meno výrobcu: |  |
| Sídlo oslovenej spoločnosti: |  |
| Kontakt: |  |
| Dátum vypracovania cenovej ponuky: |  |

Vírivá vaňa pre masáž dolných končatín (členky + kolená)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Technické vlastnosti** | **Hodnota /charakteristika** | **Hodnota parametra ponúkaného zariadenia** |
| Vírivka v ktorej sedačka je súčasťou vírivky | Áno |  |
| Hydromasážne zóny | Min. 1 |  |
| Hydromasážne mikrotrysky | Min. 10 |  |
| Regulácia intenzity masáže | Áno |  |
| Kontinuálny hydromasážny mód | Áno |  |
| Pulzný hydromasážný mód | Áno |  |
| Kolísavý hydromasážný mód | Áno |  |
| Hydromasáž s mechanickým riadením pridávania vzduchu | Áno |  |
| Programy | Áno |  |
| Nastavenie času terapie | Áno |  |
| Mechanické napúšťanie | Áno |  |
| Mechanické vypúšťanie | Áno |  |
| Zmiešavací mechanický pákový ventil pre napúšťanie | Áno |  |
| Zmiešavací mechanický pákový ventil sprchy | Áno |  |
| Digitálny ukazovateľ naplnenia a teploty vody | Áno |  |
| Ochrana čerpadla proti chodu a suchu | Áno |  |
| Objem maximálny | Min. 184 l |  |
| Objem úžitkový | Min. 165 l |  |

Príloha č.3 Výzvy na predkladanie ponúk

**Technická špecifikácia predmetu zákazky: Vírivé vane na masáž končatín**

**Časť II.**

**Vírivá vaňa na masáž dolných končatín, 65 lit.**

|  |  |
| --- | --- |
| Identifikačné údaje uchádzača/spoločnosti | |
| Obchodné meno a IČO: |  |
| Obchodné meno výrobcu: |  |
| Sídlo oslovenej spoločnosti: |  |
| Kontakt: |  |
| Dátum vypracovania cenovej ponuky: |  |

Vírivá vaňa pre masáž dolných končatín (členky + kolená), jednoduchšia, menšia

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Technický vlastnosti** | **Hodnota /charakteristika** | **Hodnota parametra ponúkaného zariadenia** |
| Vírivka - pacient sedí na stoličke | áno |  |
| Hydromasážne zóny | áno |  |
| Hydromasážne mikrotrysky | Min. 10 |  |
| Regulácia intenzity masáže | Áno |  |
| Kontinuálny hydromasážny mód | Áno |  |
| Pulzný hydromasážný mód | Áno |  |
| Kolísavý hydromasážný mód | Áno |  |
| Hydromasáž s mechanickým riadením pridávania vzduchu | Áno |  |
| Programy | Áno |  |
| Nastavenie času terapie | Áno |  |
| Mechanické napúšťanie | Áno |  |
| Mechanické vypúšťanie | Áno |  |
| Zmiešavací mechanický pákový ventil sprchy | Áno |  |
| Digitálny ukazovateľ naplnenia a teploty vody | Áno |  |
| Ochrana čerpadla proti chodu a suchu | Áno |  |
| Objem maximálny | Min. 54 l |  |
| Objem úžitkový | Min. 45 l |  |
| Napätie | 230V/50Hz |  |

Príloha č.3 Výzvy na predkladanie ponúk

**Technická špecifikácia predmetu zákazky: Vírivé vane na masáž končatín**

**Časť III.**

**Vírivý kúpeľ na masáž horných končatín, 30 lit.**

|  |  |
| --- | --- |
| Identifikačné údaje uchádzača/spoločnosti | |
| Obchodné meno a IČO: |  |
| Obchodné meno výrobcu: |  |
| Sídlo oslovenej spoločnosti: |  |
| Kontakt: |  |
| Dátum vypracovania cenovej ponuky: |  |

Vodoliečba- vírivý končatinový kúpeľ na horné končatiny

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Technický vlastnosti** | **Hodnota /charakteristika** | **Hodnota parametra ponúkaného zariadenia** |
| Hydromasážne zóny | 1 |  |
| Hydromasážne mikrotrysky | Min. 10 |  |
| Regulácia intenzity masáže | Áno |  |
| Kontinuálny hydromasážny mód | Áno |  |
| Pulzný hydromasážný mód | Áno |  |
| Kolísavý hydromasážný mód | Áno |  |
| Hydromasáž s mechanickým riadením pridávania vzduchu | Áno |  |
| Programy | Áno |  |
| Nastavenie času terapie | Áno |  |
| Mechanické napúšťanie | Áno |  |
| Mechanické vypúšťanie | Áno |  |
| Zmiešavací mechanický pákový ventil pre napúšťanie | Áno |  |
| Zmiešavací mechanický pákový ventil sprchy | Áno |  |
| Digitálny ukazovateľ naplnenia a teploty vody | Áno |  |
| Ochrana čerpadla proti chodu a suchu | Áno |  |
| Objem maximálny | min. 30 l |  |
| Objem úžitkový | min. 25 l |  |
| Napätie | 230V/50Hz |  |