Časť B: Viskozimeter

Špecifikácia:

Viskozimeter musí byť rotačný, pre pseudoplastické kvapaliny podľa normy EN ISO 3219, vykonávanie akreditovaných skúšok hasiacich látok podľa STN EN 1568-1-4/2019,

* rýchlosť od 0-17/ min.,
* krútiaci moment od 0-10 mNm,
* šmykové napätie 0-75 Pa,
* šmyková rýchlosť 0- 600 / s,
* rozsah merania viskozity 0,006 – 300 Pas,
* teplotný rozsah 0 - 10° C.



Ilustračný obrázok