|  |
| --- |
| **Príloha č. 1**  ***Uchádzač vypĺňa žlté polia*** |
| **C E N O V Á P O N U K A** |
| Názov uchádzača: *doplní uchádzač* |
| Sídlo uchádzača: |
| IČO uchádzača: |
| IČ DPH uchádzača: |
| Kontaktná osoba: |
| Email a telefonický kontakt: |
| Dátum vyhotovenie ponuky, miesto: |
|  |
| Názov zadávateľa: AGRORIS, s.r.o. |
| Sídlo zadávateľa: Potravinárska 3694, Rimavská Sobota 979 01 |
| IČO zadávateľa: 31 607 969 |
|  |
| **Technológia na prečerpávanie a homogenizáciu hnojovice – 2 ks (farma Dóra, farma Kružno)** |

***Pokyny pre vypracovanie ponuky:***

V stlpci "Ponuka" uvedie uchádzač ku každej položke špecifikácie parameter ponúkaného zariadenia/tovaru alebo slovom

"áno" resp. "nie" potvrdí resp. nepotvrdí jeho vybavenosť oproti požiadavkám obstarávateľa.

|  |
| --- |
| **Výrobca:** *doplní uchádzač*  **Typové označenie:** *doplní uchádzač* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Názov : technológia na prečerpávanie a homogenizáciu hnojovice – 2 ks** | | |
| **Technická špecifikácia – požadovaný parameter** | | **Splnenie požiadavky** |
| **Položka** | **Parameter** | **Uviesť̌ áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť̌ jej skutočnosť̌** |
| Prednádrž |  |  |
| Ponorné motorové čerpadlo, výkon motora 22kW, s vodiacim profilom, prírubou a 10 m káblom – 1ks | Áno |  |
| Teleso rozvádzača s miešacou tryskou a s tyčou riadenia – 1ks | Áno |  |
| Nerezové vedenie z uchytením na hmoždinky – 1ks | Áno |  |
| Automatické riadenie 22 kW pre tlakový senzor – 1ks | Áno |  |
| Hladinový spínač s tlakovým senzorom min -max pre hĺbku jamy 5,51 - 6,50 m – 1ks | Áno |  |
| Spúšťacie zariadenie komplet bez vodiacej rúry  s uchytením na stenu a nerezovou podlahovou konzolou, so zdvihákom a poistným navijakom, pozinkovaným; dĺžka vodiacej rúry = hĺbka nádrže + 1,5 m – 1ks | Áno |  |
| Pätkové koleno s prírubou a PU-kolenom – 1ks | Áno |  |
| Nerezová joklovina - 100/100/4 x 6000mm – 8 m | Áno |  |
| Zástrčné spojenie na nerezovou rúru 100/100/4 mm – 1ks | Áno |  |
| Plniaca stanica DN 150 ponad stenu nádrže s 6" mosadzným ventilom – 2ks | Áno |  |
| Tlakové potrubie Ø 150 PN8 x 5m – 60 m | Áno |  |
| Nerezový držiak pre rúru Ø 150 mm - variabilná  vzdialenosť od steny – 4ks | Áno |  |
| Lepiaca spojka DN 150 x 260 mm – 4ks | Áno |  |
| Koleno 90°, DN 150 – 9ks | Áno |  |
| Koleno 45°, DN 150 – 4ks | Áno |  |
| PVC-lepidlo SABA / S3 so štetcom, 1 kg – 4ks | Áno |  |
| čistiaci prostriedok na PVC 1 liter – 2ks | Áno |  |
| Vybavenie koncového skladu |  |  |
| Ponorne motorové miešadlo, výkon 7,5 kW s vedením, hĺbkovým dorazom a 10 m kábel – 4ks | Áno |  |
| Spúšťacie zariadenie komplet bez vodiacej rúry  s uchytením na stenu a nerezovou podlahovou konzolou, so zdvihákom a poistným navijakom, pozinkovaným; dĺžka vodiacej rúry = hĺbka nádrže + 1,5 m – 4ks | Áno |  |
| Nerezová joklovina - 100/100/4 x 6000mm – 24 m | Áno |  |
| Automatické riadenie 7,5 kW s hodinami – 4ks | Áno |  |
| Rozdeľovač smeru |  |  |
| Sada mosadzného uzávera DN 150 komplet – 4ks | Áno |  |
| T-kus 45°, DN 150/DN 150 PVC – 2ks | Áno |  |
| T-kus 90°, DN 150/DN 150 PVC – 1ks | Áno |  |
| Nerezový držiak pre rúru Ø 150 mm - variabilná  vzdialenosť od steny – 4ks | Áno |  |
| Plniaca stanica |  |  |
| Plniaca stanica zhora - uchytenie na betón – 1ks | Áno |  |
| Otočný kĺbový spoj pre plniacu stanicu – 1ks | Áno |  |
| Konzola pre stojku – 1ks | Áno |  |
| Stojka – 1ks | Áno |  |
| Plnenie hnojovice s V-dielom 159, mosadzným ventilom 6",  guľovým ventilom 2", komplet s ovládaním a uchytením  na stenu – 1ks | Áno |  |
| Elastická hadica 6" (150 mm vnútorný priemer) – 3m | Áno |  |
| Hadicová spojka pre elastickú hadicu DN 150 – 2ks | Áno |  |
| Perrot V-diel 133 s priechodkou 152 – 1ks | Áno |  |
| Perrot M-diel 133 s priechodkou DN 150 – 1ks | Áno |  |
| Doprava komplet | Áno |  |
| Montáž komplet | Áno |  |
| Záruka na materiál a montáž min. 12 mesiacov | Áno |  |
|  |  |  |
| **Cena spolu bez DPH (EUR) – 1 ks** |  |  |
| **Cena spolu bez DPH (EUR) – 1 ks** |  |  |
| **DPH 20% - 2 ks** |  |  |
| **Cena spolu s DPH (EUR) – 2 ks** |  |  |

**Poznámky :**

**Čestné prehlasujeme, že akceptujeme všetky požiadavky zadávateľa a tieto požiadavky**

**sme zahrnuli do predloženej cenovej ponuky.**

V ...................................., dňa ....................... .............................................

Podpis a pečiatka uchádzača