|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Č. pol.** | **Položka** | **Špecifikácia** | **Predpokladané množstvo** | **cena za ks bez DPH** | **sadzba DPH** | **cena za ks s DPH** | **cena spolu bez DPH** | **sadzba DPH** | **cena spolu s DPH** |
| **1.** | Tabuľa - navádzacia šípka – rovno | Materiál: kompozitná hliníková doska  Rozmer: š: min. 100 cm x v: min. 50 cm, hrúbka min. 3 mm  Obvod tabule v šírke 1 cm - fluorescenčný  Symbol a/alebo text - fluorescenčný  Priama potlač tabule UV technológiou  Príslušenstvo:  1 x stĺpik zinkový alebo kovový o priemere: min. 60 mm alebo rozmere: min. 60 mm x 60 mm, hrúbka: min. 2 mm, dĺžka: min. 400 cm  Min. 1 x jednostranná svorka na uchytenie značky na stĺpik s montážnym materiálom  Min. 1 ks gumený alebo betónový stohovateľný podstavec s min. 1 x okrúhlym otvorom s priemerom min. 60 mm alebo 1 x štvorcový otvor min. 60 mm x 60 mm a hmotnosťou min. 25 kg  Dizajn tabule – príloha č. 1 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | Tabuľa - navádzacia šípka – vpravo | Materiál: kompozitná hliníková doska  Rozmer: š: min. 100 cm x v: min. 50 cm, hrúbka min. 3 mm  Obvod tabule v šírke 1 cm - fluorescenčný  Symbol a/alebo text - fluorescenčný  Priama potlač tabule UV technológiou  Príslušenstvo:  1 x stĺpik zinkový alebo kovový o priemere: min. 60 mm alebo rozmere: min. 60 mm x 60 mm, hrúbka: min. 2 mm, dĺžka: min. 400 cm  Min. 1 x jednostranná svorka na uchytenie značky na stĺpik s montážnym materiálom  Min. 1 ks gumený alebo betónový stohovateľný podstavec s min. 1 x okrúhlym otvorom s priemerom min. 60 mm alebo 1 x štvorcový otvor min. 60 mm x 60 mm a hmotnosťou min. 25 kg  Dizajn tabule – príloha č. 2 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | Tabuľa - navádzacia šípka – vľavo | Materiál: kompozitná hliníková doska  Rozmer: š: min. 100 cm x v: min. 50 cm, hrúbka min. 3 mm  Obvod tabule v šírke 1 cm - fluorescenčný  Symbol a/alebo text - fluorescenčný  Priama potlač tabule UV technológiou  Príslušenstvo:  1 x stĺpik zinkový alebo kovový o priemere: min. 60 mm alebo rozmere: min. 60 mm x 60 mm, hrúbka: min. 2 mm, dĺžka: min. 400 cm  Min. 1 x jednostranná svorka na uchytenie značky na stĺpik s montážnym materiálom  Min. 1 ks gumený alebo betónový stohovateľný podstavec s min. 1 x okrúhlym otvorom s priemerom min. 60 mm alebo 1 x štvorcový otvor min. 60 mm x 60 mm a hmotnosťou min. 25 kg  Dizajn tabule – príloha č. 3 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| **4.** | Tabuľa - chodci | Materiál: kompozitná hliníková doska  Rozmer: š: min. 100 cm x v: min. 150 cm, hrúbka min. 3 mm  Obvod tabule v šírke 1 cm - fluorescenčný  Symbol a/alebo text - fluorescenčný  Priama potlač tabule UV technológiou  Príslušenstvo:  1 x stĺpik zinkový alebo kovový o priemere: min. 60 mm alebo rozmere: min. 60 mm x 60 mm, hrúbka: min. 2 mm, dĺžka: min. 400 cm  Min. 2 x jednostranná svorka na uchytenie značky na stĺpik s montážnym materiálom  Min. 1 ks gumený alebo betónový stohovateľný podstavec s min. 1 x okrúhlym otvorom s priemerom min. 60 mm alebo 1 x štvorcový otvor min. 60 mm x 60 mm a hmotnosťou min. 25 kg  Dizajn tabule – príloha č. 4 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| **5.** | Tabuľa - autá | Materiál: kompozitná hliníková doska  Rozmer: š: min. 100 cm x v: min. 150 cm, hrúbka min. 3 mm  Obvod tabule v šírke 1 cm - fluorescenčný  Symbol a/alebo text - fluorescenčný  Priama potlač tabule UV technológiou  Príslušenstvo:  1 x stĺpik zinkový alebo kovový o priemere: min. 60 mm alebo rozmere: min. 60 mm x 60 mm, hrúbka: min. 2 mm, dĺžka: min. 400 cm  Min. 2 x jednostranná svorka na uchytenie značky na stĺpik s montážnym materiálom  Min. 1 ks gumený alebo betónový stohovateľný podstavec s min. 1 x okrúhlym otvorom s priemerom min. 60 mm alebo 1 x štvorcový otvor min. 60 mm x 60 mm a hmotnosťou min. 25 kg  Dizajn tabule – príloha č. 5 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| **6.** | Tabuľa – WC parking | Materiál: kompozitná hliníková doska  Rozmer: š: min. 100 cm x v: min. 150 cm, hrúbka min. 3 mm  Obvod tabule v šírke 1 cm - fluorescenčný  Symbol a/alebo text - fluorescenčný  Priama potlač tabule UV technológiou  Príslušenstvo:  1 x stĺpik zinkový alebo kovový o priemere: min. 60 mm alebo rozmere: min. 60 mm x 60 mm, hrúbka: min. 2 mm, dĺžka: min. 400 cm  Min. 2 x jednostranná svorka na uchytenie značky na stĺpik s montážnym materiálom  Min. 1 ks gumený alebo betónový stohovateľný podstavec s min. 1 x okrúhlym otvorom s priemerom min. 60 mm alebo 1 x štvorcový otvor min. 60 mm x 60 mm a hmotnosťou min. 25 kg  Dizajn tabule – príloha č. 6 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| **7.** | Tabuľa – 100 metrov | Materiál: kompozitná hliníková doska  Rozmer: š: min. 100 cm x v: min. 50 cm, hrúbka min. 3 mm  Obvod tabule v šírke 1 cm - fluorescenčný  Symbol a/alebo text - fluorescenčný  Priama potlač tabule UV technológiou  Príslušenstvo:  1 x stĺpik zinkový alebo kovový o priemere: min. 60 mm alebo rozmere: min. 60 mm x 60 mm, hrúbka: min. 2 mm, dĺžka: min. 400 cm  Min. 1 x jednostranná svorka na uchytenie značky na stĺpik s montážnym materiálom  Min. 1 ks gumený alebo betónový stohovateľný podstavec s min. 1 x okrúhlym otvorom s priemerom min. 60 mm alebo 1 x štvorcový otvor min. 60 mm x 60 mm a hmotnosťou min. 25 kg  Dizajn tabule – príloha č. 7 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| **8.** | Tabuľa – Zdravotná služba | Materiál: kompozitná hliníková doska  Rozmer: š: min. 100 cm x v: min. 150 cm, hrúbka min. 3 mm  Obvod tabule v šírke 1 cm - fluorescenčný  Symbol a/alebo text - fluorescenčný  Priama potlač tabule UV technológiou  Príslušenstvo:  1 x stĺpik zinkový alebo kovový o priemere: min. 60 mm alebo rozmere: min. 60 mm x 60 mm, hrúbka: min. 2 mm, dĺžka: min. 400 cm  Min. 2 x jednostranná svorka na uchytenie značky na stĺpik s montážnym materiálom  Min. 1 ks gumený alebo betónový stohovateľný podstavec s min. 1 x okrúhlym otvorom s priemerom min. 60 mm alebo 1 x štvorcový otvor min. 60 mm x 60 mm a hmotnosťou min. 25 kg  Dizajn tabule – príloha č. 8 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| **9.** | Tabuľa – 155 | Materiál: kompozitná hliníková doska  Rozmer: š: min. 100 cm x v: min. 150 cm, hrúbka min. 3 mm  Obvod tabule v šírke 1 cm - fluorescenčný  Symbol a/alebo text - fluorescenčný  Priama potlač tabule UV technológiou  Príslušenstvo:  1 x stĺpik zinkový alebo kovový o priemere: min. 60 mm alebo rozmere: min. 60 mm x 60 mm, hrúbka: min. 2 mm, dĺžka: min. 400 cm  Min. 2 x jednostranná svorka na uchytenie značky na stĺpik s montážnym materiálom  Min. 1 ks gumený alebo betónový stohovateľný podstavec s min. 1 x okrúhlym otvorom s priemerom min. 60 mm alebo 1 x štvorcový otvor min. 60 mm x 60 mm a hmotnosťou min. 25 kg  Dizajn tabule – príloha č. 9 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| **10.** | Tabuľa – Pitná voda | Materiál: kompozitná hliníková doska  Rozmer: š: min. 100 cm x v: min. 150 cm, hrúbka min. 3 mm  Obvod tabule v šírke 1 cm - fluorescenčný  Symbol a/alebo text - fluorescenčný  Priama potlač tabule UV technológiou  Príslušenstvo:  1 x stĺpik zinkový alebo kovový o priemere: min. 60 mm alebo rozmere: min. 60 mm x 60 mm, hrúbka: min. 2 mm, dĺžka: min. 400 cm  Min. 2 x jednostranná svorka na uchytenie značky na stĺpik s montážnym materiálom  Min. 1 ks gumený alebo betónový stohovateľný podstavec s min. 1 x okrúhlym otvorom s priemerom min. 60 mm alebo 1 x štvorcový otvor min. 60 mm x 60 mm a hmotnosťou min. 25 kg  Dizajn tabule – príloha č. 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| **11.** | Tabuľa – Toalety | Materiál: kompozitná hliníková doska  Rozmer: š: min. 100 cm x v: min. 150 cm, hrúbka min. 3 mm  Obvod tabule v šírke 1 cm - fluorescenčný  Symbol a/alebo text - fluorescenčný  Priama potlač tabule UV technológiou  Príslušenstvo:  1 x stĺpik zinkový alebo kovový o priemere: min. 60 mm alebo rozmere: min. 60 mm x 60 mm, hrúbka: min. 2 mm, dĺžka: min. 400 cm  Min. 2 x jednostranná svorka na uchytenie značky na stĺpik s montážnym materiálom  Min. 1 ks gumený alebo betónový stohovateľný podstavec s min. 1 x okrúhlym otvorom s priemerom min. 60 mm alebo 1 x štvorcový otvor min. 60 mm x 60 mm a hmotnosťou min. 25 kg  Dizajn tabule – príloha č. 11 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| **12.** | Tabuľa – Občerstvenie | Materiál: kompozitná hliníková doska  Rozmer: š: min. 100 cm x v: min. 150 cm, hrúbka min. 3 mm  Obvod tabule v šírke 1 cm - fluorescenčný  Symbol a/alebo text - fluorescenčný  Priama potlač tabule UV technológiou  Príslušenstvo:  1 x stĺpik zinkový alebo kovový o priemere: min. 60 mm alebo rozmere: min. 60 mm x 60 mm, hrúbka: min. 2 mm, dĺžka: min. 400 cm  Min. 2 x jednostranná svorka na uchytenie značky na stĺpik s montážnym materiálom  Min. 1 ks gumený alebo betónový stohovateľný podstavec s min. 1 x okrúhlym otvorom s priemerom min. 60 mm alebo 1 x štvorcový otvor min. 60 mm x 60 mm a hmotnosťou min. 25 kg  Dizajn tabule – príloha č. 12 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| **13.** | Tabuľa – BUS nástup | Materiál: kompozitná hliníková doska  Rozmer: š: min. 100 cm x v: min. 150 cm, hrúbka min. 3 mm  Obvod tabule v šírke 1 cm - fluorescenčný  Symbol a/alebo text - fluorescenčný  Priama potlač tabule UV technológiou  Príslušenstvo:  1 x stĺpik zinkový alebo kovový o priemere: min. 60 mm alebo rozmere: min. 60 mm x 60 mm, hrúbka: min. 2 mm, dĺžka: min. 400 cm  Min. 2 x jednostranná svorka na uchytenie značky na stĺpik s montážnym materiálom  Min. 1 ks gumený alebo betónový stohovateľný podstavec s min. 1 x okrúhlym otvorom s priemerom min. 60 mm alebo 1 x štvorcový otvor min. 60 mm x 60 mm a hmotnosťou min. 25 kg  Dizajn tabule – príloha č. 13 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| **14.** | Tabuľa – BUS výstup | Materiál: kompozitná hliníková doska  Rozmer: š: min. 100 cm x v: min. 150 cm, hrúbka min. 3 mm  Obvod tabule v šírke 1 cm - fluorescenčný  Symbol a/alebo text - fluorescenčný  Priama potlač tabule UV technológiou  Príslušenstvo:  1 x stĺpik zinkový alebo kovový o priemere: min. 60 mm alebo rozmere: min. 60 mm x 60 mm, hrúbka: min. 2 mm, dĺžka: min. 400 cm  Min. 2 x jednostranná svorka na uchytenie značky na stĺpik s montážnym materiálom  Min. 1 ks gumený alebo betónový stohovateľný podstavec s min. 1 x okrúhlym otvorom s priemerom min. 60 mm alebo 1 x štvorcový otvor min. 60 mm x 60 mm a hmotnosťou min. 25 kg  Dizajn tabule – príloha č. 14 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| **15.** | Tabuľa – Čakáreň | Materiál: kompozitná hliníková doska  Rozmer: š: min. 100 cm x v: min. 150 cm, hrúbka min. 3 mm  Obvod tabule v šírke 1 cm - fluorescenčný  Symbol a/alebo text - fluorescenčný  Priama potlač tabule UV technológiou  Príslušenstvo:  1 x stĺpik zinkový alebo kovový o priemere: min. 60 mm alebo rozmere: min. 60 mm x 60 mm, hrúbka: min. 2 mm, dĺžka: min. 400 cm  Min. 2 x jednostranná svorka na uchytenie značky na stĺpik s montážnym materiálom  Min. 1 ks gumený alebo betónový stohovateľný podstavec s min. 1 x okrúhlym otvorom s priemerom min. 60 mm alebo 1 x štvorcový otvor min. 60 mm x 60 mm a hmotnosťou min. 25 kg  Dizajn tabule – príloha č. 15 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| **16** | Tabuľa - Humanita | Materiál: kompozitná hliníková doska  Rozmer: š: min. 100 cm x v: min. 150 cm, hrúbka min. 3 mm  Obvod tabule v šírke 1 cm - fluorescenčný  Symbol a/alebo text - fluorescenčný  Priama potlač tabule UV technológiou  Príslušenstvo:  1 x stĺpik zinkový alebo kovový o priemere: min. 60 mm alebo rozmere: min. 60 mm x 60 mm, hrúbka: min. 2 mm, dĺžka: min. 400 cm  Min. 2 x jednostranná svorka na uchytenie značky na stĺpik s montážnym materiálom  Min. 1 ks gumený alebo betónový stohovateľný podstavec s min. 1 x okrúhlym otvorom s priemerom min. 60 mm alebo 1 x štvorcový otvor min. 60 mm x 60 mm a hmotnosťou min. 25 kg  Dizajn tabule – príloha č. 16 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| **17** | Tabuľa – Stravovanie | Materiál: kompozitná hliníková doska  Rozmer: š: min. 100 cm x v: min. 150 cm, hrúbka min. 3 mm  Obvod tabule v šírke 1 cm - fluorescenčný  Symbol a/alebo text - fluorescenčný  Priama potlač tabule UV technológiou  Príslušenstvo:  1 x stĺpik zinkový alebo kovový o priemere: min. 60 mm alebo rozmere: min. 60 mm x 60 mm, hrúbka: min. 2 mm, dĺžka: min. 400 cm  Min. 2 x jednostranná svorka na uchytenie značky na stĺpik s montážnym materiálom  Min. 1 ks gumený alebo betónový stohovateľný podstavec s min. 1 x okrúhlym otvorom s priemerom min. 60 mm alebo 1 x štvorcový otvor min. 60 mm x 60 mm a hmotnosťou min. 25 kg  Dizajn tabule – príloha č. 17 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| **18** | Tabuľa – Psychologická poradňa | Materiál: kompozitná hliníková doska  Rozmer: š: min. 100 cm x v: min. 150 cm, hrúbka min. 3 mm  Obvod tabule v šírke 1 cm - fluorescenčný  Symbol a/alebo text - fluorescenčný  Priama potlač tabule UV technológiou  Príslušenstvo:  1 x stĺpik zinkový alebo kovový o priemere: min. 60 mm alebo rozmere: min. 60 mm x 60 mm, hrúbka: min. 2 mm, dĺžka: min. 400 cm  Min. 2 x jednostranná svorka na uchytenie značky na stĺpik s montážnym materiálom  Min. 1 ks gumený alebo betónový stohovateľný podstavec s min. 1 x okrúhlym otvorom s priemerom min. 60 mm alebo 1 x štvorcový otvor min. 60 mm x 60 mm a hmotnosťou min. 25 kg  Dizajn tabule – príloha č. 18 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| **19** | Tabuľa – VKC Michalovce | Materiál: kompozitná hliníková doska  Rozmer: š: min. 100 cm x v: min. 200 cm, hrúbka min. 3 mm  Obvod tabule v šírke 1 cm - fluorescenčný  Symbol a/alebo text - fluorescenčný  Priama potlač tabule UV technológiou  Príslušenstvo:  1 x stĺpik zinkový alebo kovový o priemere: min. 60 mm alebo rozmere: min. 60 mm x 60 mm, hrúbka: min. 2 mm, dĺžka: min. 400 cm  Min. 2 x jednostranná svorka na uchytenie značky na stĺpik s montážnym materiálom  Min. 1 ks gumený alebo betónový stohovateľný podstavec s min. 1 x okrúhlym otvorom s priemerom min. 60 mm alebo 1 x štvorcový otvor min. 60 mm x 60 mm a hmotnosťou min. 25 kg  Dizajn tabule – príloha č. 19 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| **20** | Tabuľa – STOP kontrola | Materiál: kompozitná hliníková doska  Rozmer: š: min. 100 cm x v: min. 200 cm, hrúbka min. 3 mm  Obvod tabule v šírke 1 cm - fluorescenčný  Symbol a/alebo text - fluorescenčný  Priama potlač tabule UV technológiou  Príslušenstvo:  1 x stĺpik zinkový alebo kovový o priemere: min. 60 mm alebo rozmere: min. 60 mm x 60 mm, hrúbka: min. 2 mm, dĺžka: min. 400 cm  Min. 2 x jednostranná svorka na uchytenie značky na stĺpik s montážnym materiálom  Min. 1 ks gumený alebo betónový stohovateľný podstavec s min. 1 x okrúhlym otvorom s priemerom min. 60 mm alebo 1 x štvorcový otvor min. 60 mm x 60 mm a hmotnosťou min. 25 kg  Dizajn tabule – príloha č. 20 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| **21** | Tabuľa – Dočasne útočisko | Materiál: kompozitná hliníková doska  Rozmer: š: min. 100 cm x v: min. 150 cm, hrúbka min. 3 mm  Obvod tabule v šírke 1 cm - fluorescenčný  Symbol a/alebo text - fluorescenčný  Priama potlač tabule UV technológiou  Príslušenstvo:  1 x stĺpik zinkový alebo kovový o priemere: min. 60 mm alebo rozmere: min. 60 mm x 60 mm, hrúbka: min. 2 mm, dĺžka: min. 400 cm  Min. 2 x jednostranná svorka na uchytenie značky na stĺpik s montážnym materiálom  Min. 1 ks gumený alebo betónový stohovateľný podstavec s min. 1 x okrúhlym otvorom s priemerom min. 60 mm alebo 1 x štvorcový otvor min. 60 mm x 60 mm a hmotnosťou min. 25 kg  Dizajn tabule – príloha č. 21 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| **22** | Tabuľa – Ubytovanie | Materiál: kompozitná hliníková doska  Rozmer: š: min. 100 cm x v: min. 150 cm, hrúbka min. 3 mm  Obvod tabule v šírke 1 cm - fluorescenčný  Symbol a/alebo text - fluorescenčný  Priama potlač tabule UV technológiou  Príslušenstvo:  1 x stĺpik zinkový alebo kovový o priemere: min. 60 mm alebo rozmere: min. 60 mm x 60 mm, hrúbka: min. 2 mm, dĺžka: min. 400 cm  Min. 2 x jednostranná svorka na uchytenie značky na stĺpik s montážnym materiálom  Min. 1 ks gumený alebo betónový stohovateľný podstavec s min. 1 x okrúhlym otvorom s priemerom min. 60 mm alebo 1 x štvorcový otvor min. 60 mm x 60 mm a hmotnosťou min. 25 kg  Dizajn tabule – príloha č. 22 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| **23** | Tabuľa – Doprava | Materiál: kompozitná hliníková doska  Rozmer: š: min. 100 cm x v: min. 150 cm, hrúbka min. 3 mm  Obvod tabule v šírke 1 cm - fluorescenčný  Symbol a/alebo text - fluorescenčný  Priama potlač tabule UV technológiou  Príslušenstvo:  1 x stĺpik zinkový alebo kovový o priemere: min. 60 mm alebo rozmere: min. 60 mm x 60 mm, hrúbka: min. 2 mm, dĺžka: min. 400 cm  Min. 2 x jednostranná svorka na uchytenie značky na stĺpik s montážnym materiálom  Min. 1 ks gumený alebo betónový stohovateľný podstavec s min. 1 x okrúhlym otvorom s priemerom min. 60 mm alebo 1 x štvorcový otvor min. 60 mm x 60 mm a hmotnosťou min. 25 kg  Dizajn tabule – príloha č. 23 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| **24** | Tabuľa – Vstup len pre registrovaných | Materiál: kompozitná hliníková doska  Rozmer: š: min. 100 cm x v: min. 150 cm, hrúbka min. 3 mm  Obvod tabule v šírke 1 cm - fluorescenčný  Symbol a/alebo text - fluorescenčný  Priama potlač tabule UV technológiou  Príslušenstvo:  1 x stĺpik zinkový alebo kovový o priemere: min. 60 mm alebo rozmere: min. 60 mm x 60 mm, hrúbka: min. 2 mm, dĺžka: min. 400 cm  Min. 2 x jednostranná svorka na uchytenie značky na stĺpik s montážnym materiálom  Min. 1 ks gumený alebo betónový stohovateľný podstavec s min. 1 x okrúhlym otvorom s priemerom min. 60 mm alebo 1 x štvorcový otvor min. 60 mm x 60 mm a hmotnosťou min. 25 kg  Dizajn tabule – príloha č. 24 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| **25** | Tabuľa – Informácie | Materiál: kompozitná hliníková doska  Rozmer: š: min. 100 cm x v: min. 150 cm, hrúbka min. 3 mm  Obvod tabule v šírke 1 cm - fluorescenčný  Symbol a/alebo text - fluorescenčný  Priama potlač tabule UV technológiou  Príslušenstvo:  1 x stĺpik zinkový alebo kovový o priemere: min. 60 mm alebo rozmere: min. 60 mm x 60 mm, hrúbka: min. 2 mm, dĺžka: min. 400 cm  Min. 2 x jednostranná svorka na uchytenie značky na stĺpik s montážnym materiálom  Min. 1 ks gumený alebo betónový stohovateľný podstavec s min. 1 x okrúhlym otvorom s priemerom min. 60 mm alebo 1 x štvorcový otvor min. 60 mm x 60 mm a hmotnosťou min. 25 kg  Dizajn tabule – príloha č. 25 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| **26** | Tabuľa – Zvierací ombudsman | Materiál: kompozitná hliníková doska  Rozmer: š: min. 100 cm x v: min. 150 cm, hrúbka min. 3 mm  Obvod tabule v šírke 1 cm - fluorescenčný  Symbol a/alebo text - fluorescenčný  Priama potlač tabule UV technológiou  Príslušenstvo:  1 x stĺpik zinkový alebo kovový o priemere: min. 60 mm alebo rozmere: min. 60 mm x 60 mm, hrúbka: min. 2 mm, dĺžka: min. 400 cm  Min. 2 x jednostranná svorka na uchytenie značky na stĺpik s montážnym materiálom  Min. 1 ks gumený alebo betónový stohovateľný podstavec s min. 1 x okrúhlym otvorom s priemerom min. 60 mm alebo 1 x štvorcový otvor min. 60 mm x 60 mm a hmotnosťou min. 25 kg  Dizajn tabule – príloha č. 26 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| **27** | Tabuľa – Zákaz fajčiť | Materiál: kompozitná hliníková doska  Rozmer: š: min. 100 cm x v: min. 150 cm, hrúbka min. 3 mm  Obvod tabule v šírke 1 cm - fluorescenčný  Symbol a/alebo text - fluorescenčný  Priama potlač tabule UV technológiou  Príslušenstvo:  1 x stĺpik zinkový alebo kovový o priemere: min. 60 mm alebo rozmere: min. 60 mm x 60 mm, hrúbka: min. 2 mm, dĺžka: min. 400 cm  Min. 2 x jednostranná svorka na uchytenie značky na stĺpik s montážnym materiálom  Min. 1 ks gumený alebo betónový stohovateľný podstavec s min. 1 x okrúhlym otvorom s priemerom min. 60 mm alebo 1 x štvorcový otvor min. 60 mm x 60 mm a hmotnosťou min. 25 kg  Dizajn tabule – príloha č. 27 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| **28** | Tabuľa – Fajčiarska zóna | Materiál: kompozitná hliníková doska  Rozmer: š: min. 100 cm x v: min. 150 cm, hrúbka min. 3 mm  Obvod tabule v šírke 1 cm - fluorescenčný  Symbol a/alebo text - fluorescenčný  Priama potlač tabule UV technológiou  Príslušenstvo:  1 x stĺpik zinkový alebo kovový o priemere: min. 60 mm alebo rozmere: min. 60 mm x 60 mm, hrúbka: min. 2 mm, dĺžka: min. 400 cm  Min. 2 x jednostranná svorka na uchytenie značky na stĺpik s montážnym materiálom  Min. 1 ks gumený alebo betónový stohovateľný podstavec s min. 1 x okrúhlym otvorom s priemerom min. 60 mm alebo 1 x štvorcový otvor min. 60 mm x 60 mm a hmotnosťou min. 25 kg  Dizajn tabule – príloha č. 28 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| **29** | Tabuľa – Kútik pre matky s deťmi | Materiál: kompozitná hliníková doska  Rozmer: š: min. 100 cm x v: min. 150 cm, hrúbka min. 3 mm  Obvod tabule v šírke 1 cm - fluorescenčný  Symbol a/alebo text - fluorescenčný  Priama potlač tabule UV technológiou  Príslušenstvo:  1 x stĺpik zinkový alebo kovový o priemere: min. 60 mm alebo rozmere: min. 60 mm x 60 mm, hrúbka: min. 2 mm, dĺžka: min. 400 cm  Min. 2 x jednostranná svorka na uchytenie značky na stĺpik s montážnym materiálom  Min. 1 ks gumený alebo betónový stohovateľný podstavec s min. 1 x okrúhlym otvorom s priemerom min. 60 mm alebo 1 x štvorcový otvor min. 60 mm x 60 mm a hmotnosťou min. 25 kg  Dizajn tabule – príloha č. 29 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| **30** | Tabuľa – Úniková východ | Materiál: kompozitná hliníková doska  Rozmer: š: min. 100 cm x v: min. 150 cm, hrúbka min. 3 mm  Obvod tabule v šírke 1 cm - fluorescenčný  Symbol a/alebo text - fluorescenčný  Priama potlač tabule UV technológiou  Príslušenstvo:  1 x stĺpik zinkový alebo kovový o priemere: min. 60 mm alebo rozmere: min. 60 mm x 60 mm, hrúbka: min. 2 mm, dĺžka: min. 400 cm  Min. 2 x jednostranná svorka na uchytenie značky na stĺpik s montážnym materiálom  Min. 1 ks gumený alebo betónový stohovateľný podstavec s min. 1 x okrúhlym otvorom s priemerom min. 60 mm alebo 1 x štvorcový otvor min. 60 mm x 60 mm a hmotnosťou min. 25 kg  Dizajn tabule – príloha č. 30 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| **31** | Tabuľa – Transport | Materiál: kompozitná hliníková doska  Rozmer: š: min. 100 cm x v: min. 150 cm, hrúbka min. 3 mm  Obvod tabule v šírke 1 cm - fluorescenčný  Symbol a/alebo text - fluorescenčný  Priama potlač tabule UV technológiou  Príslušenstvo:  1 x stĺpik zinkový alebo kovový o priemere: min. 60 mm alebo rozmere: min. 60 mm x 60 mm, hrúbka: min. 2 mm, dĺžka: min. 400 cm  Min. 2 x jednostranná svorka na uchytenie značky na stĺpik s montážnym materiálom  Min. 1 ks gumený alebo betónový stohovateľný podstavec s min. 1 x okrúhlym otvorom s priemerom min. 60 mm alebo 1 x štvorcový otvor min. 60 mm x 60 mm a hmotnosťou min. 25 kg  Dizajn tabule – príloha č. 31 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| **32** | Tabula – Meet & Greet | Materiál: kompozitná hliníková doska  Rozmer: š: min. 100 cm x v: min. 150 cm, hrúbka min. 3 mm  Obvod tabule v šírke 1 cm - fluorescenčný  Symbol a/alebo text - fluorescenčný  Priama potlač tabule UV technológiou  Príslušenstvo:  1 x stĺpik zinkový alebo kovový o priemere: min. 60 mm alebo rozmere: min. 60 mm x 60 mm, hrúbka: min. 2 mm, dĺžka: min. 400 cm  Min. 2 x jednostranná svorka na uchytenie značky na stĺpik s montážnym materiálom  Min. 1 ks gumený alebo betónový stohovateľný podstavec s min. 1 x okrúhlym otvorom s priemerom min. 60 mm alebo 1 x štvorcový otvor min. 60 mm x 60 mm a hmotnosťou min. 25 kg  Dizajn tabule – príloha č. 32 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| **33** | Tabuľa – Пішоходи/chodci | Materiál: kompozitná hliníková doska  Rozmer: š: min. 100 cm x v: min. 50 cm, hrúbka min. 3 mm  Obvod tabule v šírke 1 cm - fluorescenčný  Symbol a/alebo text - fluorescenčný  Priama potlač tabule UV technológiou  Príslušenstvo:  Min. 1 x jednostranná svorka na uchytenie značky na stĺpik s montážnym materiálom  Dizajn tabule – príloha č. 33 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| **34** | Tabuľa – Автомобілі/Autá | Materiál: kompozitná hliníková doska  Rozmer: š: min. 100 cm x v: min. 50 cm, hrúbka min. 3 mm  Obvod tabule v šírke 1 cm - fluorescenčný  Symbol a/alebo text - fluorescenčný  Priama potlač tabule UV technológiou  Príslušenstvo:  Min. 1 x jednostranná svorka na uchytenie značky na stĺpik s montážnym materiálom  Dizajn tabule – príloha č. 34 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| **35** | Tabuľa – Безкоштовна доставка/ Doprava zdarma | Materiál: kompozitná hliníková doska  Rozmer: š: min. 100 cm x v: min. 50 cm, hrúbka min. 3 mm  Obvod tabule v šírke 1 cm - fluorescenčný  Symbol a/alebo text - fluorescenčný  Priama potlač tabule UV technológiou  Príslušenstvo:  Min. 1 x jednostranná svorka na uchytenie značky na stĺpik s montážnym materiálom  Dizajn tabule – príloha č. 35 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| **36** | Tabuľa – Туалет і парковка/WC parking | Materiál: kompozitná hliníková doska  Rozmer: š: min. 100 cm x v: min. 50 cm, hrúbka min. 3 mm  Obvod tabule v šírke 1 cm - fluorescenčný  Symbol a/alebo text - fluorescenčný  Priama potlač tabule UV technológiou  Príslušenstvo:  Min. 1 x jednostranná svorka na uchytenie značky na stĺpik s montážnym materiálom  Dizajn tabule – príloha č. 36 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| **37** | Tabuľa – Туалети/Toalety | Materiál: kompozitná hliníková doska  Rozmer: š: min. 100 cm x v: min. 50 cm, hrúbka min. 3 mm  Obvod tabule v šírke 1 cm - fluorescenčný  Symbol a/alebo text - fluorescenčný  Priama potlač tabule UV technológiou  Príslušenstvo:  Min. 1 x jednostranná svorka na uchytenie značky na stĺpik s montážnym materiálom  Dizajn tabule – príloha č. 37 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| **38** | Tabuľa – медичне обслуговування/ Zdravotná služba | Materiál: kompozitná hliníková doska  Rozmer: š: min. 100 cm x v: min. 50 cm, hrúbka min. 3 mm  Obvod tabule v šírke 1 cm - fluorescenčný  Symbol a/alebo text - fluorescenčný  Priama potlač tabule UV technológiou  Príslušenstvo:  Min. 1 x jednostranná svorka na uchytenie značky na stĺpik s montážnym materiálom  Dizajn tabule – príloha č. 38 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| **39** | Tabuľa – Медична служба, телефон 155 | Materiál: kompozitná hliníková doska  Rozmer: š: min. 100 cm x v: min. 50 cm, hrúbka min. 3 mm  Obvod tabule v šírke 1 cm - fluorescenčný  Symbol a/alebo text - fluorescenčný  Priama potlač tabule UV technológiou  Príslušenstvo:  Min. 1 x jednostranná svorka na uchytenie značky na stĺpik s montážnym materiálom  Dizajn tabule – príloha č. 39 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| **40** | Tabuľa – Питна вода/pitná voda | Materiál: kompozitná hliníková doska  Rozmer: š: min. 100 cm x v: min. 50 cm, hrúbka min. 3 mm  Obvod tabule v šírke 1 cm - fluorescenčný  Symbol a/alebo text - fluorescenčný  Priama potlač tabule UV technológiou  Príslušenstvo:  Min. 1 x jednostranná svorka na uchytenie značky na stĺpik s montážnym materiálom  Dizajn tabule – príloha č. 40 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| **41** | Tabuľa – Автобус/autobus | Materiál: kompozitná hliníková doska  Rozmer: š: min. 100 cm x v: min. 50 cm, hrúbka min. 3 mm  Obvod tabule v šírke 1 cm - fluorescenčný  Symbol a/alebo text - fluorescenčný  Priama potlač tabule UV technológiou  Príslušenstvo:  Min. 1 x jednostranná svorka na uchytenie značky na stĺpik s montážnym materiálom  Dizajn tabule – príloha č. 41 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| **42** | Tabuľa – Mісце для очікування автобусy/čakáreň na autobus | Materiál: kompozitná hliníková doska  Rozmer: š: min. 100 cm x v: min. 50 cm, hrúbka min. 3 mm  Obvod tabule v šírke 1 cm - fluorescenčný  Symbol a/alebo text - fluorescenčný  Priama potlač tabule UV technológiou  Príslušenstvo:  Min. 1 x jednostranná svorka na uchytenie značky na stĺpik s montážnym materiálom  Dizajn tabule – príloha č. 42 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| **43** | Tabuľa – людяність/Humanita | Materiál: kompozitná hliníková doska  Rozmer: š: min. 100 cm x v: min. 50 cm, hrúbka min. 3 mm  Obvod tabule v šírke 1 cm - fluorescenčný  Symbol a/alebo text - fluorescenčný  Priama potlač tabule UV technológiou  Príslušenstvo:  Min. 1 x jednostranná svorka na uchytenie značky na stĺpik s montážnym materiálom  Dizajn tabule – príloha č. 43 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| **44** | Tabuľa – Психологічна допомога/psychologická poradňa | Materiál: kompozitná hliníková doska  Rozmer: š: min. 100 cm x v: min. 50 cm, hrúbka min. 3 mm  Obvod tabule v šírke 1 cm - fluorescenčný  Symbol a/alebo text - fluorescenčný  Priama potlač tabule UV technológiou  Príslušenstvo:  Min. 1 x jednostranná svorka na uchytenie značky na stĺpik s montážnym materiálom  Dizajn tabule – príloha č. 44 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| **45** | Tabuľa – СТОП перевірку/stop kontrola | Materiál: kompozitná hliníková doska  Rozmer: š: min. 100 cm x v: min. 50 cm, hrúbka min. 3 mm  Obvod tabule v šírke 1 cm - fluorescenčný  Symbol a/alebo text - fluorescenčný  Priama potlač tabule UV technológiou  Príslušenstvo:  Min. 1 x jednostranná svorka na uchytenie značky na stĺpik s montážnym materiálom  Dizajn tabule – príloha č. 45 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| **46** | Tabuľa – Вхід тільки для зареєстрованих користувачів vstup len pre registrovaných | Materiál: kompozitná hliníková doska  Rozmer: š: min. 100 cm x v: min. 50 cm, hrúbka min. 3 mm  Obvod tabule v šírke 1 cm - fluorescenčný  Symbol a/alebo text - fluorescenčný  Priama potlač tabule UV technológiou  Príslušenstvo:  Min. 1 x jednostranná svorka na uchytenie značky na stĺpik s montážnym materiálom  Dizajn tabule – príloha č. 46 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| **47** | Tabuľa – Транспорт/transport | Materiál: kompozitná hliníková doska  Rozmer: š: min. 100 cm x v: min. 50 cm, hrúbka min. 3 mm  Obvod tabule v šírke 1 cm - fluorescenčný  Symbol a/alebo text - fluorescenčný  Priama potlač tabule UV technológiou  Príslušenstvo:  Min. 1 x jednostranná svorka na uchytenie značky na stĺpik s montážnym materiálom  Dizajn tabule – príloha č. 47 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| **48** | Tabuľa – Інформація/informácie | Materiál: kompozitná hliníková doska  Rozmer: š: min. 100 cm x v: min. 50 cm, hrúbka min. 3 mm  Obvod tabule v šírke 1 cm - fluorescenčný  Symbol a/alebo text - fluorescenčný  Priama potlač tabule UV technológiou  Príslušenstvo:  Min. 1 x jednostranná svorka na uchytenie značky na stĺpik s montážnym materiálom  Dizajn tabule – príloha č. 48 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| **49** | Tabuľa – Проживання/ubytovanie | Materiál: kompozitná hliníková doska  Rozmer: š: min. 100 cm x v: min. 50 cm, hrúbka min. 3 mm  Obvod tabule v šírke 1 cm - fluorescenčný  Symbol a/alebo text - fluorescenčný  Priama potlač tabule UV technológiou  Príslušenstvo:  Min. 1 x jednostranná svorka na uchytenie značky na stĺpik s montážnym materiálom  Dizajn tabule – príloha č. 49 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| **50** | Tabuľa – Омбудсмен у справах тварин/zvierací ombudsman | Materiál: kompozitná hliníková doska  Rozmer: š: min. 100 cm x v: min. 50 cm, hrúbka min. 3 mm  Obvod tabule v šírke 1 cm - fluorescenčný  Symbol a/alebo text - fluorescenčný  Priama potlač tabule UV technológiou  Príslušenstvo:  Min. 1 x jednostranná svorka na uchytenie značky na stĺpik s montážnym materiálom  Dizajn tabule – príloha č. 50 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| **51** | Tabuľa – КУРИТИ ЗАБОРОНЕНО/ zákaz fajčenia | Materiál: kompozitná hliníková doska  Rozmer: š: min. 100 cm x v: min. 50 cm, hrúbka min. 3 mm  Obvod tabule v šírke 1 cm - fluorescenčný  Symbol a/alebo text - fluorescenčný  Priama potlač tabule UV technológiou  Príslušenstvo:  Min. 1 x jednostranná svorka na uchytenie značky na stĺpik s montážnym materiálom  Dizajn tabule – príloha č. 51 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| **52** | Tabuľa – Зона для куріння/ fajčiarska zóna | Materiál: kompozitná hliníková doska  Rozmer: š: min. 100 cm x v: min. 50 cm, hrúbka min. 3 mm  Obvod tabule v šírke 1 cm - fluorescenčný  Symbol a/alebo text - fluorescenčný  Priama potlač tabule UV technológiou  Príslušenstvo:  Min. 1 x jednostranná svorka na uchytenie značky na stĺpik s montážnym materiálom  Dizajn tabule – príloha č. 52 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| **53** | Tabuľa – Куточок для мам з дітьми! Kútik pre matky s deťmi | Materiál: kompozitná hliníková doska  Rozmer: š: min. 100 cm x v: min. 50 cm, hrúbka min. 3 mm  Obvod tabule v šírke 1 cm - fluorescenčný  Symbol a/alebo text - fluorescenčný  Priama potlač tabule UV technológiou  Príslušenstvo:  Min. 1 x jednostranná svorka na uchytenie značky na stĺpik s montážnym materiálom  Dizajn tabule – príloha č. 53 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| **54** | Tabuľa – Автобус – посадка/autobus nástup | Materiál: kompozitná hliníková doska  Rozmer: š: min. 100 cm x v: min. 50 cm, hrúbka min. 3 mm  Obvod tabule v šírke 1 cm - fluorescenčný  Symbol a/alebo text - fluorescenčný  Priama potlač tabule UV technológiou  Príslušenstvo:  Min. 1 x jednostranná svorka na uchytenie značky na stĺpik s montážnym materiálom  Dizajn tabule – príloha č. 54 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| **55** | Tabuľa – Автобус – вихід/ autobus výstup | Materiál: kompozitná hliníková doska  Rozmer: š: min. 100 cm x v: min. 50 cm, hrúbka min. 3 mm  Obvod tabule v šírke 1 cm - fluorescenčný  Symbol a/alebo text - fluorescenčný  Priama potlač tabule UV technológiou  Príslušenstvo:  Min. 1 x jednostranná svorka na uchytenie značky na stĺpik s montážnym materiálom  Dizajn tabule – príloha č. 55 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| **56** | Tabuľa Meet & Greet | Materiál: kompozitná hliníková doska  Rozmer: š: min. 100 cm x v: min. 50 cm, hrúbka min. 3 mm  Obvod tabule v šírke 1 cm - fluorescenčný  Symbol a/alebo text - fluorescenčný  Priama potlač tabule UV technológiou  Príslušenstvo:  Min. 1 x jednostranná svorka na uchytenie značky na stĺpik s montážnym materiálom  Dizajn tabule – príloha č. 56 | 5 |  |  |  |  |  |  |

Cena celkom s DPH:

Cena celkom bez DPH:

Verejný obstarávateľ požaduje, aby bolo v cene zahrnuté:

* V cene 1 ks musia byť započítané všetky náklady, ktoré môže uchádzač účtovať verejnému obstarávateľovi, t. j. cena musí byť konečná a nie je možné ju navyšovať o dodatočné náklady spojené s poskytnutím služby.
* V cenovej ponuke musia byť uvedené všetky náklady spojené s dopravou a tovarom~~/~~službou~~/stavebnými prácami~~, ktoré si môže uchádzač účtovať voči verejnému obstarávateľovi. Ako napríklad kilometrovné, nakládka, dezinfekcia, vykládka, stojné, technické revízie a pod..
* Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prevziať iba službu v kvalite I. triedy, bez zjavných vád a v požadovanom množstve. V prípade, že poskytnutá služba vykazuje preukázateľné vady, nedostatočnú kvalitu, dodávateľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť vykonanie riadnej služby. K neprevzatiu služby bude spísaný protokol, z ktorého bude zrejmý dôvod, pre ktorý nebola služba prevzatá a bude uvedený náhradný termín poskytnutia novej služby. V opačnom prípade si vyhradzuje právo nepodpísať dodací list, neprebrať poskytnutú službu a nezaplatiť cenu za neprebranú službu.
* Doklad o oprávnení poskytovať službu, ~~uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu~~, ktorý zodpovedá predmetu zákazky, uchádzač nepredkladá nakoľko verejný obstarávateľ má prístup k informačným systémom verejnej správy.
* Uchádzač predkladá čestné prehlásenie že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní. Uvedenú podmienku účasti uchádzač vo svojej ponuke preukazuje čestným vyhlásení**.**
* Všetky komponenty uvedené v špecifikácií musia byť vzájomne kompatibilné a zmontovateľné a demontovateľné a opakovane použiteľné v exteriéri.
* **Úspešný uchádzač je povinný do 2 kalendárnych dní od ukončenia súťaže vyhlásením výsledkov súťaže, predložiť technický návrh predmetu zákazky č. 1 až 56 za účelom jeho schválenia verejným obstarávateľom.**

V ......................, dňa ............................

...............................................................

meno priezvisko a podpis

štatutárneho zástupcu uchádzača