**TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Názov zákazky:*** | ***Rozmetadlo príkmenného pásu*** |
| ***Obstarávateľ:*** | Roľnícke družstvo Rumanová, Rumnová č.302, 951 37 Rumanová, IČO: 00613461 |

|  |  |
| --- | --- |
| **IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA** | |
| ***Obchodné meno a sídlo:*** |  |
| ***IČO uchádzača:*** |  |
| ***Telefón a e-mail uchádzača:*** |  |

**Technická špecifikácia predmetu zákazky**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Technická špecifikácia - Požadovaný parameter** | | | **Splnenie požiadavky\*** |
| Stroj/zariadenie **spĺňa/nespĺňa** požiadavku technickej špecifikácie zariadenia |
| 1. **Stroj / zariadenie: Rozmetadlo príkmenného pásu** | | | |
| p.č. | ***Položka*** | ***Parameter*** | **Uveďte**  **spĺňa/nespĺňa/parameter** |
| 1. | Hĺbkový kypriaci pluh na stranách | min. 2 ks | Uveďte parameter: |
| 2. | Nastaviteľný pracovný záber (medziriadok viniča je 2,4 m ) | max. 2,0 m | Uveďte parameter: |
| 3. | Objem zásobníka na granulované hnojivo | max .500 l | Uveďte parameter: |
| 4. | Rám upevnený na zadný trojbodový záves traktora | - |  |
| 6. | Pohon dávkovača hydromotor s reguláciou (ekvivalent mechanický pohon) | - |  |
| 10. | Dávkovanie granulátového hnojiva | max. 600 kg / ha | Uveďte parameter: |
| 11. | Hĺbka dávkovania kypriacimi stranovými pluhmi | min. 0,2 m | Uveďte parameter: |
| 13. | Návod na obsluhu | - |  |

**\*Splnenie požiadavky** - uchádzač uvedie výberom z uvedených možností:

- ponuka **spĺňa** uvedený technický parameter

- ponuka **nespĺňa** uvedený technický parameter

- uchádzač uvedie presný **parameter**

Zároveň prehlasujem, že cenová ponuka zahŕňa dodávku/dopravu predmetu zákazky a  zaškolenie obsluhy v mieste obstarávateľa.

|  |  |
| --- | --- |
| **Meno a priezvisko**  **štatutárneho zástupcu:** |  |
| **Podpis a pečiatka:** |  |
| **Miesto a dátum podpisu:** |  |