
	Názov zákazky:
	„Baliace stroje 
“

	Prijímateľ:
	Lacnea Slovakia, s. r. o.
Nám. Sv. Anny 15,  91101 Trenčín
IČO: 44110219



	
IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA:

	Obchodné meno:
	

	Sídlo: 
	                

	IČO:
	

	Platca DPH:
Áno/Nie (uveďte)
	

	Telefón a e-mail:
	



	Značka, názov a typové označenie ponúkaného zariadenia  (vyplní uchádzač) Poloautomaticky baliaci stroj do misiek
	


	Požadované položky/parametre
	Požadovaná hodnota 
	Uveďte
Spĺňa/Nespĺňa
(Zároveň uchádzač uvedie svoje ponúkané parametre)

	Poloautomatický baliaci stroj s karuselovým systémom balenia, umožňujúci vákuové balenie do misiek systém MAP aj s použitím ochrannej atmosféry 
	Áno
	

	umožňujúci aj vákuové balenie systémom Skin aj s presahom nad 
hranu misky
	Áno
	

	stroj vybavený špeciálnou vývevou na balenie surového mäsa do kyslíkovej atmosféry
	Áno
	

	umožňujúci postupné vákuovanie pre balenie tekutých výrobkov
	Áno
	

	ku stroju musia  byť dodané dva formáty matríc na 2 a 4 misky
	Áno
	

	Formát pre 2 x 2 misky 
	227x178 mm, hĺbka min. 100 mm
	Uveďte parameter :

	Formát pre 2 x 4 misky
	187x137 mm, hĺbka min. 100 mm
	Uveďte parameter :

	Maximálny rozmer misky 
	400 x 310 mm
	Uveďte parameter :

	Príkon
	pracovný 1,5 kW, špičkový 5kW
	Uveďte parameter :

	Výveva
	63 m3/hod
	Uveďte parameter :

	Vzduch
	min.6 Atm.
	Uveďte parameter :

	Ovládanie dotykovou obrazovkou 
	Áno
	

	Automatické prevíjanie fólie s presným orezom okolo misky
	Áno
	


	Značka, názov a typové označenie ponúkaného zariadenia  (vyplní uchádzač) Vákuová balička
	


	Požadované položky/parametre
	Požadovaná hodnota 
	Uveďte
Spĺňa/Nespĺňa
(Zároveň uchádzač uvedie svoje ponúkané parametre)

	Mobilné dvojkomorové prevedenie s balením aj do ochrannej atmosféry
	ÁNO
	

	Celonerezová konštrukcia vrátane vnútorného rámu.
	ÁNO
	

	Nerezové klenuté veko
	ÁNO
	

	Senzorové riadenie, jednoduché a intuitívne ovládanie, veľký LCD displej.
	ÁNO
	

	10 voliteľných programu.
	ÁNO
	

	Senzor H2O
	ÁNO
	

	Nastavenie cyklu v percentách vákua, alebo v milibaroch.
	ÁNO
	

	Vákuum plus - maximálne dosiahnuteľné  vákuum ( 99,98% )
	ÁNO
	

	SoftAir.
	ÁNO
	

	Autodiagnostika servisného zásahu.
	ÁNO
	

	Dvojitá zvarovacia lišta,alebo jednoduchý zvar s orezom a samostatným nastavením pre každú lištu.
	ÁNO
	

	Automatický čistiaci systém olejovej náplne
	ÁNO
	

	Zvarovacia lišta 
	4 x 620 mm
	Uveďte parameter:

	Vzdialenosť mezi lištami
	520 mm.
	Uveďte parameter:

	Maximálna výška produktu
	230 mm
	Uveďte parameter:

	Vákuová pumpa
	100 m3
	Uveďte parameter:

	Príkon
	4,4 kW
	Uveďte parameter:

	Napájanie
	400 V-3f-50 Hz
	Uveďte parameter:



[bookmark: _GoBack]
	Meno a priezvisko 
štatutárneho zástupcu:
	

	Podpis a pečiatka:
	

	Miesto a dátum podpisu:
	



