|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Por. číslo** | **Typ technického prostriedku** | **Počet kusov spolu** |
| 1. | Lokálny komunikačný server kompatibilný s lokálnym komunikačným serverom eSeries EB-2/B spolu so zdrojom - prevedenie na stenu | 6 |
| 2. | Lokálny komunikačný server kompatibilný s lokálnym komunikačným serverom eSeries EB-2/R spolu so zdrojom - prevedenie do racku | 5 |
| 3. | Bezkontaktný snímač kompatibilný s bezkontaktným snímačom AXR 110 spolu s krytom | 11 |
| 4. | Bezkontaktný snímač kompatibilný s bezkontaktným snímačom eReader ER310/B + spolu s krytom (sieťová prístupová čítačka) + rozšírenie licencie prístupu MV SR | 52 |
| 5. | Integračný a reléový modul kompatibilný s integračným a reléovým modulom eXpander EX – 2 | 2 |
| 6. | Bezkontaktná karta kompatibilná s bezkontaktnou kartou Desfire EV2, 13,56 MHz + Unique 125 kHz s možnosťou potlače | 1950 |
| 7. | Bezkontaktná čítačka kompatibilná s multifrekvenčnou bezkontaktnou čítačkou USB TWN4 (125 kHz + 13,56 MHz) | 2 |
| 8. | Bezpečnostné relé kompatibilné s relé aktion eReley | 5 |
| 9. | Elektromagnetický zámok dverový s konzolou kompatibilný s MEX 430 + spolu s montážnym držiakom elektromagnetu s konzolou MBAX | 12 |
| 10. | Dverová lišta typu EMZ kompatibilná so dverovou lištou typu EMZ a signalizáciou P300PR RYS | 4 |
| 11. | Nízkoodberový elektromagnetický dverový zámok kompatibilný s nízkoodberovým elektromagnetickým dverovým zámkom 12V Befo 11221 | 14 |
| 12. | Inverzný elektrický zámok dverí so signalizáciou kompatibilný s inverzným elektrickým zámkom 12V Befo 321211 | 16 |
| 13. | Nízkoodberový otvárač dverí kompatibilný s  nízkoodberovým otváračom dverí 10 až 12V 118-A71 | 6 |
| 14. | Záložný zdroj kompatibilný so záložným zdrojom AWZ-300 | 10 |
| 15. | Prepúšťací zámok kompatibilný s prepúšťacím zámkom SEBURY W4 | 4 |
| 16. | Tlačidlo priameho ohrozenia kompatibilné s tlačidlom priameho ohrozenia DMN 700G + spolu s inštalačnou škatuľou na omietku zelenej farby | 4 |
| 17. | Náhradné sklíčko kompatibilné s náhradným sklíčkom do tlačidla priameho ohrozenia DMN 700G+krabička | 32 |
| 18. | Odchodové tlačidlo kompatibilné s odchodovým tlačidlom ENTRY REX ABK + spolu s inštalačnou škatuľou na omietku | 24 |
| 19. | Vstupná kamera videovrátnika kompatibilná so vstupnou kamerou videovrátnika DS-KB2421-IM | 2 |
| 20. | Monitor videovrátnika kompatibilný s monitorom videovrátnika DS-KH2220 – monitor | 2 |
| 21. | Kamera videovrátnika kompatibilná s kamerou videovrátnika DS-KV8113-WME1 | 2 |
| 22. | Kamera videovrátnika kompatibilná s kamerou videovrátnika DS-KV8213-WME1 | 4 |
| 23. | Kamera videovrátnika kompatibilná s kamerou videovrátnika DS-KV8413-WME1 | 2 |
| 24. | Monitor videovrátnika kompatibilný s monitorom vidovrátnika DS-KH8350-WTE1 | 9 |
| 25. | Stojan vnútornej jednotky kompatibilný so stojanom vnútornej jednoty Hikvision DS-KABH8350-T | 3 |
| 26. | Stojan vnútornej jednotky kompatibilný so stojanom na vnútornú jednotku DS-KABH6320-T | 5 |
| 27. | IP videovrátnik kompatibilný s IP videovrátnikom DS-KIS602 (sada obsahuje: kamera DS-KD8003-IMEI/+SURFACE RÁM, monitor: DS-KH6320WTE, POE SWITCH: DS-3E0105P-E/M) | 11 |
| 28. | Kamera videovrátnika kompatibilná s kamerou videovrátnika DS-KV8202 | 2 |
| 29. | Stojan vnútornej jednotky kompatibilný so stojanom vnútornej jednotky DS-KAB21-H | 3 |
| 30. | Vstupná vonkajšia kamera 2-vodičová kompatibilná so vstupnou vonkajšou kamerou 2-vodičovou DS-KD8003-IME2 -,1 tlačidlový modulárny systém | 7 |
| 31. | Ochranný kryt kompatibilný s ochranným krytom DS-KABD8003-RS1 - pre DS-KD8003-IME2 | 5 |
| 32. | Povrchový rámček kompatibilný s povrchovým rámčekom DS-KD-ACW1 -povrchová montáž - letecký hliník | 5 |
| 33. | Video - audio distribútor kompatibilný s video - audio distribútorom DS-KAD706 - pre 2-vodičový systém 24VDC, bez zdroja | 5 |
| 34. | Napájací zdroj s montážou kompatibilný s napájacím zdrojom EXHDR6024 - na DIN lištu, Vstup: 85~264VAC, Výstup: 24VDC / 2,5A | 5 |
| 35. | Monitor videovrátnika 7" kompatibilný s monitorom DS-KH6320-WTE2 -, 2-vodičová jednotka s WiFi, modulárny systém | 8 |
| 36. | Montážny kryt videovrátnika pre 2 jednotky kompatibilný s montážnym krytom videovrátnika DS-KD-ACW2 - povrchová montáž | 2 |
| 37. | Ochranný kryt videovrátnika kompatibilný s ochranným krytom videovrátnika DS-KABD8003-RS2 - pre 2 modulové rozhranie | 2 |
| 38. | IP monitor videovrátnika – vnútorná jednotka kompatibilná s IP monitorom videovrátika – vnútornou jednotkou DS-KH6320-WTE1 - modulárny systém | 6 |
| 39. | PoE injektor kompatibilný s  PoE injektorom , 30W, 48V, 802.3af, PD Autodest., 2x GbE LAN | 10 |
| 40. | Switch kompatibilný so switchom Tenda PoE switch – 4x PoE 802.3af/at, 10/100Mbps,, 63W | 10 |
| 41. | Switch kompatibilný so switchom Tenda WebSmart Gigabit PoE AT Switch, 8x Poe AF/AT 10/100/1000Mbps, 2xSFP 1 Gbps | 6 |
| 42. | Switch kompatibilný so switchom TP-link TL-SG1005P, PoE switch 5-portový | 6 |
| 43. | Switch kompatibilný so switchom TP-link TL-SG1008P, PoE switch 8-portový | 4 |
| 44. | Páska kompatibilná s páskou pre Datacard CR 805 – CMYKP Ribbon , 513382-201, pre 1000 kariet | 3 |
| 45. | Retransferová fólia kompatibilná s  retransferovou fóliou pre Datacard CR 805, 513402-002 s čistiacim valčekom, pre 1000 kariet | 3 |
| 46. | Laminačná páska kompatibilná Laminačnou páskou s Dura Gard 1.0 mil pre Datacard CR 805 –, 514910-501, pre 300 kariet | 8 |
| 47. | Páska kompatibilná s páskou pre Datacard CD 800, YMCKT color Ribbon Kid, 535000-002, pre 250 kariet | 6 |
| 48. | Laminačná páska kompatibilná s laminačnou páskou pre Datacard CD 800, Dura Gard 1mil. clear, 508785-501, pre 300 kariet | 3 |
| 49. | Dverná povrchová jednotka kompatibilná s dvernou povrchovou jednotkou Hikvision Ds-KD8003-IME1 | 3 |
| 50. | Kódový zámok kompatibilný s kódovým zámkom AEI DK-2832 BL | 15 |

Ak sa v súťažných podkladoch uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov, patent, typ, technické normy, technické osvedčenia, technické špecifikácie, technické referenčné systémy, krajiny, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, verejný obstarávateľ umožňuje uchádzačom predloženie ponuky s ekvivalentnými výrobkami, ktoré budú mať rovnaké alebo lepšie požadované kvalitatívne, rozmerové a účelové parametre ako je uvedené v tejto časti súťažných podkladov.

Úspešný uchádzač predmetu zákazky je pri dodávke povinný dodať ku každému typu technického prostriedku prehlásenie o zhode a potrebné certifikáty.