**Příloha č. 1**

**Technické zadání**

**náhradní díly pro mycí linku Tammermatic XJ404:**

* Cena za kompletní sadu kartáčových segmentů 5633588-05pro mycí linku Tammermatic XJ 404 vč. dopravy a bez montáže: ……………Kč
* Cena za výměnu dodaných kartáčových segmentů na mycí lince: ……….. Kč
* Dodatečná montáž 2 ks dávkovacích čerpadel (vosk a šampón včetně montáže):
	+ 2 ks dávkovacích čerpadel: ………………. Kč
	+ Montážní materiál a rozvody   ………………. Kč
	+ Doprava a montáž                  ………………. Kč
* Dodávka bočních krytů proti stříkání vody ve výšce cca 3,08 m a délce cca 11,3 m je (jedna strana). Ocelové rámy jsou žárově zinkované a výplně jsou z komůrkového polykarbonátu 10 mm.
	+ Celková cena za boční kryty proti stříkání vody včetně dopravy a montáže: …………. Kč

**CENA CELKEM: ………………. Kč bez DPH**

Doba dodání a realizace do 15 týdnů podpisu smlouvy.