**Příloha č. 2 – Soupis požadavků na dodávku nákladního vozidla pro výcvikové účely**

**1.1. KONCEPCE VOZIDLA A ROZMĚRY**

* barva bílá
* délka vozu minimálně 8,0 m
* šířka minimálně 2,4 m
* největší povolená hmotnost **nejméně** 12 000 kg (zapsaná v TP, nesmí být nižší)
* uzamykatelná skříňová nástavba vozidla s osvětlením minimálně stejně široká a vysoká jako kabina, vybavená hydraulickou plošinou (výhodnější než plachta s výhledem na provoz vozidla minimálně 15 let, možnost využití pro přepravu nákladu mezi provozovnami)

**1.2. MOTOR, PŘEVODOVKA, JÍZDNÍ VLASTNOSTI**

* manuální 6 - 8 st. převodovka
* konstrukční rychlost min. 85 km/hod

**1.3. KABINA ŘIDIČE**

* 3 samostatná sedadla (pro žáka, instruktora a při zkoušce pro zkušebního komisaře)
* klimatizace
* uzamykatelná schránka na osobní věci
* zásuvka 12V
* zásuvka USB
* elektrické stahování oken

**1.4. Přístup do vozidla**

* Přední levé a pravé dveře, oboje otevírané vně vozu

**1.5. OSTATNÍ POŽADAVKY**

* protiblokovací systém ABS, ASR
* záznamové zařízení (tachograf) dle Nařízení Rady (EHS) č. 3821/85
* vybavení dvojím zařízením schváleného provedení podle zvláštního právního předpisu, umožňujícím ovládání spojky a provozní brzdy vozidla,
* výškově polohovatelné doplňkové sedadlo pro instruktora
* zajištění vizuální kontroly okolí vozidla pomocí doplňkových zrcátek
* couvací kamera s displejem u řidiče
* tažné zařízení typu G145 (závěr s čepem) pro vlek, plnící a ovládací hadice, zásuvka na elektriku a ABS (možné rozšíření AŠ o skupinu E, umožní nácvik tažení vozidla v kurzech, možnost využití pro odtah vozidla MHD)
* tažné zařízení do 3,5 t