**DETSKÉ IHRISKO HOLLÉHO ULICA**

**Technická špecifikácia**

**Demolácie**

* Kovová šmýkalka 1 ks
* Pružinová hojdačka 2 ks
* Hrazda kovová 1 ks
* Obrubníky betónové
* Pätka betónová 3 ks
* Prevažovacia hojdačka 1 ks

**Dopadová plocha**

špecifikácia materiálu: liata EPDM

* hrúbky EPDM:v závislosti od výrobku, poľa kritickej výšky pádu jednotlivých prvkov,

v súlade s STN EN 1176 –1 a STN EN 1177 +AC

* Podložie: zhutnené štrkové podložie, podľa typu povrchu a odporúčania výrobcu
* Farby: 2 farebné mixy, s prevládajúcou zelenou a s prevládajúcou žltou
* Vzor: podľa grafického návrhu

**Herné prvky**

* Terénna šmýkačka 1 ks
* Hojdačka pre batoľatá 1 ks
* Točidlo špica pre batoľatá 1 ks
* Kolotoč s lavičkami 1 ks
* Trampolína 1 ks
* Pieskovisko kráter 1 ks
* Hojdačka pre dvoch kyvadlová 1 ks
* Kolotoč inkluzívny 1 ks
* Stolík otočný do piesku 1 ks

**Mobilár**

* Parkový stôl kovový okrúhly so 4 sedadlami 1 ks

**Prevádzkový poriadok**

**Vytýčenie inžinierskych sietí**

**Vyjadrenie oprávnenej osoby vykonávajúcej kontrolu po ukončení montáže detského ihriska** (napr. Technická inšpekcia, a.s., TUV SUD Slovakia,...) a posúdením jednotlivých prvkov a dopadových plôch v zmysle splnenia požiadaviek STN EN 1176 a STN EN 1177 + AC.